===============================================================================
Kesepakatan Lisensi
===============================================================================

Kesepakatan lisensi untuk perangkat lunak ini (selanjutnya disebut sebagai
PERANGKAT LUNAK) dapat dijelaskan sebagai berikut.

1 Hak kekayaan intelektual dalam PERANGKAT LUNAK tetap dimiliki oleh
   Fuji Xerox Co. Ltd. (Selanjutnya disebut sebagai Fuji Xerox) demikian juga sebagai
   pemegang hak cipta aslinya.

2 PERANGKAT LUNAK hanya boleh digunakan dengan produk yang kompatibel dengan
   Fuji Xerox (selanjutnya disebut sebagai PRODUK KOMPATIBEL) di negara tempat
   PRODUK KOMPATIBEL tersebut dibeli.

3 Anda diminta mematuhi catatan dan pembatasan ini (selanjutnya disebut sebagai
   CATATAN DAN PEMBATASAN) yang dinyatakan oleh Fuji Xerox selama Anda
   menggunakan PERANGKAT LUNAK.

4 Anda tidak diizinkan untuk mengubah, memodifikasi, merekayasa balik,
   mendekompilasi atau membongkar seluruh atau sebagian PERANGKAT LUNAK
   untuk tujuan menganalisis PERANGKAT LUNAK.

5 Anda tidak diizinkan mendistribusikan PERANGKAT LUNAK kepada jaringan
   komunikasi, atau mentransfer, menjual, menyewakan atau melisensikan
   PERANGKAT LUNAK kepada pihak ketiga dengan menduplikasi PERANGKAT LUNAK
   pada media apa pun seperti floppy disk atau pita magnetik.

6 Fuji Xerox, Mitra Saluran Fuji Xerox, Dealer Resmi dan pemegang asli hak cipta
   PERANGKAT LUNAK tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan
   yang timbul akibat pencocokan perangkat keras atau program yang tidak
   ditentukan dalam CATATAN DAN PEMBATASAN PERANGKAT LUNAK,
   atau modifikasi pada PERANGKAT LUNAK.

7 Fuji Xerox, Mitra Saluran Fuji Xerox, Dealer Resmi dan pemegang asli hak
   cipta PERANGKAT LUNAK tidak bertanggung jawab atas garansi atau
   tanggung jawab apa pun sehubungan dengan PERANGKAT LUNAK.

===============================================================================
Informasi Tambahan Multi-model Print Driver 2 Ver.2.7.18
===============================================================================

Dokumen ini memberikan informasi tentang  pada
item-item berikut:

1. Persyaratan
2. Penginstalan
3. Peningkatan Versi
4. Komentar Umum
5. Keterbatasan
6. Perbarui Perangkat Lunak

---------------------------------------------------
1. Persyaratan
---------------------------------------------------
1.Harap dicatat bahwa driver ini beroperasi pada komputer yang menjalankan
  sistem operasi berikut ini.

  Microsoft(R) Windows Vista(R) Edisi x64
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Edisi x64
  Microsoft(R) Windows(R) 7 Edisi x64
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2
  Microsoft(R) Windows(R) 8 Edisi x64
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012
  Microsoft(R) Windows(R) 8.1 Edisi x64
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2
  Microsoft(R) Windows(R) 10 Edisi x64
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2016

  Selain itu, untuk membaca model yang terkait dengan driver ini,
  bukalah URL berikut ini.

  Untuk pelanggan di wilayah Asia Pasifik tidak termasuk Jepang:

      https://www.fujixerox.com/

  Untuk pelanggan di Jepang:

      https://www.fujixerox.co.jp/

  Kunjungi situs web kami untuk memeriksa perangkat lunak
  terbaru dan sistem operasi yang didukung.

2.Beberapa perangkat lunak yang terkait dengan pemasangan driver
  disertakan dengan paket driver ini. Bacalah EzInst\Readme.htm tentang mereka.

---------------------------------------------------
2. Penginstalan
---------------------------------------------------
Ikuti petujuk di bawah untuk menginstal Multi-model Print Driver 2.

Perhatian:
  * Sebelum menginstal driver cetak, tutup semua aplikasi yang dijalankan.
  * Selalu nyalakan ulang komputer setelah menginstal driver cetak versi
    yang diperbarui.
  * Setelah menghapus driver cetak versi yang lama, selalu nyalakan
    ulang komputer sebelum menginstal versi yang baru.
  * Untuk penginstalan driver Plug and Play pada Windows 7,
    Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1,
    Windows Server 2012 R2 atau Windows 10.
    Silakan baca bab berikut.
    “Tentang metode penginstalan driver menggunakan plug-and-play
    (Saat menggunakan Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8,
    Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 atau Windows 10)”

2.1 Penginstalan pada Windows Vista Edisi x64, Windows Server 2008 Edisi x64,
    Windows 7 Edisi x64, Windows Server 2008 R2 
===============================================================================

(1) 1a) Untuk Windows Vista, Windows Server 2008, ikuti langkah di bawah ini
        Mulai > Panel Kontrol > Pilih [Printer] di Wizard Perangkat Keras.

    1b) Untuk Windows 7 atau Windows Server 2008 R2, ikuti langkah di bawah
        Mulai > Perangkat dan Printer > Pilih [Tambah Printer] di Perangkat
        dan Printer

(2) Pilih [Tambah printer] dari bilah menu.
    (Windows Server 2008:[Jalankan sebagai Administrator] > [Tambah Printer])

(3) Klik [Berikutnya>].
    Jika printer langsung dipasang ke komputer atau tersambung ke
    Jaringan menggunakan protokol LPR, pilih [Tambah printer lokal],
    lalu klik [Berikutnya>] dan ikuti petunjuk dari (5).
    Jika tidak, pilih [Tambah printer jaringan, nirkabel, atau Bluetooth].

(4) Pilih [Printer yang saya inginkan tidak terdaftar].
    Sambungkan ke printer yang diinginkan dengan salah satu cara ini:
    * Pilih tombol [Jelajahi printer], lalu klik [Berikutnya>] untuk menemukan
      printer di jaringan.
    * Klik tombol [Pilih printer bersama berdasarkan nama] untuk
      mengetik namanya menggunakan format berikut.

      \\printserver_name\share_name

    Lalu ikuti petunjuk dari (11).
    Jika Anda belum terbiasa dengan jaringan tersebut, hubungi
    administrator jaringan.

(5) Pilih port printer di tempat perangkat printer langsung tersambung,
    klik [Berikutnya>], lalu lanjutkan ke langkah (7).
    Jika printer tersambung ke Jaringan menggunakan protokol LPR,
    pilih [Port TCP/IP Standar] di bagian [Buat port baru:],
    lalu klik [Port TCP/IP Standar].

(6) Masukkan Nama host atau alamat IP di kotak edit [Nama host atau Alamat IP].
    Jika Anda belum tahu Nama host atau Alamat IP, bertanyalah kepada
    administrator jaringan.

(7) Klik [Masukkan Disk....] di [Tambah Wizard Printer] dan tentukan folder
    di lokasi file driver ditempatkan. Lalu pilih file INF di folder tersebut
    dan klik [OK].

(8) [Multi-model Print Driver 2] muncul di kotak dialog. Pilih printer
    lalu klik [Berikutnya].
    Jika printer yang dipilih sudah diinstal, muncul pesan yang menanyakan
    apakah akan mengganti driver yang ada.
    Ketika menginstal driver cetak versi baru, pilih [Ganti driver
    saat ini]. Driver yang versinya lebih lama tidak dapat dihapus
    jika digunakan dalam aplikasi.
    Jika demikian, tutup aplikasi tersebut.

(9) Kotak dialog untuk menentukan nama printer akan ditampilkan.
    Untuk mengubah nama printer, masukkan sembarang nama 
    di kotak [Nama printer].
    Jika printer lainnya diinstal, akan muncul pesan yang menanyakan
    apakah akan menjadikan printer ini sebagai default.
    Konfirmasikan bahwa [Tentukan sebagai printer default] dipilih.

(10) Dialog [Kontrol Akun Pengguna] akan muncul dan menanyakan
     apakah akan meneruskan [Ubah Pengaturan Pencetakan]. Klik [Lanjutkan].
     Ketika menginstal sebagai pengguna dan bukan Administrator
     diperlukan sandi untuk Administrator.

(11) Penginstalan dimulai. Akan muncul pesan yang mengatakan bahwa 
     Windows tidak dapat memverfikasi penerbit perangkat lunak driver
     tetapi ini tidak menimbulkan masalah fungsional.
     Klik [Tetap instal perangkat lunak driver ini] untuk melanjutkan
     penginstalan.

(12) Muncul dialog untuk menentukan apakah akan mencetak halaman tes
     setelah penginstalan. Klik tombol [Cetak halaman tes] untuk mencetak
     halaman tes.
     Jika tidak, klik [Selesai] jika tidak ingin mencetak halaman tes.

2.2 Penginstalan pada Windows 8 Edisi x64, Windows Server 2012,
    Windows 8.1 Edisi x64, Windows Server 2012 R2, Windows 10 Edisi x64
===========================================================================

(1) Buka Panel Kontrol > [Perangkat Keras dan Suara] > [Perangkat dan Printer].

(2) Pilih [Tambah printer] dari bilah menu.

(3) Tentukan sambungan printer.
    * Untuk printer lokal:
      Tentukan printer lokal melalui menu yang ditampilkan di Windows.
      Lanjutkan ke Langkah (4)
    * Untuk printer jaringan:
      Tentukan printer yang diinginkan dari jaringan melalui menu
      yang ditampilkan di Windows.
      Hubungi administrator jaringan jika Anda punya pertanyaan.
      Jika printer lainnya diinstal, akan muncul pesan yang menanyakan
      apakah akan menetapkan printer ini sebagai default. 
      Klik [Ya] jika Anda ingin menetapkannya sebagai printer default.
      Lanjutkan ke langkah (8).

(4) Tentukan port printer. Buat port jika port output belum ada.
    Bacalah [Pertanyaan yang Sering Diajukan] dari halaman unduh driver
    untuk metode pembuatan port.

(5) Tentukan model printer. Klik [Masukkan Disk...] untuk menampilkan
    kotak dialog [Instal Dari Disk].
    Pilih folder tempat file driver berada. Lalu pilih file INF di folder
    tersebut dan klik [OK].

(6) [Multi-model Print Driver 2] muncul di kotak dialog. Pilih printer
    lalu klik [Berikutnya].
    Jika printer yang dipilih sudah diinstal, muncul pesan yang menanyakan
    apakah akan mengganti driver yang ada.
    Ketika menginstal driver cetak versi baru, pilih [Ganti driver
    saat ini]. Driver yang versinya lebih lama tidak dapat dihapus
    jika digunakan dalam aplikasi.
    Jika demikian, tutup aplikasi tersebut.

(7) Kotak dialog untuk menentukan nama printer akan ditampilkan.
    Untuk mengubah nama printer, masukkan sembarang nama 
    di kotak [Nama printer].

(8) Penginstalan dimulai.
    * Dialog [Kontrol Akun Pengguna] akan ditampilkan dan menanyakan
     apakah melanjutkan [Ubah Pengaturan Pencetakan]. Klik [Lanjutkan].
      Ketika menginstal sebagai pengguna dan bukan Administrator,
      diperlukan sandi untuk Administrator.
    * Layar konfirmasi penginstalan yang diterbitkan oleh by Fuji Xerox Co., Ltd.
      muncul, tetapi ini bukan masalah fungsional.
      Klik [Instal].

(9) Muncul dialog untuk menentukan apakah akan mencetak halaman tes
    setelah penginstalan. Klik tombol [Cetak halaman tes] untuk mencetak halaman
    tes.
    Jika tidak, klik [Selesai] jika tidak ingin mencetak halaman tes.

2.3 Penghapusan penginstalan di Windows Vista Edisi x64,
    Windows Server 2008 Edisi x64, Windows 7 Edisi x64,
    Windows Server 2008 R2, Windows 8 Edisi x64, Windows Server 2012,
    Windows 8.1 Edisi x64, Windows Server 2012 R2, Windows 10 Edisi x64
===========================================================================

Untuk Windows Vista, Windows Server 2008.
  * Klik tombol [Mulai], buka [Panel Kontrol], lalu pilih [Printer] di
    [Perangkat Keras dan Suara].
  * Hapus ikon printer di folder [Printer].
  * Klik kanan di folder [Printer], buka [Jalankan sebagai administrator] ->
    [Properti Server] dan tampilkan [Cetak Properti Server].
  * Pilih driver yang akan dihapus pada tab [Driver], lalu klik
    tombol [Hapus].
  * Pilih [Hapus driver dan paket driver], lalu klik [OK].
  * Nyalakan ulang komputer.

Untuk Windows 7, Windows Server 2008 R2.
  * Klik tombol [Mulai], lalu pilih [Perangkat dan Printer].
  * Hapus ikon printer di folder [Perangkat dan Printer].
  * Pilih sembarang ikon yang ditampilkan di [Printer dan Fax]
    dari folder [Perangkat dan Printer], lalu pilih [Properti Server Printer].
  * Klik tombol [Ubah Pengaturan Driver].
  * Pilih driver yang akan dihapus pada tab [Driver], lalu klik
    tombol [Hapus].
  * Pilih [Hapus driver dan paket driver], lalu klik [OK].
  * Paket driver tidak boleh dihapus ketika driver sedang digunakan,
    coba lagi setelah menyalakan ulang komputer.
  * Nyalakan ulang komputer.

Untuk Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012,
Windows 10.
  * Buka [Panel Kontrol] > [Perangkat Keras dan Suara] > [Perangkat dan Printer].
  * Hapus ikon printer di folder [Perangkat dan Printer].
  * Pilih sembarang ikon yang ditampilkan di [Printer] dari
    dalam folder [Perangkat dan Printer], lalu pilih [Properti Server Printer].
  * Klik tombol [Ubah Pengaturan Driver].
  * Pilih driver yang akan dihapus pada tab [Driver], lalu klik
    tombol [Hapus].
  * Pilih [Hapus driver dan paket driver], lalu klik [OK].
  * Paket driver tidak boleh dihapus ketika driver sedang digunakan,
    coba lagi setelah menyalakan ulang komputer.
  * Nyalakan ulang komputer.

Tentang metode penginstalan driver menggunakan plug-and-play
(Ketika menggunakan Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, 
Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 atau Windows 10)
-----------------------------------------------------
Ketika driver diinstal menggunakan plug-and-play, bisa saja itu tidak diinstal
dengan benar. Jika demikian, ikuti langkah di bawah untuk menginstal ulang driver.
  * Pilih [Perangkat dan Printer].
  * Klik kanan pada ikon printer di folder [Perangkat dan Printer],
    lalu pilih [Properti]
    Nyalakan ulang komputer jika ikon berkedip mati.
  * Pilih ikon printer di [Fungsi Perangkat] pada tab [Perangkat Keras],
    lalu buka dialog properti dengan mengklik tombol [Properti].
  * Dialog [Properti] baru akan terbuka dengan mengklik tombol [Ubah Pengaturan].
  * Buka tab [Driver] dari kotak dialog [Properti] baru, klik
    [Perbarui Driver], dialog [Perbarui Perangkat Lunak Driver] akan terbuka.
  * Pilih [Jelajahi komputer untuk mencari perangkat lunak driver], [Telusuri
    perangkat lunak driver di lokasi ini] untuk menemukan lokasi file driver
    spesifik untuk menginstal, lalu klik [Berikutnya].
  * Klik tombol [Tutup] ketika muncul pesan bahwa driver telah diperbarui
    untuk menyelesaikan penginstalan ulang.

2.4 Cara Memperbarui
===========================================================================

Prosedur di bawah ini menjelaskan cara memperbarui Multi-Print Driver 2 dalam
lingkungan di tempat menu tersebut sudah diinstal.

Untuk Windows Vista dan Windows Server 2008
  * Buka [Mulai] > [Panel Kontrol] dan pilih [Printer] di [Perangkat Keras dan Suara].
  * Pada [Printer], klik kanan untuk memilih [Jalankan sebagai administrator] >
    [Properti Server] > [Cetak properti server].
  * Di tab [Driver], klik [Tambahkan].
  * Muncul [Tambahkan Wizard Driver Printer] secara otomatis. Lalu, klik [Berikutnya].
  * Pastikan untuk memilih [x64] di kotak centang, lalu klik [Berikutnya].
  * Klik [Ambil Disk...] dan tentukan folder di tempat file driver disimpan.
    Di folder ini, pilih file INF lalu klik [OK].
  * Pilih driver yang Anda ingin instal lalu klik [Berikutnya].
  * Klik [Selesai] di [Tambahkan Wizard Driver Printer].
  * Di layar [Cetak properti server], klik [OK].
  * Mulai lagi PC Anda.

Untuk Windows 7 dan Windows Server 2008 R2
  * Pilih [Mulai] > [Perangkat dan Printer].
  * Klik objek apa pun yang diperlihatkan pada [Printer dan Faks] di
    [Perangkat Keras dan Printer]. Dengan objek diletakkan di status yang dipilih,
    pilih [Cetak properti server].
  * Layar [Cetak properti server] terbuka. Di layar ini, klik [Ubah Setelan Formulir].
  * Di tab [Driver], klik [Tambahkan].
  * Muncul [Tambahkan Wizard Driver Printer]. Lalu, klik [Berikutnya].
  * Pastikan untuk memilih [x64] di kotak centang, lalu klik [Berikutnya].
  * Klik [Ambil Disk...] dan tentukan folder di tempat file driver disimpan.
    Di folder ini, pilih file INF dan klik [OK].
  * Pilih driver yang Anda ingin instal lalu klik [Berikutnya].
  * Klik [Selesai] di [Tambahkan Wizard Driver Printer].
  * Di layar [Cetak properti server], klik [OK].
  * Mulai lagi PC Anda.

Untuk Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2,
dan Windows 10
  * Pilih [Panel Kontrol] > [Perangkat Keras dan Suara] > [Perangkat dan Printer].
  * Klik objek apa pun yang diperlihatkan pada [Printer] di [Perangkat Keras dan Printer].
    Dengan objek diletakkan di status yang dipilih, pilih [Cetak properti server].
  * Layar [Cetak properti server] terbuka. Di layar ini, klik [Ubah Setelan Formulir].
  * Di tab [Driver], klik [Tambahkan].
  * Muncul [Tambahkan Wizard Driver Printer]. Lalu, klik [Berikutnya].
  * Pastikan untuk memilih [x64] di kotak centang, lalu klik [Berikutnya].
  * Klik [Ambil Disk...] dan tentukan folder di tempat file driver disimpan.
    Di folder ini, pilih file INF lalu klik [OK].
  * Pilih driver yang Anda ingin instal lalu klik [Berikutnya].
  * Klik [Selesai] di [Tambahkan Wizard Driver Printer].
  * Di layar [Cetak properti server], klik [OK].
  * Mulai lagi PC Anda.

---------------------------------------------------
3. Peningkatan Versi
---------------------------------------------------
[Peningkatan dari Ver 2.7.14]
* Bahasa Indonesia didukung.
* Rampingkan pemrosesan akses file.
* Tingkatkan fenomena bahwa pencetakan dapat gagal dengan Spool EMF yang
  ditentukan di lingkungan tertentu.

[Peningkatan dari Ver 2.7.13]
* Perluasan kisaran ukuran kertas yang diizinkan
   untuk ditentukan sebagai ukuran kertas khusus.

[Peningkatan dari Ver 2.7.12]
* Memperbaiki masalah di bawah, yang mungkin muncul di halaman
  cetakan termasuk data gambar di lingkungan di mana Program Pembaruan
  Keamanan yang diterbitkan Microsoft 9 Agustus 2017 (Program Pembaruan
  Keamanan Agustus 2017) diberlakukan.
    - Halaman dihasilkan sebagai halaman kosong.
    - Gambar output sebagian hilang.
    - Tidak dapat menghasilkan output karena ukuran data spool
      menjadi terlalu besar.
* Memperbaiki masalah karakter yang berotasi antara +90 derajat/-90 derajat
  apabila arah dokumen tidak tercetak dengan normal.

[Perbaikan dari Ver 2.7.10]
* Memungkinkan penggunaan kombinasi “spooling EMF” dan fitur di
  bawah ini pada mesin 64-bit.
    Akuntansi
    Cetak Aman, Contoh Cetakan, Cetak Tertunda
    Beri tahu Pekerjaan Selesai melalui Email
    Pemisah

[Perbaikan dari Ver 2.7.8]
* Memperbaiki masalah ketika ukuran kertas diubah dari aplikasi,
  ukuran bisa saja tidak tercantum dengan benar.
* Impor file Pengaturan Tersimpan yang dibuat menggunakan versi
  2.7.7 atau lebih lama sekarang tidak didukung.
* Memperbaiki masalah ketika mencetak dokumen yang judulnya dalam
  bahasa selain bahasa OS lokal, nama file pada layar konfirmasi
  pekerjaan printer bisa berantakan.
* Memperbaiki masalah bahwa kesalahan bisa saja terjadi ketika printer
   dipakai bersama.
* Dimodifikasi untuk mendukung Kesadaran-Paket.  Di lingkungan printer yang
  dipakai bersama, hak Administrator yang diharuskan untuk penginstalan driver
  printer bisa saja tidak diperlukan.

[Perbaikan dari Ver 2.7.7]
* Lingkungan di mana bahasa OS mendukung perbedaan bahasa antara
  Server dan Klien.
* Bahasa Thailand dan Vietnam didukung.
* Fitur yang mendukung penggantian font TrueType dengan font printer
  atau font TrueType lainnya untuk menghasilkan output.

[Perbaikan dari Ver 2.7.6]
* UTF-8 didukung.  (Baca halaman model target untuk informasi tentang
  model yang mendukung UTF-8.)
* Mendukung fitur kombinasi penggunaan “Beberapa Halaman Sekaligus”
   dan “Pembuatan Buklet”.
* Menentukan “Metode Output” didukung.

[Peningkatan dari Ver 2.7.4]
* Mendukung Windows(R) 8.

[Peningkatan dari Ver 2.7.1]
* Mendukung fitur “Sesuaikan Koordinat Klip”.
* Memperbaiki masalah bahwa akan terjadi kesalahan ketika pencetakan
  dimulai dari aplikasi multirantai

[Peningkatan dari Ver 2.7.0]
* Mendukung Windows(R) 7.

---------------------------------------------------
4. Komentar Umum
---------------------------------------------------
* Tutup semua aplikasi yang dijalankan sebelum menginstal driver cetak.

* Selalu nyalakan ulang komputer setelah menginstal versi driver cetak
  yang diperbarui.

* Jika Anda telah menghapus versi driver cetak yang lama, selalu nyalakan
  ulang komputer sebelum menginstal versi yang baru.

* Beberapa aplikasi menyediakan opsi pencetakan terkait dengan jumlah
  salinan dan salinan kolase. Selalu pilih opsi pencetakan dalam aplikasi
  kecuali instruksi menentukan lain. Gunakan dialog driver cetak untuk
  memilih opsi lanjutan seperti Cetak 2 Sisi, Set Contoh, atau opsi yang
  tidak tersedia dalam aplikasi.

* Selalu tutup dialog driver cetak dan/atau kotak dialog Cetak aplikasi
  sebelum Anda melakukan perubahan pada pengaturan standar
  driver cetak melalui Panel Kontrol.

* Jika output Offset Pekerjaan Anda tidak bekerja dengan baik pada salinan
  kolase, cobalah untuk membatalkan pilihan opsi [Kolase] dalam aplikasi
  dan menandai kotak centang [Kolase] dalam driver cetak.

* Untuk pemasangan melalui jaringan, jika Anda mengklik kanan
  pada folder [Printer], buka [Jalankan sebagai administrator] dari menu dan pilih
  [Tambah printer ...], ikon printer mungkin tidak dihasilkan.

* Penggantian nama Ikon Printer harus mematuhi konvensi penamaan file OS.
  Penggunaan Simbol atau karakter khusus dapat menyebabkan kesalahan
  penggantian nama atau perilaku driver cetak yang tidak terduga.

* Sebelum menginstal driver cetak di lingkungan cluster Windows, Anda perlu
  menginstalnya pada setiap node di cluster.

---------------------------------------------------
5. Keterbatasan
---------------------------------------------------
* Dimodifikasi untuk mendukung Kesadaran-Paket.  
   Di lingkungan printer yang dipakai bersama, 
   hak Administrator yang diharuskan untuk penginstalan driver
   printer bisa saja tidak diperlukan.

* Dukungan Kesadaran-Paket dengan Driver Bersertifikat Microsoft WHQL
  Di lingkungan Klien-Server, jika driver bukan Driver Bersertifikat
  Microsoft WHQL, ketika driver printer ditambahkan atau ditingkatkan di
  sisi Server, mungkin akan muncul dialog di sisi Klien yang meminta pengguna 
  menginstal driver printer atau dialog Kontrol Akun Pengguna.

* Ketika pola, diagram, kepadatan warna, atau garis yang dicetak berbeda
  dari yang terlihat di layar, mengubah pengaturan berikut dapat mengurangi
  masalah.

  - Ubah pengaturan [Kualitas Gambar] pada tab [Opsi Gambar].
  - Atur [Pemrosesan Gambar Kecepatan Tinggi] pada tab 
    [Pengaturan Tingkat Lanjut] ke [Off].
  - Atur [Gambar pola dengan garis-garis halus sesuai resolusi] pada
    tab [Pengaturan Tingkat Lanjut] ke [On].
  - Ubah pengaturan [Resolusi] di tab [Pengaturan Tingkat Lanjut].
  - Ubah pengaturan [Cetak Halftone] di tab [Pengaturan Tingkat Lanjut].

* Pemisah Kosong
  Jika Anda mengatur [Spooling EMF] ke [Aktif] dan melakukan [Cetak 2 Sisi] dengan
  dokumen halaman ganjil, halaman kosong dapat dimasukkan pada halaman
  terakhir tergantung pada aplikasi atau OS.

* Tergantung aplikasi, jika [Kualitas Gambar] berupa [Resolusi Tinggi]
  atau [Kualitas Tinggi] atau resolusi driver sebesar [600 dpi] atau [Mode
  Halaman Cetak] [On], ukuran data cetak bisa sangat besar dan pencetakan
  tidak dapat dilakukan dengan benar. Ketika ini terjadi, tentukan pengaturan berikut:

  - Tentukan [Kualitas Gambar] ke [Standar] di tab [Opsi Gambar] atau
    [Resolusi] di [Pengaturan Lainnya (Pengaturan Grafis)] di tab [Pengaturan
    Tingkat Lanjut] ke [300 dpi] atau [200 dpi].

* Ketika mencetak dari aplikasi Microsoft Visio 2003, jika pengaturan
  [Kualitas Gambar] diubah dari [Standar] ke [Resolusi Tinggi] sebelum
  mencetak, data bisa diskala ke bawah dan dicetak di sudut kiri atas.
  Masalah ini bisa dihindari dengan mengatur [Kualitas Gambar] ke [Resolusi
  Tinggi] di tab [Opsi Gambar] driver cetak sebelum memulai aplikasi.

* Saat melakukan pekerjaan cetak dengan menetapkan Sumber Kertas sebagai
  Otomatis, pastikan untuk mengatur Ukuran Kertas dalam aplikasi ke Ukuran
  Kertas yang didukung driver untuk mengaktifkan fitur pengumpanan kertas otomatis.

* Hasil cetak mungkin tumpang tindih jika yang dipilih adalah Beberapa
  Halaman Per Lembar dan Area Cetak [Normal] saat mencetak dokumen
  yang telah melebihi area cetak driver cetak. Jika ini terjadi, pilih [Cetak hingga Tepi] 
  di kotak dialog [Area Cetak] di [Perpindahan Gambar/Posisi Cetak] di tab [Tata Letak].

* Bergantung pada aplikasi yang digunakan oleh pelanggan, halaman
  kosong untuk halaman penyesuaian akan otomatis dimasukkan sesuai kondisi
  misalnya jumlah salinan yang ditentukan saat mengeluarkan cetakan 2 sisi.
  Dalam hal ini, sisipan kosong akan dimasukkan oleh aplikasi.
  Kinerja dapat ditingkatkan dengan mengubah pengaturan di bawah ini.
  - Periksa [Lompati Halaman Kosong] pada tab [Pengaturan Tingkat Lanjut].
  Tetapi tata letak cetak bisa berubah.

* Bahkan dengan [Lompati Halaman Kosong] dipilih, halaman kosong mungkin
  masih dicetak dalam situasi berikut.
  - Halaman ini hanya berisi umpan baris.
  - Halaman ini hanya berisi spasi.
  - Halaman ini hanya berisi feed dan spasi baris.
  - Instruksi gambar latar belakang putih dikirim dari aplikasi.

* Dengan Microsoft Word, bahkan jika [Lompati Halaman Kosong] ditentukan,
  saat kosong halaman disertakan dalam dokumen, mungkin itu output.

* Untuk pelanggan yang menggunakan Microsoft Windows Server 2008 dan
  Microsoft Windows Server 2008 R2 Cluster Environment

  <1> Untuk menentukan ukuran kertas khusus di lingkungan cluster,
      tentukan pengaturan yang umum untuk semua node fisik di lingkungan cluster.

  <2> Ketika kotak dialog [Cari Printer] muncul dengan menekan tombol
      [Dapatkan Informasi dari Printer], masukkan alamat jaringan printer.

  <3> Menghapus driver di lingkungan cluster
      Setelah driver di server virtual dihapus, hapus driver di semua node siaga.

      * Menghapus driver dari node siaga
        (1) Ubah node siaga ke node aktif.
        (2) Instal printer di server virtual.
        (3) Hapus driver dari server virtual.

  <4> Menghapus driver
      Setelah ikon printer dihapus, hapus driver dari [Properti Server].
      Lalu, nyalakan ulang komputer.

* Tombol [Batal] pada Dialog [Masukkan Detail Pengguna]
  Untuk beberapa aplikasi, jika dialog [Masukkan Detail Pengguna] dibatalkan saat
  mencetak dengan pengaturan [Minta Pengguna untuk Masuk saat Mengirim Pekerjaan]
  pada dialog [Penyetelan Detail Pengguna], dialog peringatan dapat ditampilkan.
  Dialog peringatan ini dapat mengindikasikan kesalahan printer, tetapi
  sebenarnya printer tidak ada masalah.
  Dalam hal ini, abaikan peringatan dan lanjutkan.

* Pembatasan fungsional Spooling EMF
  Ketika [Spooling EMF] tab [Pengaturan Tingkat Lanjut] diatur
  ke [Aktif], fitur berikut ini mungkin tidak berfungsi dengan normal.
  Untuk menggunakan fitur ini, atur [Spooling EMF] ke [Nonaktif].
  - [Cetak Aman][Set Contoh][Cetak Tertunda]
  - [Aktifkan Penyetelan Akun][Penyetelan Detail Pengguna]
  - [Beritahukan Pekerjaan Selesai melalui Email]
  - [Anotasi]
  - [Sisipkan Pemisah] [Sampul/Pemisah]
  - [Gunakan Fitur Perpanjangan Dari Aplikasi]
  - [Aktifkan Margin Khusus Pengguna]

  Ketika [Spooling EMF] tab [Pengaturan Tingkat Lanjut] disetel ke [Nonaktif],
  beberapa dokumen dengan struktur rumit mungkin akan bermasalah, 
  misalnya gambar output terdistorsi dan kegagalan output.

* Untuk mengubah pengaturan Ukuran Kertas Khusus, Anda memerlukan
  hak akses Administrator.

  Pada Windows Vista atau Windows Server 2008, pilih printer dari folder,
  printer, klik kanan untuk membuka [Jalankan sebagai Administrator] dan
  pilih [Properti].
  Setelah mengklik [Lanjutkan] di [Kontrol Akun Pengguna],
  Anda dapat mengubah pengaturan dari Properti.

  Pada Windows 7 atau versi yang lebih baru, pilih printer dari
  folder [Perangkat dan Printer]. Pilih Properti printer dan klik tombol
  [Ubah Opsi Berbagi] pada tab [Berbagi].
  Kemudian, tentukan Ukuran Kertas Khusus.

* Dengan pengaturan default Firewall, data dalam siaran lintas-subnet tidak
  dapat  diambil.
  Untuk pengambilan data lintas-subnet, harap jangan gunakan siaran dan
  tentukan alamat langsung.

* Fitur pencetakan dengan Anotasi dan Watermark
  Pada Windows 8 atau versi yang lebih baru, Anotasi dan Watermark mungkin tidak
  dicetak bahkan jika [Anotasi] dan [Watermark] ditentukan.
  Untuk membuatnya berfungsi, atur [Spooling EMF] ke [Aktif] di tab [Pengaturan
  Tingkat Lanjut].

* Fitur anotasi
  Di lingkungan Windows Vista dan Windows Server 2008, ketika [Spooling EMF] tab 
  [Pengaturan Tingkat Lanjut] disetel ke [Nonaktif], [Anotasi] 
  tidak tersedia untuk digunakan perangkat lunak aplikasi 32 bit.
  Untuk menggunakan fitur ini, atur [Spooling EMF] ke [Aktif].

* Penginstalan dengan menentukan file penginstalan milik driver cetak,
  bersama penginstalan mungkin tidak terselesaikan dengan normal.
  Anda disarankan untuk melakukan penginstalan pada perangkat lokal
  setelah menyalin file yang diinstal.

* Di [Dapatkan Informasi dari Printer] di tab [Konfigurasi], konfigurasi
  printer untuk beberapa model mungkin tidak diperbarui dengan benar. 
  Dalam hal ini, konfigurasikan pengaturan secara manual.

* Default [Cetak Halftone] driver ini disetel ke ON. Tetapi, driver
  khusus model lainnya mungkin default untuk [Cetak Halftone] disetel ke OFF.
  Karena itu, ketika [Warna Output] driver ini disetel ke [Hitam Putih],
  bayangan abu-abu mungkin dicetak berbeda, jika membandingkan output
  dengan output yang dihasilkan driver khusus model, yang secara default
  [Cetak Halftone] diatur ke OFF.

* Beberapa karakter, ketebalan garis, atau kepadatan pola mungkin
  dicetak berbeda dengan yang dihasilkan driver khusus model.

* Output bisa dicetak berbeda dari yang dihasilkan driver khusus model,
  karena perbedaan metode pemrosesan gambar.
  Perbedaan tersebut mencakup perubahan warna, garis ekstra, atau ketidaksejajaran.
  Agar terhindar dari masalah akibat perbedaan tersebut, gunakan driver model khusus.

* Dengan model berikut, output selalu setara dengan [Mode Halaman Cetak]
  tanpa mengindahkan pengaturan Kualitas Gambar.
  Karena itu, beberapa aplikasi atau file bisa memerlukan waktu lebih lama
  untuk output pekerjaan cetak tergantung printernya.

  DocuCentre-II C5400/C6500/C7500
  ApeosPort-II C5400/C6500/C7500
  DocuCentre-II C2200/C3300/C4300
  ApeosPort-II C2200/C3300/C4300
  DocuCentre-III C2201/C2200/C3300
  ApeosPort-III C2201/C2200/C3300
  DocuCentre-III C4400
  ApeosPort-III C4400
  DocuCentre-III C3100/C4100
  DocuCentre-II 6000/7000
  ApeosPort-II 6000/7000
  DocuCentre-II 4000/5010
  ApeosPort-II 3000/4000/5010
  DocuCentre-II 2005/2055/3005
  DocuCentre-III 2007/3007
  DocuPrint C4350
  DocuPrint C2255

  Sebagai catatan, model-model di atas tersebut di Jepang tidak
  didukung Multi-model Print Driver 2.

* Anda tidak dapat mengubah pengaturan font karena secara internal telah disetel
  ke [Selalu Gunakan Font TrueType] sebagai pemrosesan tetap di driver ini.
  Karena itu, beberapa karakter mungkin ketebalan dan bentuk
  cetakannya berbeda jika membandingkan output ini dengan output yang pengaturan
  [Ganti Font TrueType dengan Font Printer]-nya dilakukan dengan driver khusus model.
  Agar terhindar dari masalah akibat perbedaan tersebut, gunakan driver model khusus.

* Untuk beberapa model, yang berikut ini merupakan pembatasan bagi ID Pengguna
  dan Nama Pekerjaan yang digunakan di Cetak Aman, Cetak Contoh,
  Cetak Tertunda, Chart Print, Private Charge Print. 
  Anda tidak dapat menggunakan huruf kanji atau hiragana Jepang. 
  Jumlah maksimum karakter dan tipe karakter yang dapat digunakan bisa bervariasi
  menurut modelnya. Periksalah jumlah maksimum karakter dan tipe karakter
  yang dapat digunakan di panduan pengguna printer Anda.

* Beberapa fitur, yang tersedia dengan driver khusus model tidak disediakan
  oleh driver ini.

* Berikut ini adalah ukuran kertas yang tersedia pada driver ini.
  - Standar:
    A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 ( 148 x 210 mm), B4 (257 x 364 mm),
    B5 (182 x 257 mm), Letter (8.5 x 11"), Legal (8.5 x 14"), Tabloid (11 x 17"),
    Kartu Pos (100 x 148 mm)
    
  - Nonstandar:
    Tepi pendek (89~297 mm) x Tepi panjang(98~432 mm)

* Tipe Kertas berikut ini tersedia dengan driver ini.
  Baki Kertas: Polos
  Baki Bypass: Polos, Tebal, Tebal Diisi Ulang, Ekstra Tebal, 
  Ekstra Tebal Diisi Ulang, Khusus

* Jika pekerjaan [Cetak Aman], [Set Contoh] atau [Cetak Tertunda]
  dikirim ke printer yang tidak memiliki opsi Hard Disk, pekerjaan cetak
  bisa saja dibatalkan oleh printer.

* Jika driver menentukan pengaturan Cetak 2 Sisi, tetapi pekerjaan
  cetak dikirim ke printer yang tidak dilengkapi dengan Modul Dupleks, 
  pengaturan Cetak 2 Sisi akan diabaikan.

* Jika driver menentukan baki kertas untuk mencetak, tetapi pekerjaan
  dikirim ke printer, yang tidak dilengkapi dengan baki kertas, pekerjaan
  akan dibatalkan oleh printer.

* Model hitam putih selalu menghasilkan output pekerjaan dalam hitam putih,
  apa pun pengaturan Warna Outputnya.

* Kecuali beberapa model, penginstalan dengan Plug & Play tidak didukung.

* Menginstal printer jaringan di Microsoft Windows Vista dan
  Microsoft Windows Server 2008
  Ketika menginstal printer jaringan dengan [Jalankan sebagai Administrator], 
  printer bisa ditambahkan di bawah akun administrator yang digunakan 
  untuk penginstalan, dan tidak di bawah pengguna saat ini.

* Jumlah Salinan
  Driver ini memungkinkan Anda mencetak dari 1 hingga 999 salinan.
  Hanya sebuah salinan dapat dicetak jika jumlah salinan yang ditentukan
  melampaui kisaran ini.

* Pengenalan Otomatis Hitam/Warna
  Ketika [Warna (Otomatis)] ditentukan pada [Warna Output], walaupun hasilnya
  hitam, output tersebut telah diproses dalam warna. Jika yakin ingin
  mencetak dengan warna hitam, tentukan [Hitam] pada [Warna Output].
  Dokumen akan dicetak berwarna dalam kondisi sebagai berikut.
  - Jika objek hitam putih bertumpang tindih dengan objek berwarna
  - Ketika ada objek berwarna di luar area cetak
  - Ketika aplikasi menggunakan fungsi ICM sistem untuk melakukan perubahan warna
  - Ketika aplikasi memiliki fungsi perubahan warna sendiri

* Favorit
  Ketika yang berubah hanya pengaturan margin, [Ubah] tidak
  ditampilkan dalam kotak kombo [Favorit].

* Dalam beberapa aplikasi, ketika lebar garis diatur menjadi garis tipis,
  garis titik yang dipilih akan dicetak sebagai garis tegas.
  Jika ini terjadi, pilih lebar garis lainnya.

* Corel DESIGNER
  Objek yang ditarik dalam garis tegas akan dicetak dalam garis titik.
  Output cetak mungkin tampak tidak bagus, misalnya, garis dan jarak terlihat
  dalam gradasi lingkaran.
  Output cetak bisa diperbaiki dengan mengonversi gradasi ke gambar.

* JUSTSYSTEM Ichitaro
  Terkadang pencetakan sebagian tidak dilakukan dengan benar.
  Hal semacam ini dapat dihindari dengan metode berikut.
  - Sebelum memulai aplikasi, buka pengaturan default dokumen
  dari Folder Printer lalu klik [OK].

* Microsoft Excel
  Ketika mencetak buku atau beberapa lembar di Excel, lembar kedua dan
  seterusnya tidak dicetak seperti yang ditentukan dalam pengaturan dialog.
  Ketika Anda menentukan untuk mencetak seluruh buku dengan lembar
  sisi rangkap dan sisi tunggal, setiap lembar dicetak menurut informasi
  cetak individualnya. Pencetakan batch tidak dilakukan.
  Anda dapat menghindari masalah ini dengan melakukan yang berikut ini:

  1. Pilih printer lain di dialog cetak atau dialog penyetelan halaman
     lembar apa pun lalu tutup dokumen untuk sementara untuk mengaktifkan perubahan.
  2. Ubah nilai default driver ke pengaturan yang diinginkan.
     (Misalnya, Cetak 2 Sisi, 2 Halaman, dsb.)
  3. Buka dokumen dan pilih driver ini di dialog cetak sebelum
     mencetak.

  Tata letak cetak bisa berubah ketika Anda mengubah [Resolusi]
  driver ini.

  Anda mungkin tidak bisa mencetak jika mengubah port setelah
  mengubah driver ini. Jika demikian, hapus driver tersebut.
  Tentukan port yang diinginkan dan instal lagi.

* Microsoft Word
  Bahkan jika [Lompati Halaman Kosong] ditentukan, saat halaman kosong
  disertakan dalam dokumen, mungkin itu output.

  Ketika [Poster] dipilih untuk mencetak dua atau lebih salinan dokumen
  dengan satu halaman, salinan tidak akan dikolase.

  Anda mungkin tidak bisa mencetak jika mengubah port setelah
  mengubah driver ini. Jika demikian, hapus driver tersebut.
  Tentukan port yang diinginkan dan instal lagi.

* Pengaturan Mode Berwarna dari Aplikasi
  Untuk mencetak warna dari Aplikasi Windows Store, buka [Perangkat dan Printer]
  dari Windows Desktop, klik kanan pada printer untuk memilih [Pengaturan Cetak]
  lalu konfirmasikan bahwa [Warna Output] pada tab [Kertas/Output] pada
  dialog [Pengaturan Default] diatur ke [Warna].
  Jika pengaturan [Warna Output] pada tab [Kertas/Output] pada
  dialog [Pengaturan Cetak] tetap [Hitam Putih], output akan hitam putih
  bahkan jika Anda menentukan [Mode Berwarna] ke [Warna] pada layar pengaturan
  pencetakan ditampilkan setelah Anda memilih printer dari pesona perangkat.

* Untuk model yang tidak mendukung warna kertas, pengaturan Warna
  Kertas akan diabaikan walaupun telah ditentukan.

* Untuk model yang tidak mendukung Cetak Tertunda atau fitur yang terkait
  Charge Print, fitur ini tidak tersedia. Periksalah status dukungan di panduan
  pengguna printer Anda.

* Jika mencetak dengan pengaturan [Kolase] dan beberapa [Kuantitas], harus
  ada hard disk internal dan fitur disk RAM pada perangkat/printer multifungsi
  untuk menggunakan fitur spool di perangkat. Jika pengaturan ini tidak tersedia,
  pengaturan kuantitas akan diabaikan.

* Untuk model yang mengumpankan kertas dari depan, orientasi
  umpan kertas yang ditentukan untuk Baki Bypass (Potret/Lanskap)
  merupakan kebalikan dari orientasi umpan kertas aktual.

---------------------------------------------------
6. Perbarui Perangkat Lunak
---------------------------------------------------
  Perangkat lunak terkini tersedia di situs web kami.

  Untuk pelanggan di wilayah Asia Pasifik di luar Jepang,
  perangkat lunak terbaru tersedia di situs web kami.

      https://www.fujixerox.com/

  Untuk pelanggan di Jepang:

      https://www.fujixerox.co.jp/

  Biaya komunikasi ditanggung oleh pelanggan.

-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, Word, Excel, PowerPoint,
Internet Explorer dan Visio adalah merek dagang teregistrasi atau merek
dagang milik Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.

Adobe, Acrobat, dan Reader adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang
teregistrasi atau merek dagang milik Adobe Systems Incorporated di Amerika
Serikat dan/atau negara-negara lain.

CentreWare adalah merek dagang teregistrasi milik Xerox Corporation.

Nama perusahaan dan nama produk lain adalah merek dagang atau merek
dagang teregistrasi milik perusahaan-perusahaan terkait.

libjpeg 6b
----------
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

(C) Fuji Xerox Co., Ltd. 2009-2019
