===============================================================================
ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
===============================================================================

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของซอฟต์แวร์นี้ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า ซอฟต์แวร์) ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์เป็นของ Fuji Xerox Co., Ltd. (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า Fuji Xerox)
และเป็นของผู้ถือลิขสิทธิ์ดั้งเดิม

2. คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ Fuji Xerox (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้) ภายในประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น

3. คุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหมายเหตุและข้อจำกัด (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า หมายเหตุและข้อจำกัด) ที่ระบุไว้โดย Fuji Xerox
ในขณะที่ใช้งานซอฟต์แวร์

4. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลง, แก้ไข, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, แยกส่วนซอฟต์แวร์
ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์

5. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายหรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์บนเครือข่ายการสื่อสาร รวมทั้งการโอน, จำหน่าย, ให้เช่า
หรือให้เช่าซื้อซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลที่สามโดยการทำซอฟต์แวร์ซ้ำลงในสื่อต่างๆ เช่น ฟลอปปีดิสก์ หรือ เทปแม่เหล็ก

6. Fuji Xerox, คู่ค้า, ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Fuji Xerox และผู้ถือลิขสิทธิ์ดั้งเดิมของซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย
หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำซอฟต์แวร์ไปใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมใดๆ
ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมายเหตุและข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ หรือจากการดัดแปลงซอฟต์แวร์ในทุกกรณี

7. Fuji Xerox, คู่ค้า, ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Fuji Xerox และผู้ถือลิขสิทธิ์ดั้งเดิมของซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบหรือรับประกันต่อความรับผิดใดๆ
อันเนื่องมาจากซอฟต์แวร์

===============================================================================
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Multi-model Print Driver 2 เวอร์ชัน 2.7.18
===============================================================================

เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการพิมพ์สำหรับรายการต่อไปนี้:

1. ข้อกำหนด
2. การติดตั้ง
3. การปรับปรุงในเวอร์ชันนี้
4. ข้อคิดเห็นทั่วไป
5. ข้อจำกัด
6. การอัพเดตซอฟต์แวร์

---------------------------------------------------
1. ข้อกำหนด
---------------------------------------------------
1.โปรดทราบว่าโปรแกรมควบคุมการพิมพ์นี้จะสามารถใช้งานได้
   กับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

   Microsoft(R) Windows Vista(R) x64 Editions
   Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 x64 Editions
   Microsoft(R) Windows(R) 7 x64 Editions
   Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2
   Microsoft(R) Windows(R) 8 x64 Editions
   Microsoft(R) Windows Server(R) 2012
   Microsoft(R) Windows(R) 8.1 x64 Editions
   Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2
   Microsoft(R) Windows(R) 10 x64 Editions
   Microsoft(R) Windows Server(R) 2016

   หากคุณต้องการตรวจสอบรุ่นของเครื่องที่สามารถใช้งานได้กับโปรแกรมควบคุมนี้
   โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้

   สำหรับลูกค้านอกประเทศญี่ปุ่น

      https://www.fujixerox.com/

   สำหรับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น

      https://www.fujixerox.co.jp/

   กรุณาตรวจสอบซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นล่าสุดที่รองรับได้จากเว็บไซต์ของเรา

2.โปรแกรมซอฟต์แวร์บางโปรแกรมที่ต้องใช้สำหรับการติดตั้งโปรแกรมควบคุมนั้นถูกจัด
   รวมไว้อยู่ในแพจเกจโปรแกรมควบคุมแล้ว โปรดดูรายละเอียดที่ EzInst\Readme.htm

---------------------------------------------------
2. การติดตั้ง
---------------------------------------------------
ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อดำเนินการติดตั้ง Multi-model Print Driver 2

หมายเหตุ:
  * ให้ปิดโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ก่อนเริ่มการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์
  * โปรดรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ภายหลังการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ที่อัพเกรด
     เวอร์ชันทุกครั้ง
  * หากคุณได้ลบโปรแกรมควบคุมการพิมพ์เวอร์ชันเก่าออกไป คุณจำเป็นต้องรีบูต
     เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มการติดตั้งเวอร์ชันใหม่ทุกครั้ง
  * สำหรับการติดตั้งโปรแกรมควบคุม Plug and Play ใน Windows 7, Windows Server 2008 R2,
     Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 หรือ Windows 10
     สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อต่อไปนี้
     "เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมโดยใช้ Plug and Play
     (เมื่อใช้ Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012,
     Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 หรือ Windows 10)"

2.1 การติดตั้งบน Windows Vista x64 Edition, Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 7,
      และ Windows Server 2008 R2
==========================================================================

(1) 1a) สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
           เริ่ม > แผงควบคุม > เลือก [เครื่องพิมพ์] ในตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์

     1b) สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
           เริ่ม > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ > เลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์] ในอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

(2) เลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์] จากแถบเมนู
     (Windows Server 2008: [ใช้งานในฐานะผู้ดูแล] > [เพิ่มเครื่องพิมพ์])

(3) คลิก [ถัดไป>]
     กรณีที่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไว้โดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือมีการเชื่อมต่อไปยัง
     เครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล LPR ให้เลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์เฉพาะที่] แล้วคลิก [ถัดไป>]
     จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตั้งแต่ข้อ (5) เป็นต้นไป
     หรือคุณอาจเลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์เครือข่าย แบบไร้สาย หรือแบบบลูทูธ]

(4) เลือก [ไม่มีเครื่องพิมพ์ที่ต้องการอยู่ในรายการนี้]
     จากนั้นให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ที่ต้องการตามวิธีต่อไปนี้:
     * เลือกปุ่ม [เรียกดูเครื่องพิมพ์] แล้วคลิก [ถัดไป>] เพื่อทำการค้นหาเครื่องพิมพ์
        ที่อยู่ในเครือข่าย
     * เลือกปุ่ม [เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันตามชื่อ] เพื่อพิมพ์ชื่อตามรูปแบบต่อไปนี้

           \\printserver_name\share_name

     จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตั้งแต่ข้อ (11) เป็นต้นไป
     หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดด้านเครือข่าย กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
     เครือข่ายของคุณ

(5) เลือกพอร์ตเครื่องพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อโดยตรง
     แล้วคลิก [ถัดไป>] จากนั้นให้ไปต่อที่ขั้นตอนที่ (7)
     หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล LPR
     ให้เลือก [พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน] ในส่วน [สร้างพอร์ตใหม่:]
     แล้วจึงคลิก [พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน]

(6) ใส่ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP ลงในกล่องแก้ไข [ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP]
     หากคุณไม่ทราบชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP โปรดสอบถามจากผู้ดูแลระบบ
     เครือข่ายของคุณ

(7) คลิก [จากดิสก์...] บนหน้าจอ [ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์] และระบุโฟลเดอร์ที่
     มีไฟล์โปรแกรมควบคุมอยู่ จากนั้นเลือกไฟล์สกุล INF ที่อยู่ในโฟลเดอร์
     แล้วคลิก [ตกลง]

(8) จากนั้นตัวเลือก [Multi-model Print Driver 2] จะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ
     และคลิก [ถัดไป]
     หากเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกนั้นถูกติดตั้งไว้อยู่แล้ว ระบบจะแสดงข้อความขึ้นเพื่อให้คุณยืนยันว่า
     คุณต้องการจะแทนที่โปรแกรมควบคุมที่มีอยู่หรือไม่
     หากคุณต้องการติดตั้งเวอร์ชันใหม่ของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ ให้เลือก
     [แทนที่โปรแกรมควบคุมที่มีอยู่] และคุณจะไม่สามารถลบเวอร์ชันเก่าของโปรแกรมควบคุมได้
     หากยังมีการใช้งานอยู่ในแอพพลิเคชัน ในกรณีนี้ให้ปิดแอพพลิเคชันดังกล่าวก่อน

(9) กล่องโต้ตอบเพื่อให้ระบุชื่อเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
     หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ ให้ใส่ชื่อที่ต้องการลงในกล่อง [ชื่อเครื่องพิมพ์]
     หากมีการติดตั้งเครื่องพิมพ์อื่นร่วมอยู่ด้วย จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณยืนยันว่า
     คุณต้องการจะตั้งค่าให้เครื่องนี้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นหรือไม่
     โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก [ตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น] แล้ว

(10) กล่องโต้ตอบ [การควบคุมบัญชีผู้ใช้] จะปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการดำเนินการ
       [เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์] ต่อหรือไม่ ให้คลิก [ดำเนินการต่อ]
       ในกรณีที่คุณดำเนินการติดตั้งในฐานะผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ดูแล
       คุณจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลด้วย

(11) การติดตั้งจะเริ่มขึ้น คุณอาจพบข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอว่า Windows ไม่สามารถตรวจสอบ
       ผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมนี้ได้
       แต่การดำเนินการนี้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงานแต่อย่างใด โปรดคลิก [ติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมนี้]
       เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

(12) กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อถามคุณว่าต้องการให้พิมพ์หน้าทดสอบภายหลังการติดตั้งหรือไม่
       คลิกที่ปุ่ม [พิมพ์หน้าทดสอบ] หากคุณต้องการพิมพ์หน้าทดสอบ
       หากคุณไม่ต้องการให้พิมพ์หน้าทดสอบ ให้เลือก [เสร็จสิ้น]

2.2 การติดตั้งบน Windows 8 x64 Edition, Windows Server 2012, Windows 8.1 x64 Edition,
      Windows Server 2012 R2 และ Windows 10 x64 Edition
==========================================================================

(1) ไปที่ แผงควบคุม > [ฮาร์ดแวร์และเสียง] > [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]

(2) เลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์] จากแถบเมนู

(3) ระบุการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
     * สำหรับเครื่องพิมพ์เฉพาะที่:
        ระบุเครื่องพิมพ์เฉพาะที่จากเมนูที่ปรากฏบน Windows
        ดำเนินการต่อที่ขั้นตอนที่ (4)
     * สำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่าย:
        ให้ระบุเครื่องพิมพ์จากเครือข่ายที่ต้องการผ่านทางเมนูที่ปรากฏบน Windows

     หากมีปัญหา กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
     หากมีการติดตั้งเครื่องพิมพ์อื่นร่วมอยู่ด้วย จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณยืนยันว่า
     คุณต้องการจะตั้งค่าให้เครื่องนี้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นหรือไม่ คลิก [ใช่] หากคุณต้องการตั้งค่าให้เครื่องนี้เป็น
     เครื่องพิมพ์เริ่มต้น
     ดำเนินการต่อที่ขั้นตอนที่ (8)

(4) ระบุพอร์ตเครื่องพิมพ์ หากไม่มีพอร์ตเอาท์พุต ให้สร้างพอร์ตขึ้นมา
     โปรดดูรายละเอียดสำหรับวิธีการสร้างพอร์ตได้จากหัวข้อ [คำถามที่พบบ่อย]
     ในหน้าการดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุม

(5) ระบุรุ่นของเครื่องพิมพ์ คลิก [จากดิสก์...] เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ [ติดตั้งจากดิสก์]
     เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์โปรแกรมควบคุมไว้ และเลือกไฟล์สกุล INF ที่อยู่ในโฟลเดอร์
     แล้วคลิก [ตกลง]

(6) จากนั้น [Multi-model Print Driver 2] จะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ
     และคลิก [ถัดไป]
     หากเครื่องพิมพ์ที่เลือกนั้นถูกติดตั้งไว้อยู่แล้ว จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณยืนยันว่า
     คุณต้องการจะแทนที่โปรแกรมควบคุมที่มีอยู่หรือไม่
     หากคุณต้องการติดตั้งเวอร์ชันใหม่ของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ ให้เลือก
     [แทนที่โปรแกรมควบคุมที่มีอยู่] และคุณจะไม่สามารถลบเวอร์ชันเก่าของโปรแกรมควบคุมได้
     หากยังมีการใช้งานอยู่ในแอพพลิเคชัน
     ในกรณีนี้ให้ปิดแอพพลิเคชันดังกล่าวก่อน

(7) กล่องโต้ตอบเพื่อให้ระบุชื่อเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
     หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ ให้ใส่ชื่อที่ต้องการลงในกล่อง [ชื่อเครื่องพิมพ์]

(8) การติดตั้งจะเริ่มขึ้น
     * กล่องโต้ตอบ [การควบคุมบัญชีผู้ใช้] จะปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการดำเนินการ
        [เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์] ต่อหรือไม่ ให้คลิก [ดำเนินการต่อ]
        ในกรณีที่คุณดำเนินการติดตั้งในฐานะผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ดูแล
        คุณจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลด้วย
     * อาจมีข้อความ หน้าจอการยืนยันการติดตั้งที่เผยแพร่โดย Fuji Xerox Co., Ltd.
        ปรากฏขึ้นแต่จะไม่ก่อให้ปัญหาใดๆ ในการใช้งาน
        ให้คลิก [ติดตั้ง]

(9) กล่องโต้ตอบที่ระบุว่าจะให้พิมพ์หน้าทดสอบภายหลังการติดตั้งหรือไม่
     จะปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม [พิมพ์หน้าทดสอบ] หากคุณต้องการพิมพ์หน้าทดสอบ
     หากคุณไม่ต้องการให้พิมพ์หน้าทดสอบ ให้เลือก [เสร็จสิ้น]

2.3 การถอนการติดตั้งบน Windows Vista x64 Edition,
      Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 7 x64 Edition,
      Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64 Edition, Windows Server 2012,
      Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2 หรือ Windows 10 x64 Edition
==============================================================================

สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008
  * ให้คลิกที่ปุ่ม [เริ่ม] และเปิด [แผงควบคุม] จากนั้นให้เลือก [เครื่องพิมพ์] ใน
    [ฮาร์ดแวร์และเสียง]
  * ลบไอคอนเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ [เครื่องพิมพ์] ออก
  * คลิกขวาที่โฟลเดอร์ [เครื่องพิมพ์] และเลือก [ใช้งานในฐานะผู้ดูแล] ->
    [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์] และแสดง [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์]
  * เลือกโปรแกรมควบคุมที่ต้องการลบจากแท็บ [โปรแกรมควบคุม] แล้วคลิกที่ปุ่ม
    [เอาออก]
  * เลือก [เอาโปรแกรมควบคุมและแพคเกจโปรแกรมควบคุมออก] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ตกลง]
  * รีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  * คลิกที่ปุ่ม [เริ่ม] จากนั้นเลือก [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
  * ลบไอคอนเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] ออก
  * เลือกไอคอนที่ปรากฏอยู่ใน [เครื่องพิมพ์และแฟกซ์] จากโฟลเดอร์
    [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] แล้วเลือก [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์]
  * คลิกที่ปุ่ม [เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโปรแกรมควบคุม]
  * เลือกโปรแกรมควบคุมที่ต้องการลบจากแท็บ [โปรแกรมควบคุม] แล้วคลิกที่
    ปุ่ม [เอาออก]
  * เลือก [เอาโปรแกรมควบคุมและแพคเกจโปรแกรมควบคุมออก] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ตกลง]
  * แพคเกจโปรแกรมควบคุมอาจไม่ถูกลบออกในทันทีหากยังมีการใช้โปรแกรมควบคุมอยู่ ให้ลองใหม่อีกครั้ง
    หลังจากที่ได้รีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
  * รีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับ Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 และ Windows 10
  * ไปที่ [แผงควบคุม] > [ฮาร์ดแวร์และเสียง] > [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
  * ลบไอคอนเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] ออก
  * เลือกไอคอนที่ปรากฏอยู่ใน [เครื่องพิมพ์] จากโฟลเดอร์ย 
    [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] แล้วเลือก [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์]
  * คลิกที่ปุ่ม [เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโปรแกรมควบคุม]
  * เลือกโปรแกรมควบคุมที่ต้องการลบจากแท็บ [โปรแกรมควบคุม] แล้วคลิกที่ปุ่ม
    [เอาออก]
  * เลือก [เอาโปรแกรมควบคุมและแพคเกจโปรแกรมควบคุมออก] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ตกลง]
  * แพคเกจโปรแกรมควบคุมอาจไม่ถูกลบออกในทันทีหากยังมีการใช้โปรแกรมควบคุมอยู่ ให้ลองใหม่อีกครั้ง
    หลังจากที่ได้รีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
  * รีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมโดยใช้ Plug and Play
(เมื่อใช้ Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012,
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 หรือ Windows 10)
-----------------------------------------------------
หากติดตั้งโปรแกรมควบคุมโดยใช้ Plug-and-Play การติดตั้งอาจ
ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ หากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่อีกครั้ง
ตามวิธีการดังต่อไปนี้
  * เลือก [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
  * คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
    แล้วเลือก [คุณสมบัติ]
    หากสัญญาณไฟที่ไอคอนดับลง ให้รีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์
  * เลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ใน [ฟังก์ชันอุปกรณ์] จากแท็บ [ฮาร์ดแวร์]
    แล้วคลิกที่ปุ่ม [คุณสมบัติ] เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ
  * เปิดกล่องโต้ตอบ [คุณสมบัติ] รายการใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม [เปลี่ยนการตั้งค่า]
  * เปิดแท็บ [โปรแกรมควบคุม] จากกล่องโต้ตอบ [คุณสมบัติ] ใหม่นี้ แล้วคลิก
    [อัพเดตโปรแกรมควบคุม] จากนั้นกล่องโต้ตอบ [อัพเดตซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม] จะปรากฏขึ้น
  * เลือก [ค้นหาซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมในคอมพิวเตอร์ของฉัน] หรือ [ค้นหาซอฟต์แวร์โปรแกรม
    ควบคุมในตำแหน่งที่ตั้งนี้] เพื่อระบุตำแหน่งไฟล์โปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการจะติดตั้ง
    แล้วคลิก [ถัดไป]
  * คลิกที่ปุ่ม [ปิด] เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นว่า โปรแกรมควบคุมได้รับการอัพเดตแล้ว
    เพื่อให้การติดตั้งเสร็จใหม่นี้เสร็จสมบูรณ์

2.4 วิธีการอัปเดต
==============================================================================

ขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายถึงวิธีการอัปเดต Multi-Print Driver 2 สำหรับสภาพแวดล้อมที่ได้มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเอาไว้แล้ว

สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008
  * ไปที่ [เริ่ม] > [แผงควบคุม] จากนั้นเลือก [ฮาร์ดแวร์และเสียง] แล้วเลือก [เครื่องพิมพ์]
  * ในตัวเลือก [เครื่องพิมพ์] ให้คลิกขวาเพื่อเลือก [เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล] > [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์] > [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์]
  * ไปที่แท็บ [โปรแกรมควบคุม] แล้วคลิก [เพิ่ม]
  * [ตัวช่วยสร้างการเพิ่มโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิก [ถัดไป]
  * โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกทำเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย [x64] แล้ว จากนั้นจึงคลิก [ถัดไป]
  * คลิก [มีดิสก์...] แล้วระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะจัดเก็บไฟล์โปรแกรมควบคุม
    ภายในโฟลเดอร์ ให้เลือกไฟล์ INF จากนั้นคลิก [ตกลง]
  * เลือกโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการจะติดตั้ง แล้วคลิก [ถัดไป]
  * ใน [ตัวช่วยสร้างการเพิ่มโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์] ให้คลิก [เสร็จสิ้น]
  * ในหน้าจอ [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์] ให้คลิก [ตกลง]
  * จากนั้นจึงรีสตาร์ทเครื่องพีซีของคุณ

สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  * ให้เลือก [เริ่ม] > [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
  * ใน [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] ให้คลิกตัวเลือกใดก็ได้จากรายการ [เครื่องพิมพ์และโทรสาร] เมื่อเลือกรายการดังกล่าวแล้ว ให้เลือก [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์]
  * หน้าจอ [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์] จะปรากฏขึ้น ในหน้าจอนี้ ให้คลิก [เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าฟอร์ม]
  * ไปที่แท็บ [โปรแกรมควบคุม] แล้วคลิก [เพิ่ม]
  * [ตัวช่วยสร้างการเพิ่มโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น จากนั้นให้คลิก [ถัดไป]
  * โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกทำเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย [x64] แล้ว จากนั้นจึงคลิก [ถัดไป]
  * คลิก [มีดิสก์...] แล้วระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะจัดเก็บไฟล์โปรแกรมควบคุม
    ภายในโฟลเดอร์ ให้เลือกไฟล์ INF จากนั้นคลิก [ตกลง]
  * เลือกโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการจะติดตั้ง แล้วคลิก [ถัดไป]
  * ใน [ตัวช่วยสร้างการเพิ่มโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์] ให้คลิก [เสร็จสิ้น]
  * ในหน้าจอ [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์] ให้คลิก [ตกลง]
  * จากนั้นจึงรีสตาร์ทเครื่องพีซีของคุณ

สำหรับ Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 และ Windows 10
  * ให้เลือก [แผงควบคุม] > [ฮาร์ดแวร์และเสียง] > [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
  * ใน [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] ให้คลิกตัวเลือกใดก็ได้จากรายการ [เครื่องพิมพ์] เมื่อเลือกรายการดังกล่าวแล้ว ให้เลือก [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์]
  * หน้าจอ [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์] จะปรากฏขึ้น ในหน้าจอนี้ ให้คลิก [เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าฟอร์ม]
  * ไปที่แท็บ [โปรแกรมควบคุม] แล้วคลิก [เพิ่ม]
  * [ตัวช่วยสร้างการเพิ่มโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น จากนั้นให้คลิก [ถัดไป]
  * โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกทำเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย [x64] แล้ว จากนั้นจึงคลิก [ถัดไป]
  * คลิก [มีดิสก์...] แล้วระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะจัดเก็บไฟล์โปรแกรมควบคุม
    ภายในโฟลเดอร์ ให้เลือกไฟล์ INF จากนั้นคลิก [ตกลง]
  * เลือกโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการจะติดตั้ง แล้วคลิก [ถัดไป]
  * ใน [ตัวช่วยสร้างการเพิ่มโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์] ให้คลิก [เสร็จสิ้น]
  * ในหน้าจอ [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์] ให้คลิก [ตกลง]
  * จากนั้นจึงรีสตาร์ทเครื่องพีซีของคุณ

---------------------------------------------------
3. การปรับปรุงในเวอร์ชันนี้
---------------------------------------------------
[การปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชัน 2.7.14]
* รองรับภาษาอินโดนีเซีย
* ทำให้ขั้นตอนการเข้าถึงไฟล์ง่ายขึ้น
* มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหากรณีที่ระบบอาจไม่สามารถพิมพ์งานได้เมื่อมีการจัดคิว EMF ไว้ในบางสภาพแวดล้อม

[การปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชัน 2.7.13]
* ขยายการรองรับสำหรับขนาดกระดาษแบบกำหนดเองที่ระบุ

[การปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชัน 2.7.12]
* มีการแก้ไขปัญหาด้านล่างซึ่งอาจเกิดขึ้นที่หน้าการพิมพ์รวมไปถึงข้อมูลภาพในสภาพแวดล้อม
ที่มีการเผยแพร่โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft ในวันที่ 9 สิงหาคม 2017 
(โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของเดือน สิงหาคม 2017) ถูกนำไปใช้
    - หน้าจะแสดงผลเป็นหน้าว่างเปล่า  
    - ภาพที่แสดงผลหายไปบางส่วน
    - ไม่สามารถแสดงผลได้เนื่องจากขนาดของข้อมูลที่เก็บพักมีขนาดใหญ่เกินไป
* มีการแก้ไขปัญหาที่ตัวอักษรหมุนโดย +90 องศา / -90 องศา 
  ในส่วนของทิศทางเอกสารอาจไม่สามารถพิมพ์ได้ตามปกติ

[การปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชัน 2.7.10]
* คุณสามารถผสมผสานการใช้งานระหว่าง "การจัดคิว EMF" และคุณสมบัติที่ระบุด้านล่างนี้กับเครื่องรุ่น 64 บิตได้
    การทำบัญชี
    ซีเคียวพรินต์, ตัวอย่างงานพิมพ์, พิมพ์ตามเวลาที่ตั้ง
    แจ้งเตือนงานที่เสร็จสิ้นผ่านทางอีเมล์
    แผ่นแทรก

[การปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชัน 2.7.8]
* แก้ปัญหากรณีขนาดกระดาษต่างไปจากแอพพลิเคชันระบบอาจแสดงขนาดได้ไม่ถูกต้อง
* รองรับการนำเข้าไฟล์การตั้งค่าที่บันทึกไว้ที่สร้างโดยใช้เวอร์ชั่น 2.7.7 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า
* มีการแก้ไขปัญหากรณีที่พิมพ์เอกสารที่มีชื่อเรื่องเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษา
   ของ OS ภายในเครื่องซึ่งส่งผลให้ชื่อไฟล์ที่อยู่ในหน้าจอการยืนยันงานของ
   เครื่องพิมพ์กลายเป็นอักขระที่ไม่สามารถอ่านได้
* แก้ไขปัญหากรณีเกิดข้อผิดพลาดเมื่อมีการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน
* มีการแก้ไขเพื่อรองรับ Package-Aware  ในสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน
   คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลสำหรับการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์

[การปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชัน 2.7.7]
* รองรับสภาพแวดล้อมกรณีที่ภาษาของ OS ในเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์แตกต่างกัน
* รองรับภาษาไทยและภาษาเวียดนาม
* รองรับคุณสมบัติการแทนที่แบบอักษร TrueType ด้วยแบบอักษรของเครื่องพิมพ์
   หรือแบบอักษร TrueType อื่น

[การปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชัน 2.7.6]
* รองรับ UTF-8 (โปรดดูที่หน้าของเครื่องรุ่นเป้าหมายสำหรับรายละเอียดของ
   รุ่นที่รองรับ UTF-8)
* รองรับคุณสมบัติการใช้งานร่วมกันของ "หลายหน้าในหน้าเดียว" และ "การสร้าง Booklet"
* รองรับการระบุ "วิธีการเอาท์พุท"

[การปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชัน 2.7.4]
* รองรับ Windows(R) 8

[การปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชัน 2.7.1]
* รองรับคุณสมบัติ "ปรับ Clip Coordinate"
* แก้ปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มพิมพ์จากแอพพลิเคชันมัลติเธรดบางรายการ

[การปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชัน 2.7.0]
* รองรับ Windows(R) 7

---------------------------------------------------
4. ข้อคิดเห็นทั่วไป
---------------------------------------------------
* ให้ปิดโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ก่อนเริ่มการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์

* จำเป็นต้องรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ภายหลังการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ที่อัพเกรดเวอร์ชั่นเสมอ

* หากคุณได้ลบโปรแกรมควบคุมการพิมพ์เวอร์ชั่นเก่าออกไป คุณจำเป็นต้องรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ทุกครั้ง

* บางแอพพลิเคชั่นจะมีตัวเลือกการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนสำเนาและจำนวนการจัดเรียงชุด  ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์ใน
   แอพพลิเคชั่นเสมอ  เว้นแต่ว่าจะมีคำแนะนำระบุให้ไม่ต้องเลือก ใช้กล่องโต้ตอบโปรแกรมควบคุมการพิมพ์เพื่อเลือกตัวเลือกขั้นสูง
   เช่น การพิมพ์ 2 ด้าน, ชุดตัวอย่าง หรือ ตัวเลือกอื่นที่ไม่ปรากฏอยู่ในแอพพลิเคชั่น

* ให้ปิดกล่องโต้ตอบโปรแกรมควบคุมการพิมพ์และ/หรือแอพพลิเคชั่นเสมอ
   ให้พิมพ์กล่องโต้ตอบออกมาก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับค่าเริ่มต้นของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ผ่านทางแผงควบคุม

* หากงานเอาท์พุตจัดชุดของคุณไม่สามารถใช้งานได้ดีกับการทำสำเนาแบบจัดชุด คุณอาจลองยกเลิกตัวเลือก "จัดชุด" ในแอพพลิเคชั่น 
   และทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย "จัดชุด" ที่อยู่ในโปรแกรมควบคุมการพิมพ์แทน

* สำหรับการติดตั้งผ่านทางเครือข่ายนั้นอาจไม่มีการสร้างไอคอนเครื่องพิมพ์ขึ้น
   หากคุณคลิกขวาที่โฟลเดอร์ [เครื่องพิมพ์] และไปที่ [เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล] จากเมนู
   และเลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์...]

* การเปลี่ยนชื่อไอคอนเครื่องพิมพ์จะต้องเป็นไปตามแบบแผนการตั้งชื่อไฟล์ของระบบปฏิบีติการ การใช้สัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ
   อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการเปลี่ยนชื่อ และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์โดยที่คุณไม่คาดคิดได้

* ก่อนการเริ่มติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ในสภาพแวดล้อม Windows แบบคลัสเตอร์ คุณจะต้องทำการติดตั้งบนแต่ละโหมดในคลัสเตอร์

---------------------------------------------------
5. ข้อจำกัด
---------------------------------------------------
* มีการแก้ไขเพื่อรองรับ Package-Aware  ในสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน
   คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลสำหรับการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์

* การรองรับ Package-Aware กับโปรแกรมควบคุมที่รับรอง Microsoft WHQL
  สำหรับสภาพแวดล้อมแบบเซิร์ฟเวอร์-ไคลเอ็นต์ หากโปรแกรมควบคุมนั้นไม่ใช่
  โปรแกรมควบคุมที่รับรอง Microsoft WHQL และเมื่อมีการเพิ่มหรืออัพเกรดโปรแกรม
  ควบคุมการพิมพ์ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบขึ้นเพื่อเตือนให้ผู้ใช้
  ทำการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ หรืออาจแสดงกล่องโต้ตอบการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ทางฝั่งของไคลเอ็นต์

* เมื่อมีรูปแบบ, แผนผัง, ความเข้มของสีหรือลายเส้นที่พิมพ์ออกมาแตกต่างจาก
   สิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอ การเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้

   - เปลี่ยนการตั้งค่า [คุณภาพของภาพ] ที่อยู่ในแท็บ [ตัวเลือกของภาพ]
   - ตั้งค่า [การประมวลผลความเร็วสูง] ในแท็บ [การตั้งค่าขั้นสูง] ให้เป็น [ปิด]
   - ตั้งค่า [วาดลวดลายที่มีเส้นบางตามค่าความละเอียด]
     ในแท็บ [การตั้งค่าขั้นสูง] ให้เป็น [เปิด]
   - เปลี่ยนการตั้งค่า [ความละเอียด] ในแท็บ [การตั้งค่าขั้นสูง]
   - เปลี่ยนการตั้งค่า [Halftone Print] ในแท็บ [การตั้งค่าขั้นสูง]

* แผ่นคั่นเปล่า
   หากคุณตั้งค่า [การจัดคิว EMF] ให้เป็น [เปิดใช้งาน] และดำเนินการ [พิมพ์ 2 ด้าน] กับเอกสาร
   ที่มีจำนวนหน้าเป็นเลขคี่ อาจทำให้ระบบทำการแทรกหน้าว่างไปที่หน้าสุดท้ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
   แอพพลิเคชัน หรือ OS ที่คุณใช้อยู่

* หากตั้งค่า [คุณภาพของภาพ] ไปที่ [ความละเอียดสูง] หรือ
   [คุณภาพสูง] หรือค่าความละเอียดของโปรแกรมควบคุมอยู่ที่ [600 dpi] หรือตั้งค่า [โหมดพิมพ์หน้า]
   ไปที่ [เปิด] อาจส่งผลให้ขนาดข้อมูลการพิมพ์ขยายใหญ่ขึ้นและไม่สามารถพิมพ์งานออกมาอย่างถูกต้องได้
   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชันที่ใช้ หากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ให้ดำเนินการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

   - เปลี่ยนการตั้งค่า [คุณภาพของภาพ] ที่อยู่ในแท็บ [ตัวเลือกของภาพ] ให้เป็น [มาตรฐาน] หรือเปลี่ยน
     [ความละเอียด] ใน [การตั้งค่าอื่นๆ (การตั้งค่ากราฟฟิก)] ในแท็บ [การตั้งค่าขั้นสูง]
     ให้เป็น [300 dpi] หรือ [200 dpi]

* กรณีที่พิมพ์จากแอพพลิเคชันของ Microsoft Visio 2003 หากการตั้งค่า [คุณภาพของภาพ]
   ถูกเปลี่ยนจาก [มาตรฐาน] เป็น [ความละเอียดสูง]
   ก่อนการพิมพ์จะเริ่มขึ้น อาจทำให้ระบบลดขนาดภาพให้เล็กลงและพิมพ์ออกมาที่ด้านมุมซ้ายบนได้
   คุณสามารถป้องกันปัญหานี้ได้โดยการตั้งค่า [คุณภาพของภาพ] ให้เป็น [ความละเอียดสูง] จากแท็บ
   [ตัวเลือกของภาพ] ของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มใช้งานแอพพลิเคชัน

* เมื่อพิมพ์งานโดยกำหนดแหล่งที่มาของกระดาษไว้เป็น อัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าขนาดกระดาษใน
   แอพพลิเคชั่นไว้ให้เป็นขนาดที่โปรแกรมควบคุมรองรับสำหรับการใช้งานคุณสมบัติการป้อนกระดาษอัตโนมัติแล้ว

* งานอาจพิมพ์ออกมาเหลื่อมกันได้หากตั้งค่าตัวเลือก หลายหน้าในหน้าเดียว และพื้นที่พิมพ์เป็น [ปกติ]
   ในการพิมพ์เอกสารที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าพื้นที่พิมพ์ของ
   โปรแกรมควบคุมการพิมพ์ หากเกิดปัญหานี้ขึ้น ให้เลือก [พิมพ์ชิดขอบ] จากกล่องโต้ตอบ [พื้นที่พิมพ์]
   ที่อยู่ใน [การเลื่อนภาพ/ตำแหน่งการพิมพ์] ในแท็บ [รูปแบบ]

* ในบางแอพพลิเคชันที่ลูกค้าใช้ ระบบอาจแทรกหน้าว่างสำหรับการจัดหน้า
   ให้โดยอัตโนมัติ โดยจะพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น
   จำนวนสำเนาที่ระบุเมื่อทำการพิมพ์แบบ 2 ด้าน
   ในกรณีนี้ การแทรกหน้าว่างจะรวมอยู่ในแอพพลิเคชัน
   อย่างไรก็ตามคุณอาจแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้
   - ตรวจสอบตัวเลือก [ข้ามหน้าว่าง] ที่อยู่ในแท็บ [การตั้งค่าขั้นสูง]
   แต่ก็อาจส่งผลให้รูปแบบการพิมพ์เปลี่ยนแปลงไปได้

* แม้ว่าจะได้เลือก [ข้ามหน้าว่าง] ไว้แล้วก็ตาม เครื่องอาจจะยังมีการพิมพ์หน้าว่างออกมาในกรณีต่อไปนี้
   - ในหน้ากระดาษมีแต่การเลื่อนบรรทัด
   - ในหน้ากระดาษมีแต่การเว้นวรรคหรือช่องว่าง
   - ในหน้ากระดาษมีแต่การเลื่อนบรรทัดและการเว้นวรรคหรือช่องว่าง
   - มีคำสั่งจากแอพพลิเคชั่นให้วาดพื้นหลังสีขาว

* สำหรับ Microsoft Word แม้ว่าจะมีการระบุ [ข้ามหน้าว่าง] เมื่อมีหน้าว่างรวมอยู่ในเอกสารแล้วก็ตาม แต่ก็อาจจะยังมีการพิมพ์หน้าว่างออกมา

* สำหรับลูกค้าที่ใช้ Microsoft Windows Server 2008 ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์

   <1> หากต้องการระบุขนาดกระดาษแบบกำหนดเองในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ ให้กำหนดการตั้งค่าทั่วไปสำหรับโหนดกายภาพทั้งหมดในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์

   <2> เมื่อกล่องโต้ตอบ [ค้นหาเครื่องพิมพ์] ปรากฏขึ้นหลังการกดปุ่ม [หาข้อมูลจากเครื่องพิมพ์] ก็ให้ใส่ที่อยู่เครือข่ายของเครื่องพิมพ์

   <3> การลบโปรแกรมควบคุมในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์
          ภายหลังการลบโปรแกรมควบคุมในเซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้วก็ให้ลบโปรแกรมควบคุมเหล่านั้น
          ออกจากโหนดสแตนด์บายทั้งหมดด้วย

          ** การลบโปรแกรมควบคุมออกจากโหนดสแตนด์บาย
               (1) ให้เปลี่ยนจากโหนดสแตนด์บายเป็นโหนดที่ใช้อยู่
               (2) ติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์เสมือน
               (3) ลบโปรแกรมควบคุมออกจากเซิร์ฟเวอร์เสมือน

   <4> การลบโปรแกรมควบคุม
          ภายหลังจากที่ลบไอคอนเครื่องพิมพ์ออกไปแล้วก็ให้ลบโปรแกรมควบคุมออกจาก [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์]  จากนั้นให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

* ปุ่ม [ยกเลิก] ในกล่องโต้ตอบ [ใส่รายละเอียดผู้ใช้งาน]
   ในบางแอพพลิเคชัน หากกล่องโต้ตอบ [ใส่รายละเอียดผู้ใช้งาน] ถูกยกเลิกเมื่อ
   มีการพิมพ์โดยใช้การตั้งค่า [แสดงข้อความแจ้งผู้ใช้สำหรับรายการเมื่อส่งงาน] ในกล่องโต้ตอบ
   [การตั้งค่ารายละเอียดผู้ใช้งาน] อาจทำให้กล่องโต้ตอบการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นได้
   กล่องโต้ตอบการแจ้งเตือนนี้อาจแสดงในรูปข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
   เครื่องพิมพ์ไม่ได้มีปัญหาใดๆ
   ในกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการต่อโดยไม่ต้องสนใจข้อความเตือนนั้น

* ข้อจำกัดการใช้งานสำหรับการจัดคิว EMF
   เมื่อตั้งค่า [การจัดคิว EMF] ในแท็บ [การตั้งค่าขั้นสูง] ให้เป็น [เปิดใช้งาน]
   อาจทำให้คุณสมบัติต่อไปนี้ทำงานไม่ปกติได้
   หากต้องการใช้คุณสมบัติต่อไปนี้ ให้ตั้งค่า [การจัดคิว EMF] เป็น [ปิดใช้งาน]
   - [ซีเคียวพรินต์][ชุดตัวอย่าง][พิมพ์ตามเวลาที่ตั้ง]
   - [เปิดใช้งานการตั้งค่าบัญชี][การตั้งค่ารายละเอียดผู้ใช้งาน]
   - [แจ้งเตือนงานที่เสร็จสิ้นผ่านทางอีเมล์]
   - [คำอธิบายประกอบ]
   - [แทรกแผ่นแทรก] ใน [ปก/แผ่นแทรก]
   - [ใช้คุณสมบัติแบบขยายจากแอพพลิเคชัน]
   - [เปิดใช้งานให้ผู้ใช้กำหนดระยะขอบ]

   เมื่อตั้งค่า [การจัดคิว EMF] ในแท็บ [การตั้งค่าขั้นสูง] ให้เป็น [ปิดใช้งาน]
   เอกสารบางรายการที่มีโครงสร้างซับซ้อนอาจเกิดปัญหาในการพิมพ์ เช่น ภาพบิดเบี้ยว
   และล้มเหลวในการพิมพ์ได้

* หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง คุณจำเป็นต้องเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
   สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 โปรดเลือกเครื่องพิมพ์จากโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์
   แล้วคลิกขวาเพื่อเลือก [ใช้งานในฐานะผู้ดูแล] จากนั้นให้เลือก [คุณสมบัติ]
   หลังจากที่คลิก [ดำเนินการต่อ] ใน [การควบคุมบัญชีผู้ใช้] เรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถเปลี่ยน
   การตั้งค่าในคุณสมบัติได้

   สำหรับ Windows 7 ขึ้นไป ให้เลือกเครื่องพิมพ์จากโฟลเดอร์ [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
   เลือกคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ และคลิกที่ปุ่ม
   [เปลี่ยนตัวเลือกการใช้ร่วมกัน] ในแท็บ [การใช้ร่วมกัน]
   จากนั้นให้ระบุขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

* เนื่องด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นของไฟร์วอลล์จะทำให้คุณไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลในการ
   ส่งแบบข้ามซับเน็ตได้
   ในการเรียกใช้ข้อมูลแบบข้ามซับเน็ตนั้น โปรดอย่าใช้การส่งแบบกระจาย
   และระบุที่อยู่โดยตรง

* คุณสมบัติการพิมพ์ที่มีคำอธิบายประกอบและลายน้ำ
   สำหรับ Windows 8 ขึ้นไป อาจไม่สามารถพิมพ์คำอธิบายประกอบและลายน้ำได้
   แม้ว่าจะได้ระบุตัวเลือก [คำอธิบายประกอบ] และ [ลายน้ำ] ไว้ก็ตาม
   หากต้องการให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้ ให้ไปที่แท็บ [การตั้งค่าขั้นสูง] แล้วตั้งค่า [การจัดคิว EMF] ไปที่
   [เปิดใช้งาน]

* คุณสมบัติคำอธิบายประกอบ
   ในสภาพแวดล้อมของ Windows Vista และ Windows Server 2008
   เมื่อตั้งค่า [การจัดคิว EMF] ในแท็บ [การตั้งค่าขั้นสูง] ไปที่
   [ปิดใช้งาน] จะทำให้คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือก [คำอธิบายประกอบ] ได้สำหรับการใช้งานในซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันแบบ 32 บิต

   หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ให้ตั้งค่า [การจัดคิว EMF] ไปที่ [เปิดใช้งาน]

* การติดตั้งโดยการระบุไฟล์การติดตั้งที่อยู่ในโปรแกรมควบคุมการพิมพ์แบบใช้ร่วมกัน
   อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
   ขอแนะนำให้คุณดำเนินการติดตั้งบนเครื่องเฉพาะที่หลังจากที่ได้คัดลอกไฟล์การติดตั้งแล้ว

* จากตัวเลือก [เรียกข้อมูลจากเครื่องพิมพ์] ในแท็บ [การกำหนดค่า]
   การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่ได้รับการอัพเดตอย่างถูกต้อง หากเกิดปัญหานี้
   ให้คุณกำหนดค่าด้วยตนเอง

* ค่าเริ่มต้น [Halftone Print] ของโปรแกรมควบคุมนี้ถูกตั้งไว้ที่ เปิด 
   อย่างไรก็ตาม โปรแกรมควบคุมอื่นๆ ที่กำหนดไว้เฉพาะรุ่นอาจตั้งค่าเริ่มต้น [Halftone Print] ไว้ที่ ปิด
   ดังนั้นเมื่อตัวเลือก [เลือกสีงานพิมพ์] ของโปรแกรมควบคุมนี้ถูกตั้งไปที่ [ขาวดำ]
   ก็อาจทำให้เครื่องพิมพ์เฉดสีเทาออกมาแตกต่างกันไปหากเปรียบเทียบกับงานที่พิมพ์โดย
   โปรแกรมควบคุมที่กำหนดไว้เฉพาะรุ่นที่ตั้งค่าเริ่มต้น [Halftone Print] ไว้ที่ ปิด

* เครื่องอาจพิมพ์อักขระบางตัว ความหนาของเส้น หรือความเข้ม
   ที่ต่างไปจากเครื่องที่ใช้โปรแกรมควบคุมที่กำหนดไว้เฉพาะรุ่น

* งานพิมพ์ที่ออกมาอาจต่างไปจากเครื่องที่ใช้โปรแกรมควบคุมที่กำหนดไว้เฉพาะรุ่น
   เนื่องจากความแตกต่างด้านวิธีการประมวลผลภาพ
   ความแตกต่างเหล่านี้รวมไปถึง สีเพี้ยน มีรอยเส้นปรากฏ หรือการจัดแนวที่ผิดพลาด
   เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดจากความแตกต่างเหล่านี้ จึงขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมควบคุมที่กำหนดไว้เฉพาะรุ่น

* ในรุ่นต่อไปนี้ งานพิมพ์จะออกมาเหมือนกับ [โหมดพิมพ์หน้า] เสมอ
   โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าคุณภาพของภาพ
   ด้วยเหตุผลนี้ แอพลลิเคชั่นบางรายการหรือไฟล์บางไฟล์จึงอาจใช้เวลานานขึ้นในการพิมพ์งาน
   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง

   DocuCentre-II C5400/C6500/C7500
   ApeosPort-II C5400/C6500/C7500
   DocuCentre-II C2200/C3300/C4300
   ApeosPort-II C2200/C3300/C4300
   DocuCentre-III C2201/C2200/C3300
   ApeosPort-III C2201/C2200/C3300
   DocuCentre-III C4400
   ApeosPort-III C4400
   DocuCentre-III C3100/C4100
   DocuCentre-II 6000/7000
   ApeosPort-II 6000/7000
   DocuCentre-II 4000/5010
   ApeosPort-II 3000/4000/5010
   DocuCentre-II 2005/2055/3005
   DocuCentre-III 2007/3007
   DocuPrint C4350
   DocuPrint C2255

   โปรดทราบว่า Multi-model Print Driver 2 นี้ไม่รองรับเครื่องรุ่นดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่น

* คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบอักษรได้เนื่องจากโปรแกรมควบคุมนี้ถูกตั้งค่าไว้ที่
   [ใช้แบบอักษร True Type เสมอ]
   ดังนั้นการพิมพ์อักขระบางตัวจึงอาจมีความหนาและรูปร่างที่ต่างกันออกไป
   เมื่อเทียบกับงานพิมพ์ที่มีการตั้งค่า [แทนที่แบบอักษร True Type ด้วยแบบอักษรของเครื่องพิมพ์]
   โดยใช้โปรแกรมควบคุมที่กำหนดไว้เฉพาะรุ่น
   เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดจากความแตกต่างเหล่านี้ จึงขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมควบคุมที่กำหนดไว้เฉพาะรุ่น

* ในเครื่องบางรุ่นอาจมีข้อจำกัดบางประการสำหรับรหัสผู้ใช้และชื่องาน
   ที่ใช้ในซีเคียวพรินต์, ชุดตัวอย่าง, พิมพ์ตามเวลาที่ตั้ง, ชาร์จพรินต์,
   ไพรเวทชาร์จพรินต์ คุณจะไม่สามารถใช้ตัวอักษรคันจิ หรือ ฮิระงะนะของภาษาญี่ปุ่นได้ จำนวนอักขระสูงสุด
   และชนิดของอักขระที่สามารถใช้ได้นั้นอาจแตกต่างกันออกไปตามตามรุ่นต่างๆ
   คุณสามารถตรวจสอบจำนวนอักขระสูงสุดและชนิดของอักขระที่สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ของคุณ
   ได้จากคู่มือการใช้งาน

* คุณสมบัติบางรายการที่มีให้อยู่ในโปรแกรมควบคุมที่กำหนดไว้เฉพาะรุ่นอาจไม่มีให้ไว้ในโปรแกรมควบคุมนี้

* โปรแกรมควบคุมนี้สามารถใช้ได้กับขนาดกระดาษต่อไปนี้
   - มาตรฐาน:
     A3(297x420มม.), A4(210x297มม.), A5(148x210มม.), B4(257x364มม.),
     B5(182x257มม.), Letter(8.5x11"), Legal(8.5x14"), Tabloid(11x17"),
     โปสการ์ด(100x148มม.)

   - ไม่มาตรฐาน:
     แนวกว้าง(89-297มม.) x แนวยาว(98-432มม.)

* โปรแกรมควบคุมนี้สามารถใช้ได้กับชนิดกระดาษต่อไปนี้
   ถาดกระดาษ: กระดาษธรรมดา
   ถาดบายพาส: กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษหนา ใช้ซ้ำ, กระดาษหนาพิเศษ, กระดาษหนาพิเศษ ใช้ซ้ำ, กระดาษกำหนดเอง

* หากคุณส่งงาน [ซีเคียวพรินต์], [ชุดตัวอย่าง] หรือ [พิมพ์ตามเวลาที่ตั้ง]
   ไปที่เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีตัวเลือกฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์อาจทำการยกเลิกงานพิมพ์ได้

* หากโปรแกรมควบคุมมีการระบุการตั้งค่าการพิมพ์ 2 ด้านแต่งานถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์
   ที่ไม่มีอุปกรณ์โมดูล Duplex กรณีนี้การตั้งค่าการพิมพ์ 2 ด้านก็จะถูกยกเลิก

* หากโปรแกรมควบคุมมีการระบุถาดกระดาษสำหรับการพิมพ์ไว้แต่งานพิมพ์ถูกส่งไปยัง
   เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีถาดกระดาษที่ระบุ เครื่องพิมพ์ก็จะทำการยกเลิกงาน

* เครื่องพิมพ์รุ่นขาวดำจะทำการพิมพ์งานออกมาเป็นขาวดำเสมอ ไม่ว่าการตั้งค่าสีงานพิมพ์จะถูกตั้งไว้เป็นแบบใดก็ตาม

* ในเครื่องบางรุ่นอาจมีข้อยกเว้นที่ไม่สามารถรองรับการติดตั้งโดยใช้ Plug & Play ได้

* การติดตั้งเครื่องพิมพ์เครือข่ายใน Microsoft Windows Vista และ
   Microsoft Windows Server 2008
   เมื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์เครือข่ายโดยใช้ตัวเลือก [ใช้งานในฐานะผู้ดูแล] ระบบอาจเพิ่มเครื่องพิมพ์
   เข้าไปที่บัญชีผู้ดูแลที่ใช้ในการติดตั้ง ซึ่งไม่ใช่ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

* จำนวนสำเนา
   โปรแกรมควบคุมจะอนุญาตให้คุณสามารถพิมพ์งานได้ระหว่าง 1 - 999 สำเนา
   หากมีการระบุเกินจำนวนที่กำหนดไว้นี้ ระบบอาจพิมพ์งานออกมาเพียงหนึ่งสำเนา

* การแยกภาพขาวดำ/สีอัตโนมัติ
   หากระบุคุณสมบัติ [เลือกสีงานพิมพ์] ไว้เป็น [สี (อัตโนมัติ)] เครื่องก็จะประมวลผลการพิมพ์ในโหมดสี 
   แม้ว่างานที่พิมพ์จะออกมาเป็นขาวดำก็ตาม หากคุณแน่ใจว่า
   คุณต้องการพิมพ์ในรูปแบบขาวดำ ให้ระบุตัวเลือก [สีดำ] ใน [เลือกสีงานพิมพ์]
   ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ระบบจะกำหนดให้พิมพ์เอกสารให้ออกมาในรูปแบบสี
   - เมื่อส่วนที่เป็นภาพขาวดำทับซ้อนอยู่กับส่วนที่เป็นภาพสี
   - เมื่อส่วนที่เป็นภาพสีไม่ได้อยู่ในพื้นที่การพิมพ์
   - เมื่อแอพพลิเคชันใช้ฟังก์ชั่น ICM ของระบบในการเปลี่ยนสี
   - เมื่อแอพพลิเคชันมีฟังก์ชั่นการเปลี่ยนสีเป็นของตัวเอง

* รายการโปรด
   เมื่อมีการเปลี่ยนเฉพาะการตั้งค่าระยะขอบ ระบบจะไม่แสดงตัวเลือก [เปลี่ยน] ใน
   กล่องคำสั่งผสม [รายการโปรด]

* ในบางแอพพลิเคชัน หากคุณตั้งค่าความกว้างของลายเส้นเป็นแบบ เส้นบาง 
   อาจทำให้ระบบพิมพ์เส้นประลายจุดออกมาเป็นเส้นตรงแทน
   หากมีปัญหานี้เกิดขึ้น ให้เปลี่ยนความกว้างของลายเส้นใหม่

* Corel DESIGNER
   งานที่มีภาพลายเส้นตรงอาจถูกพิมพ์ออกมาเป็นเส้นประลายจุด
   คุณภาพงานพิมพ์อาจลดลงได้ ยกตัวอย่างเช่น ลายเส้นและระยะห่างอาจปรากฏออกมา
   ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องได้
   คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์ได้โดยการแปลงภาพ

* JUSTSYSTEM Ichitaro
   ในบางกรณี ระบบอาจพิมพ์ภาพบางส่วนได้ไม่ถูกต้อง
   ซึ่งคุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้
   - ก่อนเริ่มใช้งานแอพพลิเคชัน ให้เปิดการตั้งค่าเริ่มต้นของ
     เอกสารจากโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์และคลิก [ตกลง]

* Microsoft Excel
   เมื่อพิมพ์งานจากสมุดงานหรือแผ่นงานจำนวนมากๆ ในโปรแกรม Excel ระบบอาจไม่สามารถพิมพ์แผ่นงาน
   ตั้งแต่ลำดับที่สองเป็นต้นไป แม้ว่าจะได้ระบุไว้ในการตั้งค่ากล่องโต้ตอบแล้วก็ตาม
   เมื่อคุณสั่งพิมพ์สมุดงานทั้งหมดซึ่งมีแผ่นงานผสมกันทั้งแบบ 2 ด้านและ
   1 ด้าน ระบบจะพิมพ์แผ่นงานแต่ละแผ่นแยกกันไปตามข้อมูลการพิมพ์
   คุณจะไม่สามารถพิมพ์เป็นชุดได้
   ปัญหานี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้:

   1. เลือกเครื่องพิมพ์อื่นจากกล่องโต้ตอบการพิมพ์หรือกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้าของแผ่นงานใดแผ่นงานหนึ่ง
       และปิดเอกสารชั่วคราวเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปใช้
   2. เปลี่ยนค่าเริ่มต้นของโปรแกรมควบคุมให้เป็นค่าที่ต้องการ
       (เช่น การพิมพ์ 2 ด้าน, 2 หน้าต่อแผ่น และอื่นๆ)
   3. เปิดเอกสารและเลือกโปรแกรมควบคุมจากกล่องโต้ตอบการพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มพิมพ์

   คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ได้ในขณะที่เปลี่ยนค่า [ความละเอียด] ของโปรแกรมควบคุม

   คุณอาจไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ได้หากมีการเปลี่ยนพอร์ตหลังจากที่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมนี้แล้ว
   ในกรณีนี้ ให้ลบโปรแกรมควบคุมก่อน
   จากนั้นจึงระบุพอร์ตที่ต้องการและเริ่มการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

* Microsoft Word
   แม้ว่าจะมีการระบุ [ข้ามหน้าว่าง] เมื่อมีหน้าว่างรวมอยู่ในเอกสารแล้วก็ตาม
   แต่ระบบก็อาจจะยังมีการพิมพ์หน้าว่างออกมา

   เมื่อเลือก [โปสเตอร์] สำหรับการพิมพ์เอกสารที่มีหน้าเดียวตั้งแต่ 2 สำเนาขึ้นไป
   สำเนาที่ออกมาจะไม่ได้รับการจัดชุด

   คุณอาจไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ได้หากมีการเปลี่ยนพอร์ตหลังจากที่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมนี้แล้ว
   ในกรณีนี้ ให้ลบโปรแกรมควบคุมก่อน
   จากนั้นจึงระบุพอร์ตที่ต้องการและเริ่มการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

* การตั้งค่าโหมดสีจากแอพพลิเคชัน
   หากต้องการพิมพ์สีจากแอพพลิเคชันของ Windows Store ให้เปิด [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
   จากเดสก์ท็อปของ Windows และคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์เพื่อเลือก [การตั้งค่าการพิมพ์]
   จากนั้นให้ตรวจดูว่าตัวเลือก [เลือกสีงานพิมพ์] ในแท็บ [กระดาษ/เอาท์พุต]
   ของกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าเริ่มต้น] ถูกตั้งไปที่ [สี] แล้ว
   หากการตั้งค่าของตัวเลือก [เลือกสีงานพิมพ์] ในแท็บ [กระดาษ/เอาท์พุต] ของกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าการพิมพ์]
   ยังคงเป็น [ขาวดำ] อยู่ งานจะถูกพิมพ์จะออกมาเป็นขาวดำ
   แม้ว่าคุณจะได้ระบุ [โหมดสี] ไว้เป็น [สี] ไว้ในหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์
   ที่ปรากฏหลังจากการเลือกเครื่องพิมพ์ในทางลัดของอุปกรณ์แล้วก็ตาม

* สำหรับรุ่นที่ไม่รองรับกระดาษสี การตั้งค่าสีของกระดาษจะถูกยกเว้นแม้ว่าจะมีการระบุค่าไว้

* สำหรับรุ่นที่ไม่รองรับการพิมพ์ตามเวลาที่ตั้ง หรือคุณสมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาร์จพรินต์
   คุณสมบัติเหล่านี้ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ โปรดตรวจสอบสถานะการรองรับในคู่มือการใช้งาน
   สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

* หากใช้การพิมพ์ที่มีตัวเลือก [จัดชุด] และการตั้งค่า [จำนวน] ที่มากกว่าหนึ่งรายการขึ้นไป คุณจะต้องมี
   ฮาร์ดดิสก์ภายในและคุณสมบัติ RAM ดิสก์ในอุปกรณ์/เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น
   เพื่อที่จะสามารถใช้คุณสมบัติการจัดคิวในอุปกรณ์ได้ หากไม่สามารถใช้งานการตั้งค่าดังกล่าวได้
   การตั้งค่าสำหรับจำนวนจะถูกละเว้นไป

* สำหรับเครื่องรุ่นที่ป้อนกระดาษจากทางด้านหน้า แนวการป้อนกระดาษ
   ที่ระบุไว้สำหรับถาดบายพาส (แนวตั้ง/แนวนอน) จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
   แนวการป้อนกระดาษปกติ

---------------------------------------------------
6. การอัพเดตซอฟต์แวร์
---------------------------------------------------
   คุณสามารถตรวจสอบซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของเรา

   สำหรับลูกค้านอกประเทศญี่ปุ่น

      https://www.fujixerox.com/

   สำหรับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น

      https://www.fujixerox.co.jp/

   ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร

-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, Word, Excel, PowerPoint,
Internet Explorer และ Visio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของหรือเครื่องหมายการค้า
ของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

Adobe, Acrobat และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ
Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

CentreWare เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Xerox Corporation

ชื่ออื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัท
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัทนั้น

libjpeg 6b
----------
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

(C) Fuji Xerox Co., Ltd. 2009-2019
