    ================================================================
    Perjanjian Lisensi untuk Setup Utility Tools
    ================================================================

    1. HAK KEPEMILIKAN: Nama, hak kepemilikan, dan hak kekayaan
       intelektual dalam PERANGKAT LUNAK akan terus dipegang oleh
       Fuji Xerox dan pemasok pihak ketiganya.  Anda tidak memiliki hak atas PERANGKAT
       LUNAK, kecuali yang diberikan secara jelas sesuai perjanjian ini.

    2. LISENSI:  Sesuai perjanjian ini, Anda diberi lisensi noneksklusif
       untuk menggunakan PERANGKAT LUNAK dengan tujuan
       menggunakannya bersama produk Fuji Xerox yang kompatibel
       di negara Anda.  Anda tidak diizinkan untuk
       (1) memberikan, melakukan sublisensi, menjual, menyewakan,
       mengontrakkan, menyampaikan, atau memindahkan
       PERANGKAT LUNAK ke pihak ketiga mana pun menggunakan media
       berwujud, seperti floppy disk, pita magnetik, atau CD-ROM,
       (2) mendistribusikan PERANGKAT LUNAK melalui jaringan atau saluran
       telepon ke kalangan publik, atau (3) mengubah, memodifikasi,
       membongkar, merekayasa balik, atau membuat karya turunan
       berdasarkan seluruh bagian atau bagian tertentu dari
       PERANGKAT LUNAK.
       Jika arahan penggunaan atau larangan atas PERANGKAT LUNAK
       diterangkan dengan jelas dalam situs ini, Anda diwajibkan
       untuk mengikuti arahan tersebut.

    3. KETENTUAN: Perjanjian ini berlaku sejak saat penginstalan PERANGKAT LUNAK
       hingga saat Anda mengakhiri perjanjian ini dengan memusnahkan PERANGKAT LUNAK.
       Perjanjian ini juga akan berakhir jika Anda tidak mematuhi
       ketentuan mana pun dari perjanjian ini.  Saat perjanjian berakhir, Anda harus segera
       memusnahkan PERANGKAT LUNAK.

    4. JAMINAN TERBATAS: PERANGKAT LUNAK DIBERIKAN SECARA
       KETAT BERDASARKAN BASIS ‘SEBAGAIMANA ADANYA’
       TANPA JAMINAN DALAM BENTUK APA PUN, BAIK
       TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK, TETAPI
       TIDAK TERBATAS PADA SEGALA JAMINAN KELAYAKAN
       UNTUK DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN
       DENGAN TUJUAN TERTENTU SEHUBUNGAN DENGAN
       PERANGKAT LUNAK. ANDA BERTANGGUNG JAWAB MEMILIH, MEMELIHARA,
       DAN MENCOCOKKAN KOMPONEN PERANGKAT KERAS DAN
       PERANGKAT LUNAK YANG LAINNYA UNTUK DIKOMBINASIKAN
       DENGAN PERANGKAT LUNAK.  DALAM KONDISI APA PUN, FUJI XEROX, MITRA
       PENYALUR FUJI XEROX, DEALER RESMI, DAN
       PEMASOK KETIGANYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB
       ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN DALAM BENTUK
       APA PUN, BAIK INSIDENTAL MAUPUN KONSEKUENSIAL,
       YANG TIMBUL AKIBAT PENGGUNAAN ATAU
       KETIDAKMAMPUAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK, ATAU
       SEGALA BENTUK MODIFIKASI ATAS PERANGKAT LUNAK.

    5. KONTROL EKSPOR: Anda tidak diizinkan untuk mengekspor
       PERANGKAT LUNAK secara sebagian atau keseluruhannya, baik
       langsung atau pun tidak langsung, jika hal itu melanggar
       larangan, hukum, atau aturan apa pun yang diterapkan oleh
       pemerintah negara Anda atau negara yang relevan lainnya
       dan Anda diwajibkan untuk memperoleh izin yang diperlukan
       sebelum mengekspor PERANGKAT LUNAK.

    =====================================================================
    Informasi Tambahan:Setup Utility Tools Ver. 3.9.104
    =====================================================================

    Dokumen ini memberikan informasi tentang alat-alat pada poin
    berikut:
    1. Konfigurasi Alat
    2. Persyaratan
    3. Peningkatan Versi
    4. Peringatan/Batasan
    5. Pertanyaan

    ----------------------
    1. Konfigurasi Alat
    ----------------------
    Setup Utility Tools terdiri dari 5 alat berikut:

    * Upgrade Tool (Verup.exe)
      Upgrade driver dari versi lama ke versi baru.

    * Uninstallation Tool (UnInst.exe)
      Menghapus driver cetak yang dipilih dari sistem.

    * Icon Deletion Tool (DelPrn.exe)
      Menghapus ikon printer dari folder printer.

    * Setup Disk Creation Tool (Makedisk.exe)
      Membuat disk penyetelan untuk menyalin konfigurasi
      penginstalan driver di satu komputer dan menginstal
      konfigurasi yang sama ke komputer lain.

    * Setup Tool (UserSetup.exe / Setup.exe)
      Menginstal driver dengan konfigurasi yang sama dengan yang
      disimpan dalam disk penyetelan.

    ----------------
    2. Prasyarat
    ----------------
    Alat-alat ini beroperasi di komputer yang menggunakan OS berikut:

        Microsoft(R) Windows(R) 7
        Microsoft(R) Windows(R) 7 64-bit Editions
        Microsoft(R) Windows(R) 8.1
        Microsoft(R) Windows(R) 8.1 64-bit Editions
        Microsoft(R) Windows(R) 10
        Microsoft(R) Windows(R) 10 64-bit Editions
        Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 (*)
        Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 (*)
        Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 (*)
        Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 (*)

    Kunjungi situs kami untuk melihat perangkat lunak terbaru dan
    sistem operasi yang didukung.

            (*) Tidak didukung jika Server Core terinstal.

    * Saat menggunakan "Uninstallation Tool" pada Windows Vista(R), Windows(R) 7, Windows(R) 8, Windows(R) 8.1, Windows(R) 10,
      Windows Server(R) 2008, Windows Server(R) 2008 R2, Windows Server(R) 2012, Windows Server(R) 2012 R2, atau Windows Server(R) 2016
      silakan mengacu ke poin dalam "5. Peringatan/Batasan".
      Tentang metode penghapusan driver (Saat menggunakan Windows Vista(R), Windows(R) 7, Windows(R) 8, Windows(R) 8.1, Windows(R) 10,
      Windows Server(R) 2008, Windows Server(R) 2008 R2, Windows Server(R) 2012, Windows Server(R) 2012 R2, atau Windows Server(R) 2016).

    * Saat menggunakan Windows NT(R) Server 4.0 Terminal Server Edition, Windows(R) 2000
      Server Terminal Service, Windows Server(R) 2003, Windows Server(R) 2008, Windows Server(R) 2008 R2, Windows Server(R) 2012, Windows Server(R) 2012 R2, atau Windows Server(R) 2016
      Terminal Service, harap jalankan Setup Utility Tools dengan mode penginstalan.

      Harap jalankan Setup Utility Tools dengan mode penginstalan
    sesuai dengan langkah berikut.
      Buka "Tambah atau Hapus program" di "Panel Kontrol", lalu
      jalankan Setup Utility Tools.

    * Saat menggunakan Windows Vista(R), Windows(R) 7, Windows(R) 8, Windows(R) 8.1, Windows(R) 10,
      Windows Server(R) 2008, Windows Server(R) 2008 R2, Windows Server(R) 2012, Windows Server(R) 2012 R2, atau Windows Server(R) 2016
      Jendela "Kontrol Akun Pengguna" ditampilkan dan dapat bervariasi sesuai dengan izin pengguna saat ini.
      Dalam kondisi ini, harap klik "Izin" jika Anda adalah anggota grup
      Administrator. Jika tidak, Anda perlu memasukkan sandi administrator, lalu mengklik tombol "OK".

      Selain itu, jendela "Program Asisten Kompatibilitas" ditampilkan
      saat keluar dari Setup Utility Tools.
      Saat "Program ini diinstal dengan benar." dipilih,
      jendela ini tidak akan ditampilkan lagi ke depannya.

    Driver dan readme.txt disimpan di dalam folder setiap OS
    yang tertera di bawah.
    Peringatan/Batasan pada driver dijelaskan dalam readme.txt.
    Lihat file readme sebelum menginstal driver.

       PCL6 Driver
            \PCL

    ------------------------------------------------
    3. Peningkatan Versi
    ------------------------------------------------

    Bagian ini menjelaskan modifikasi yang dilakukan pada setiap
    versi yang diupgrade.

    [Modifikasi dari Ver 1.0.0]
    * Mengatasi situasi di mana driver tidak bisa diinstal menggunakan
    Setup Tool yang dibuat pada floppy disk.
    * Mengatasi situasi di mana port yang tidak didukung oleh alat ini
      tetap ditampilkan saat memilih port tujuan output dengan
    Setup Disk Creation Tool.
    * Mengatasi situasi di mana teks tidak ditampilkan dengan
      benar di dalam pesan.
    * Mengatasi situasi di mana port yang tidak didukung oleh alat ini tetap
      ditampilkan saat menambahkan port tujuan output dengan
      Setup Disk Creation Tool.

    [Modifikasi dari Ver 1.2.8]
    *Memperbaiki masalah di mana file pengaturan tidak dibuat dengan benar
      saat Setup Tool dibuat di floppy disk.

    [Peningkatan dari Ver 1.4.2]
    *Memperbaiki masalah di mana driver tidak bisa dihapus dengan Uninstallation Tool
      ketika yang diinstal hanya printer bersama.
    *Memperbaiki masalah jika driver tidak bisa dihapus dengan Uninstallation
      Tool setelah ikon printer dihapus.

    [Modifikasi dari Ver 2.0.4]
    *Setup Utility Tools diupgrade agar mendukung Windows Vista(R).

    [Modifikasi dari Ver 3.0.5]
    *Anda akan bisa menentukan [Jalankan penyetelan tanpa menampilkan layarnya]
      dan [Izinkan pengguna umum untuk menjalankan penyetelan] dengan Setup Disk Creation Tool.
    *Anda tidak akan bisa menentukan floppy disk sebagai folder
     tujuan pembuatan dengan Setup Disk Creation Tool.

    [Modifikasi dari Ver 3.1.1]
    *Setup Utility Tools diupgrade agar mendukung Windows(R) 7.

    [Modifikasi dari Ver 3.1.2]
    *Memperbaiki bug registry yang dihapus dengan tidak benar saat menghapus
    printer jaringan dengan Uninstallation Tool / Icon Deletion Tool.

    [Modifikasi dari Ver 3.2.2]
    *Memperbaiki masalah di mana penyetelan detail pengguna tidak masuk ke Setup Tool.

    [Modifikasi dari Ver 3.3.0]
    *Disk penyetelan sekarang bisa dijalankan meski saat folder tempat penyimpanannya
     mengacu ke drive jaringan.
    *Mengatasi situasi tidak adanya respons ketika ikon printer dibuat menggunakan
     Setup Tool.

    ----------------------------
    4. Peringatan/Batasan
    ----------------------------

    ** Peringatan saat menjalankan alat selain dengan menggunakan CD-ROM
        (misalnya menggunakan alat dari HDD)

    Saat menyalin alat dari media lainnya, seperti HDD, salin folder "EzInst"
    dan setiap folder driver pada CD-ROM dalam
    direktori yang tertera di bawah.

    Perhatikan bahwa alat-alat tersebut hanya akan beroperasi dalam direktori berikut:

    |-- PCL                Menyimpan driver PCL6 untuk setiap OS
    |      |------i386
    |      |------amd64
    |
    |--- EzInst            Menyimpan set lengkap dari Setup Utility Tools

    ** Peringatan/Batasan

    * Memilih Antrean NDS
      (Saat menggunakan Windows NT(R) 4.0, Windows(R) 2000, Windows(R) XP, Windows Vista(R),
      Windows(R) 7, Windows(R) 8, Windows(R) 8.1, Windows(R) 10,
      Windows Server(R) 2003, Windows Server(R) 2008, Windows Server(R) 2008 R2,
      Windows Server(R) 2012, Windows Server(R) 2012 R2, atau Windows Server(R) 2016)

      Pencetakan tak dapat dilakukan jika port/antrean pada pohon
      NDS yang tidak ada dalam port tujuan dipilih di dalam
      Setup Disk Creation Tool.

    * Menambahkan Beberapa Port TCP/IP Direct Print Utility (Saat menggunakan
      Windows(R) 95, Windows(R) 98, atau Windows(R) Me)

      Saat menambahkan beberapa port Fuji Xerox TCP/IP Direct Print Utility,
      jangan menggunakan nama port berikut untuk port-port yang ditambahkan secara berurutan.

      * Nama port dengan karakter yang ditambahkan ke bagian akhir
        nama port yang sudah ada, seperti "printer1" atau "printer-01",
        jika nama port yang sudah ada adalah "printer".

      * Nama port dengan satu atau lebih karakter dihapus dari
        nama port yang sudah ada, seperti "prin" atau "print", jika
        nama port yang sudah ada adalah "printer".

      * Nama tidak peka huruf besar kecil dalam kasus di atas.

    * Saat "Kesalahan terjadi saat memperbarui versi" ditampilkan
         saat memperbarui versi

      Hapus driver cetak dengan Uninstallation Tool.  Nyalakan ulang
      komputer dan buat printer baru dengan alat penginstalan
      driver.

    * Menyalakan ulang sistem selama penginstalan/pembaruan versi
      (Saat menggunakan Windows NT(R) 4.0, Windows(R) 2000,
      Windows(R) XP, Windows Vista(R), Windows(R) 7, Windows(R) 8, Windows(R) 8.1,
      Windows(R) 10, Windows Server(R) 2003, Windows Server(R) 2008, Windows Server(R) 2008 R2,
      Windows Server(R) 2012, Windows Server(R) 2012 R2, atau Windows Server(R) 2016)

    Saat menginstal driver cetak atau memperbarui versi driver
      menggunakan Setup Tool atau Upgrade Tool, selalu
      nyalakan ulang komputer sesuai dengan instruksi yang
      diberikan dalam pesan yang ditampilkan sebelum menggunakan driver cetak.
      Kesalahan tak terduga dapat terjadi jika komputer tidak dinyalakan ulang.

    * Merefleksikan ukuran dokumen menggunakan Setup Tool
      (Saat menggunakan Windows NT(R) 4.0)

      Saat kertas yang unik bagi driver dipilih, ukuran dokumen
      mungkin tidak direfleksikan dengan benar.

    * Merefleksikan ukuran dokumen menggunakan Setup Tool (Saat menggunakan
      Windows(R) 2000, Windows(R) XP, Windows Vista(R), Windows(R) 7, Windows(R) 8,
      Windows(R) 8.1, Windows(R) 10, Windows Server(R) 2003, Windows Server(R) 2008,
      Windows Server(R) 2008 R2, Windows Server(R) 2012, Windows Server(R) 2012 R2, atau Windows Server(R) 2016)

      Saat kertas yang unik bagi driver dipilih, ukuran dokumen
      mungkin tidak direfleksikan dengan benar.

    * Jika "Pengaturan printer saat ini dapat diubah jika Anda menginstal driver yang baru.  Apa Anda ingin melanjutkan?" muncul saat menginstal driver
      menggunakan Setup Tool

      Centang kotak "Perbarui driver menggunakan disk penyetelan" di
      Setup Disk Creation Tool, lalu buat disk penyetelan.

    * Jika Setup Tool dibuat dari floppy disk menggunakan Setup Disk Creation
      Tool dengan "Upgrade driver menggunakan disk penyetelan" dicentang

      maka verup.exe di dalam floppy disk tidak dapat diaktifkan. Harap aktifkan
      setup.exe. Dengan mengaktifkan setup.exe, driver cetak juga akan
      diperbarui.

    * Tentang menentukan port untuk printer jaringan (Saat menggunakan Windows Vista(R), Windows(R) 7, Windows(R) 8,
      Windows(R) 8.1, Windows(R) 10, Windows Server(R) 2003, Windows Server(R) 2008,
      Windows Server(R) 2008 R2, Windows Server(R) 2012, Windows Server(R) 2012 R2, atau Windows Server(R) 2016)

      Port printer jaringan tidak dapat ditentukan dengan mengklik
      tombol "Browse" di "Setup Disk Creation Tool".
      Harap masukkan nama port secara langsung ke kolom teks
    "Jalur jaringan printer (P)" dari dialog "Tambah printer".

    * Memuat pengaturan pencetakan untuk Setup Tool

      Saat Setup Tool dijalankan dengan memilih [Izinkan pengguna umum untuk menjalankan penyetelan],
      pengaturan pencetakan yang disimpan dalam disk penyetelan akan dimuat ke setelan pencetakan dari akun administrator.

      Meski saat Setup Tool dijalankan tanpa memilih [Izinkan pengguna umum untuk menjalankan penyetelan], tetapi tanpa menentukan akun administrator di layar
      [Kontrol Akun Pengguna], setelan pencetakan yang disimpan di disk penyetelan akan dimuat ke pengaturan pencetakan dari akun administrator.

      Untuk memuat pengaturan ke pengaturan pencetakan semua pengguna, termasuk pengguna
      yang menjalankan Setup Tool, konfigurasikan [Default Pencetakan] printer saat membuat disk penyetelan.
      Anda dapat menyetel [Default Pencetakan] dari tab [Tingkat Lanjut] dialog properti printer.

    * Tentang metode menghapus driver  (Saat menggunakan Windows Vista(R), Windows(R) 7, Windows(R) 8,
      Windows(R) 8.1, Windows(R) 10, Windows Server(R) 2003, Windows Server(R) 2008,
      Windows Server(R) 2008 R2, Windows Server(R) 2012, Windows Server(R) 2012 R2, atau Windows Server(R) 2016)

      Untuk menghapus driver dari sistem yang menggunakan Windows Vista(R), Windows(R) 7, Windows(R) 8,
      Windows(R) 8.1, Windows(R) 10, Windows Server(R) 2003, Windows Server(R) 2008,
      Windows Server(R) 2008 R2, Windows Server(R) 2012, Windows Server(R) 2012 R2, atau Windows Server(R) 2016 secara keseluruhan,
      harap hapus driver dan paket driver sesuai dengan langkah berikut.
      Harap diperhatikan bahwa paket driver tidak akan dihapus
      meskipun "Uninstallation Tool" dijalankan.

    (1) Untuk Windows Vista(R), Windows Server(R) 2008
       * Klik "Mulai" dan buka "Panel Kontrol", lalu pilih "Printer" pada
        panel "Perangkat Keras dan Suara".
       * Hapus ikon printer di folder "Printer dan Faks".
       * Klik kanan folder "Printer dan Faks", lalu pilih "Jalankan sebagai Administrator".
         Klik "Properti Server", lalu jendela "Properti Server Printer" akan ditampilkan.
       * Pilih driver yang ditentukan di tab "Driver", lalu klik tombol "Hapus".
       * Pilih "Hapus driver dan paket driver.", lalu klik tombol "OK".
       * Nyalakan ulang komputer.

    (2) Untuk Windows(R) 7, Windows(R) 8, Windows(R) 8.1, Windows(R) 10, Windows Server(R) 2008 R2, Windows Server(R) 2012, Windows Server(R) 2012 R2, atau Windows Server(R) 2016

       * Klik tombol [Mulai], lalu buka [Perangkat dan Printer].
       * Pilih ikon printer. Klik [Hapus Perangkat] pada toolbar folder untuk menghapus ikon printer.
       * Pilih ikon printer yang mana saja. Klik [Properti server printer] pada toolbar folder untuk menampilkan [Properti Server Printer].
       * Dari tab [Driver], pilih driver yang ingin dihapus, lalu klik [Hapus].
       * Pilih [Hapus Driver dan Paket], lalu klik [OK].
       * Nyalakan ulang komputer.

         Jika tidak ada ikon printer yang muncul, tampilkan [Properti Server Printer] menggunakan langkah berikut.

       * Klik tombol [Mulai]. Pilih [Panel Kontrol], lalu [Alat Administratif]. Selanjutnya, buka [Manajemen Printer].
       * Klik [Server Printer]. Klik kanan ["Nama Komputer" (lokal)], pilih [Properti...] untuk menampilkan [Properti Server Printer].

    * Tentang menyalakan ulang sistem setelah menjalankan Setup Tool saat
      [Jalankan penyetelan tanpa menampilkan layarnya] dipilih

      Meski saat layar tidak ditampilkan setelah menjalankan Setup Tool untuk melakukan
      penginstalan atau peningkatan versi driver cetak, selalu nyalakan ulang sistem sebelum
      menggunakan driver cetak. Jika tidak, kesalahan tak terduga bisa terjadi.

    * Tentang apakah penjalanan Setup Tool berhasil saat [Jalankan penyetelan
      tanpa menampilkan layarnya] dipilih

      Jika Setup Tool dijalankan saat [Jalankan penyetelan tanpa menampilkan layarnya]
      dipilih, Anda bisa menyimpulkan berhasil-tidaknya penjalanan dengan
      melihat kode penyelesaian yang ditampilkan: 0 jika berhasil dan selain 0 jika gagal.

      Selain itu, lihat juga alasan kegagalannya dari pesan yang ditampilkan saat
      Setup Tool dijalankan tanpa memilih [Jalankan penyetelan tanpa menampilkan layarnya].

    * Menggunakan User Setup Tool saat "Izinkan Pengguna Umum Untuk Menjalankannya" dipilih

      Jika pengguna umum menempatkan User Tool di desktopnya untuk menjalankannya saat kontrol
      akun pengguna diaktifkan untuk OS miliknya (Windows Vista dan yang lebih baru), kesalahan mungkin akan terjadi.

      Saat ini terjadi, jalankan alatnya lagi setelah mengizinkan "Baca & Lakukan" untuk grup
      Pengguna menggunakan pengaturan keamanan folder tempat User Setup Tool ditempatkan.

    * Catatan Saat Membuat Disk Penyetelan Menggunakan Setup Disk Creation Tool
      Jalankan Setup Disk Creation Tool dalam OS yang sama dengan OS tempat Anda menjalankan disk penyetelan.
      Contoh:
      Saat menjalankan disk penyetelan di Windows 7, jalankan Setup Disk Creation Tool di PC lain dengan Windows 7.

    -------------------
    5. Pertanyaan
    -------------------

    Harap telepon nomor yang tertera di readme.txt untuk mengetahui driver yang relevan.

    "Microsoft", "Windows", "Windows NT", "Windows Server", "Windows Vista" merupakan
    merek dagang terdaftar milik Microsoft Corporation, U.S.A.
    di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.