■  사용권 계약  ■

이 소프트웨어(이하 제공된 소프트웨어라고 칭함)의 사용권 계약 조건은 다음과
같습니다.

1. 제공된 소프트웨어의 저작권은 Fuji Xerox Co., Ltd.(이하 Fuji Xerox라고 칭함)
   및 원 권리자에게 귀속됩니다.

2. 제공된 소프트웨어는 지원하는 Fuji Xerox 제품(이하 지원 제품이라고 칭함)을
   사용하는 목적으로 지원 제품을 구입한 국가에서만 사용할 수 있습니다.

3. 제공된 소프트웨어를 사용할 때 Fuji Xerox가 명시한 주의 및 제한 사항 등(이하
   주의 및 제한 사항 등이라고 칭함)을 준수해야 합니다.

4. 제공된 소프트웨어의 일부 또는 전부를 변경, 수정, 리버스 엔지니어링, 디컴파일,
   디스어셈블 작업을 수행하는 행위는 허용되지 않습니다.

5. 제공된 소프트웨어를 네트워크를 통해 여러 사람에게 배포하거나, 플로피 디스크,
   자기 테이프 등과 같은 다른 매체로 복제하여 제3자에게 양도, 판매, 대여, 사용을
   허락하는 행위는 허용되지 않습니다.

6. FUJI XEROX, FUJI XEROX 채널 파트너, 공인 대리점 및 제공된 소프트웨어 원
   권리자는 제공된 소프트웨어의 주의 및 제한 사항 등에서 특정 이외의 기기 또는
   프로그램과 조합하거나 제공된 소프트웨어의 수정으로 인한 모든 우연적 또는
   결과적 손해나 손실에 대하여 어떠한 경우에도 책임을 지지 않습니다.

7. FUJI XEROX, FUJI XEROX 채널 파트너, 공인 대리점 및 제공된 소프트웨어 원
   권리자는 제공된 소프트웨어에 관한 보증 및 손해 배상에 대하여 어떠한 경우에도
   책임을 지지 않습니다.

이상

===============================================================================
Multi-model Print Driver 2 버전 2.7.18 추가 정보
===============================================================================

이 문서에서는 프린터 드라이버에 대한 정보가 다음과 같이 제공됩니다.

1. 요구사항
2. 설치
3. 변경 사항
4. 일반사항
5. 제한사항
6. 소프트웨어 업데이트

---------------------------------------------------
1. 요구사항
---------------------------------------------------
1.이 드라이버는 다음과 같은 운영 체제의 컴퓨터에서 작동합니다.

  Microsoft(R) Windows Vista(R) x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows(R) 7 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2
  Microsoft(R) Windows(R) 8 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012
  Microsoft(R) Windows(R) 8.1 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2
  Microsoft(R) Windows(R) 10 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2016

  이 드라이버에 해당하는 모델을 확인하려면 다음 URL을 참고하여 주십시오.

  일본을 제외한 아시아 지역 사용자:

      https://www.fujixerox.com/

  일본 사용자:

      https://www.fujixerox.co.jp/

  당사 웹 사이트를 방문하여 최신 소프트웨어 및 지원 운영 체제를 확인하십시오.

2.드라이버 설치에 관련된 일부 소프트웨어는 드라이버 패키지에 첨부되어 있습니다.
  자세한 내용은 EzInst\Readme.htm를 참고하여 주십시오. 

---------------------------------------------------
2. 설치
---------------------------------------------------
다음 유의 사항에 따라 Multi-model Print Driver 2를 설치하여 주십시오.

유의 사항:
  * 프린터 드라이버를 설치하기 전에 실행 중인 애플리케이션을 모두 닫아
    주십시오.
  * 업그레이드 버전의 프린터 드라이버를 설치한 후에는 컴퓨터를 항상 다시
    시작하여 주십시오.
  * 하위 버전의 프린터 드라이버를 삭제한 경우에는 새 버전을 설치하기 전에
    컴퓨터를 항상 다시 시작하여 주십시오.
  * Windows Vista, Windows Server 2008 ,Windows 7,
    Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012,
    Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10에서 플러그
    앤 플레이 드라이버를 설치하는 경우에는 다음을 참고하십시오.
    "플러그 앤 플레이를 사용하여 드라이버를 설치하는 방법
    (Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012,
     Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10 사용 시)"

2.1 Windows Vista x64 Edition, Windows Server 2008 x64 Edition,
    Windows 7 x64 Edition, Windows Server 2008 R2
    Windows 8 x64 Edition, Windows Server 2012
    Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2
    Windows 10 x64 Edition에서 설치
=============================================================================

(1) 1a) Windows Vista, Windows Server 2008의 경우,
        [시작]을 클릭하여 [제어판]을 선택한 다음 [하드웨어 및 소리]에서
        [프린터]를 선택합니다.

    1b) Windows 7, Windows Server 2008 R2의 경우,
        [시작]을 클릭하여 [장치 및 프린터]를 선택한 다음 [장치 및 프린터]에서
        [프린터 추가]를 선택합니다.

(2) 메뉴 바에서 [프린터 추가]를 선택합니다.
    (Windows Server 2008:[관리자 권한으로 실행] > [프린터 추가])

(3) [다음>]을 클릭합니다.
    프린터가 사용자의 컴퓨터에 직접 연결되어 있거나 LPR 프로토콜을
    통해 네트워크에 연결된 경우, [로컬 프린터 추가]를 선택한 후
    [다음]을 클릭하여 순서 (5)부터 지시에 따라 실행합니다.
    그렇지 않을 경우에는 [네트워크, 무선 또는 Bluetooth 프린터 추가]를
    선택합니다.

(4) [원하는 프린터가 목록에 없습니다]를 선택합니다.
    다음 방법 중 하나를 사용하여 원하는 프린터에 연결합니다.
    * [찾아보기...] 버튼을 선택하고 [다음>]을 클릭하여 네트워크에서
      프린터를 찾습니다.
    * [이름으로 공유 프린터 선택] 버튼을 클릭하고 다음과 같은 형식으로
      프린터 이름을 입력합니다.

      \\printserver_name\share_name

    순서 (11)부터 지시에 따라 실행합니다.
    네트워크에 대한 의문사항은 네트워크 관리자에게 문의하여 주십시오.

(5) 프린터 장치가 연결된 포트를 선택한 후 [다음>]을 클릭하여
    순서 (7)로 이동합니다.
    프린터가 LPR 프로토콜을 통해 네트워크에 연결된 경우에는
    [새 포트 만들기] 섹션의 [Standard TCP/IP Port]를 클릭합니다.

(6) [호스트 이름 또는 IP 주소] 편집 상자에 호스트명과 IP 주소를
    입력합니다. 호스트명 또는 IP 주소를 모를 경우에는
    네트워크 관리자에게 문의하여 주십시오.

(7) [프린터 추가 마법사]에서 [디스크 있음...]을 클릭하고 드라이버
    파일이 있는 폴더를 지정합니다.
    INF 파일을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.

(8) "Multi-model Print Driver 2"가 대화상자에 표시됩니다.
    프린터를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.
    선택한 프린터가 이미 설치되어 있는 경우 기존 드라이버를 대체할 것인지를
    묻는 메시지가 표시됩니다.
    최신 버전의 프린터 드라이버를 설치하려면 [새 드라이버로 바꿈]을 선택합니다.
    애플리케이션에서 이전 버전의 드라이버를 사용하고 있으면 드라이버가
    삭제되지 않습니다.
    이러한 경우 애플리케이션을 닫아 주십시오.

(9) 프린터 이름을 지정하는 대화상자가 표시됩니다.
    프린터 이름을 변경하려면 [프린터 이름]에 원하는 이름을 입력합니다.
    다른 프린터가 설치되어 있는 경우 이 프린터를 기본 프린터로
    지정할 것인지를 묻는 메시지가 표시됩니다.
    [기본 프린터로 설정]을 클릭하여 주십시오.

(10) [사용자 계정 컨트롤] 대화상자가 표시되고, [인쇄 설정 변경]을
     계속할 것인지를 묻는 메시지가 표시됩니다. [계속]을 클릭합니다.
     관리자가 아닌 사용자가 설치할 경우에는 관리자 비밀번호가
     필요합니다.

(11) 설치가 시작됩니다.
     이 드라이버 소프트웨어의 발행자를 확인할 수 없다는 메시지가
     표시되지만 이는 기능상의 문제가 아닙니다.
     [계속]을 클릭하여 설치를 계속합니다.

(12) 테스트 페이지를 인쇄할 것인지를 지정할 수 있는 대화상자가
     표시됩니다.
     테스트 페이지를 인쇄하려면 [예]를 클릭하고, 인쇄 하지 않으려면
     [마침]을 클릭합니다.

2.2 Windows 8 x64 Edition, Windows Server 2012,
    Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2,
    Windows 10 x64 Edition에서 설치
==========================================================================

(1) [제어판] > [하드웨어 및 소리] > [장치 및 프린터]로 이동합니다.

(2) 메뉴 모음에서 [프린터 추가]를 선택합니다.

(3) 프린터 연결을 지정합니다.
    * 로컬 프린터인 경우
      창에 나타난 메뉴를 검색하여 로컬 프린터를 지정합니다.
      순서 (4)를 진행합니다.
    * 네트워크 프린터인 경우
      창에 나타난 메뉴를 검색하여 네트워크에서 해당 프린터를 지정합니다.
      궁금한 사항은 네트워크 관리자에게 문의합니다.
      다른 프린터가 설치된 경우 해당 프린터를 기본 프린터로 설정할지 여부를
      묻는 메시지가 나타납니다. 해당 프린터를 기본 프린터로 설정하려면 [예]를
      클릭합니다.
      순서 (8)을 진행합니다.

(4) 프린터 포트를 지정합니다. 출력 포트가 없는 경우에는 포트를 생성합니다.
    포트 생성 방법에 대한 자세한 내용은 당사의 드라이버 다운로드 페이지의
    "자주하는 질문"을 참고하십시오.

(5) 프린터 모델을 지정합니다. [디스크 있음...]을 클릭하여 [디스크에서 설치]
    대화 상자를 표시합니다.
    드라이버 파일이 있는 폴더를 선택합니다. 폴더 안의 INF 파일을 선택한 다음
    [확인]을 클릭합니다.

(6) "Multi-model Print Driver 2"가 대화 상자에 나타납니다. 프린터를 선택한
    다음 [다음]을 클릭합니다.
    선택한 프린터가 이미 설치되어 있는 경우에는 기존 드라이버를 대체할지 여부를
    묻는 메시지가 나타납니다.
    새 버전의 프린터 드라이버를 설치하려면 [현재 드라이버 바꾸기]를
    선택합니다. 이전 버전의 드라이버를 응용 프로그램에 사용 중인 경우에는 해당
    드라이버를 삭제할 수 없습니다.
    이 경우 응용 프로그램을 닫습니다.

(7) 프린터 이름 지정 대화 상자가 나타납니다.
    프린터 이름을 변경하려면 [프린터 이름] 란에 이름을 입력합니다.

(8) 설치가 시작됩니다.
    * [사용자 계정 컨트롤] 대화 상자가 나타나서 [인쇄 설정 변경]을 진행할지
      여부를 묻습니다. [계속]을 클릭합니다.
      관리자 이외의 사용자로 설치를 실행하는 경우에는 관리자 비밀번호가
      필요합니다.
    * 당사에서 발행한 설치 확인 화면이 나타날 수 있으나 이는 기능 문제가
      아닙니다.
      [설치]를 클릭합니다.

(9) 설치 후 테스트 페이지를 프린트할지 여부를 묻는 대화 상자가 나타납니다.
    테스트 페이지를 프린트하려면 [테스트 페이지 인쇄] 버튼을 클릭합니다.
    테스트 페이지를 프린트하지 않으려면 [마침]을 클릭합니다.

2.3 Windows Vista x64 Edition, Windows Server 2008 x64 Edition,
    Windows 7 x64 Edition, Windows Server 2008 R2,
    Windows 8 x64 Edition, Windows Server 2012,
    Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2,
    Windows 10 x64 Edition에서 제거
===============================================================================

Windows Vista, Windows Server 2008의 경우
  * [시작] > [제어판] > [하드웨어 및 소리] > [프린터]를 선택합니다.
  * [프린터] 폴더에서 해당 프린터 아이콘을 삭제합니다.
  * [프린터] 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 [관리자 권한으로 실행] >
    [서버 속성]을 선택하여 [인쇄 서버 속성]을 표시합니다.
  * [드라이버] 탭에서 삭제할 드라이버를 선택하고 [제거] 버튼을 클릭합니다.
  * [드라이버 및 드라이버 패키지 제거]를 선택한 다음 [확인]을 클릭합니다.
  * 컴퓨터를 재기동합니다.

Windows 7, Windows Server 2008 R2의 경우
  * [시작] 버튼을 클릭한 다음 [장치 및 프린터]를 선택합니다.
  * [장치 및 프린터] 폴더에서 해당 프린터 아이콘을 삭제합니다.
  * [장치 및 프린터] 폴더 안의 [프린터 및 팩스]에 표시된 아이콘 중 어느 하나를
    선택한 다음 [인쇄 서버 속성]을 선택합니다.
  * [드라이버 설정 변경] 버튼을 클릭합니다.
  * [드라이버] 탭에서 삭제할 드라이버를 선택한 다음 [제거] 버튼을 클릭합니다.
  * [드라이버 및 드라이버 패키지 제거]를 선택한 다음 [확인]을 클릭합니다.
  * 드리이버를 사용 중인 경우에는 패키지가 삭제되지 않을 수 있으므로 그러한
    경우에는 컴퓨터를 재기동한 후 다시 시도하십시오.
  * 컴퓨터를 재기동합니다.

Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1,
Windows Server 2012 R2, Windows 10의 경우
  * [제어판] > [하드웨어 및 소리] > [장치 및 프린터]로 이동합니다.
  * [장치 및 프린터] 폴더에서 해당 프린터 아이콘을 삭제합니다.
  * [장치 및 프린터] 폴더 안의 [프린터]에 표시된 아이콘 중 어느 하나를 선택한
    다음 [인쇄 서버 속성]을 선택합니다.
  * [드라이버 설정 변경] 버튼을 선택합니다.
  * [드라이버] 탭에서 삭제할 드라이버를 선택한 다음 [제거] 버튼을 클릭합니다.
  * [드라이버 및 드라이버 패키지 제거]를 선택한 다음 [확인]을 클릭합니다.
  * 드리이버를 사용 중인 경우에는 패키지가 삭제되지 않을 수 있으므로 그러한
    경우에는 컴퓨터를 재기동한 후 다시 시도하십시오.
  * 컴퓨터를 재기동합니다.

플러그 앤 플레이를 사용하여 드라이버를 설치하는 방법
(Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012,
 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10 사용 시)
-------------------------------------------------------------------
플러그 앤 플레이를 사용하여 드라이버를 설치한 경우 드라이버가 제대로 설치되지
않을 수 있습니다. 이 경우 다음 순서에 따라 드라이버를 다시 설치하십시오.
  * [장치 및 프린터]를 선택합니다.
  * [장치 및 프린터] 폴더에서 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음
    [속성]을 선택합니다.
    아이콘이 비활성화 상태인 경우에는 컴퓨터를 재기동합니다.
  * [하드웨어] 탭의 [장치 기능]에 있는 프린터 아이콘을 선택한 다음 [속성] 버튼을
    클릭하여 속성 대화 상자를 엽니다.
  * [설정 변경] 버튼을 클릭하여 새 [속성] 대화 상자를 엽니다.
  * 새 [속성] 대화 상자에서 [드라이버] 탭을 선택하고 [드라이버 업데이트]를
    클릭하여 [드라이버 소프트웨어 업데이트] 대화 상자를 엽니다.
  * [컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기]를 선택하고 [다음 위치에서
    드라이버 소프트웨어 검색]으로 설치할 드라이버 파일을 선택한 다음 [다음]을
    클릭합니다.
  * 드라이버가 업데이트되었다는 메시지가 나타나면 [닫기]를 클릭하여 재설치를
    완료합니다.

2.4 업데이트하는 방법
===============================================================================

다음 절차는 Multi-Print Driver 2가 이미 설치된 환경에서 업데이트하는 방법을
설명합니다.

Windows Vista 및 Windows Server 2008의 경우
  * [시작] > [제어판]을 열고 [하드웨어 및 소리]에서 [프린터]를 선택합니다.
  * [프린터] 폴더를 마우스 오른쪽으로 클릭하여 [관리자 권한으로 실행] >
    [서버 속성] > [인쇄 서버 속성]을 순서대로 선택합니다.
  * [드라이버] 탭에서 [추가]를 클릭합니다.
  * [프린터 드라이버 추가 마법사]가 표시됩니다. [다음]을 클릭합니다.
  * [x64] 확인란이 선택되었는지 확인하고 [다음]을 클릭합니다.
  * [디스크 있음...]을 클릭하고 드라이버 파일이 저장된 폴더를 지정합니다.
    폴더에서 INF 파일을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.
  * 설치할 드라이버를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.
  * [프린터 드라이버 추가 마법사]의 [마침]을 클릭합니다.
  * [인쇄 서버 속성] 화면에서 [확인]을 클릭합니다.
  * PC를 다시 시작합니다.

Windows 7 및 Windows Server 2008 R2의 경우
  * [시작] > [장치 및 프린터]를 선택합니다.
  * [장치 및 프린터] 폴더에서 [프린터 및 팩스]에 표시된 개체를 클릭합니다.
    개체를 선택한 상태에서 [인쇄 서버 속성]을 선택합니다.
  * [인쇄 서버 속성] 화면이 표시됩니다. 이 화면에서 [양식 설정 변경]을 클릭합니다.
  * [드라이버] 탭에서 [추가]를 클릭합니다.
  * [프린터 드라이버 추가 마법사]가 표시됩니다. [다음]을 클릭합니다.
  * [x64] 확인란이 선택되었는지 확인하고 [다음]을 클릭합니다.
  * [디스크 있음...]을 클릭하고 드라이버 파일이 저장된 폴더를 지정합니다.
    폴더에서 INF 파일을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.
  * 설치할 드라이버를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.
  * [프린터 드라이버 추가 마법사]의 [마침]을 클릭합니다.
  * [인쇄 서버 속성] 화면에서 [확인]을 클릭합니다.
  * PC를 다시 시작합니다.

Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2,
Windows 10의 경우
  * [제어판] > [하드웨어 및 소리] > [장치 및 프린터]를 순서대로 선택합니다.
  * [장치 및 프린터] 폴더에서 [프린터]에 표시된 개체를 클릭합니다.
    개체를 선택한 상태에서 [인쇄 서버 속성]을 선택합니다.
  * [인쇄 서버 속성] 화면이 표시됩니다. 이 화면에서 [양식 설정 변경]을 클릭합니다.
  * [드라이버] 탭에서 [추가]를 클릭합니다.
  * [프린터 드라이버 추가 마법사]가 표시됩니다. [다음]을 클릭합니다.
  * [x64] 확인란이 선택되었는지 확인하고 [다음]을 클릭합니다.
  * [디스크 있음...]을 클릭하고 드라이버 파일이 저장된 폴더를 지정합니다.
    폴더에서 INF 파일을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.
  * 설치할 드라이버를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.
  * [프린터 드라이버 추가 마법사]의 [마침]을 클릭합니다.
  * [인쇄 서버 속성] 화면에서 [확인]을 클릭합니다.
  * PC를 다시 시작합니다.

---------------------------------------------------
3. 변경 사항
---------------------------------------------------
[Ver 2.7.14에서의 변경 사항]
* 인도네시아어를 지원합니다.
* 파일 액세스 처리를 간소화했습니다.
* 일부 환경에서 지정된 EMF 스풀링으로 프린트 오류가 발생하는 현상이
  개선되었습니다.

[Ver 2.7.13에서의 변경 사항]
* 사용자 지정 용지 크기 범위 확장.

[Ver 2.7.12에서의 변경 사항]
* 2017년 8월 9일 마이크로소프트(MS)사가 공개한 보안 업데이트
  (2017년 8월 보안 업데이트)를 적용한 환경에서 이미지 데이터가
  포함된 데이터를 프린트하면 다음 현상이 발생하는 문제가 개선되었습니다. 
    - 페이지 전체가 백지로 출력
    - 페이지 이미지가 일부 누락
    - 스풀 데이터가 너무 커서 출력되지 않음
* 문서에 대해 +90도/-90도 회전시킨 문자가 제대로 프린트되지 않는 
  문제가 개선되었습니다.

[Ver 2.7.10에서의 변경 사항]
* 64-bit에서 "EMF 스풀링"과 다음과 같은 기능 조합이 가능하게 되었습니다.
    인증 관리
    문서보호 프린트, 샘플 프린트, 시각지정 프린트
    메일로 작업 완료 통지
    간지

[Ver 2.7.8에서의 변경 사항]
* 응용 프로그램에서 용지 크기를 변경했을 때 용지 크기가 제대로
  반영되지 않는 현상을 개선하였습니다.
* 버전 2.7.7 이하를 사용하여 생성한 기본설정 파일 가져오기는 현재 지원되지 않습니다.
* OS의 표시 언어와 다른 언어 파일 이름의 문서를 인쇄하였을 때
  프린터 작업 확인 화면의 파일 이름에 문자 깨짐이 발생하는 문제가
  개선되었습니다.
* 프린터 공유 시 발생하는 문제를 해결했습니다.
* Package-Aware를 지원하도록 수정했습니다. 공유 프린터 환경에서
  프린터 드라이버 설치 시 관리자 권한이 필요하지 않을 수 있습니다.

[Ver 2.7.7에서의 변경 사항]
* 서버와 클라이언트 OS의 언어가 다른 환경을 지원합니다.
* 태국어와 베트남어를 지원합니다.
* TrueType 폰트를 비트맵으로 출력하는 기능을
  지원합니다.

[Ver 2.7.6에서의 변경 사항]
* UTF-8을 지원합니다. (호환 모델은 호환 모델 페이지를 참고하십시오.)
* [다중이미지(N-Up)]와 제본 기능을 조합하여 사용하는 것을 지원합니다.
* 출력방법을 지정할 수 있게 되었습니다.

[Ver 2.7.4에서의 변경 사항]
* Windows(R) 8을 지원합니다.

[Ver 2.7.1에서의 변경 사항]
* "클립 좌표 조정" 기능을 지원합니다.
* 일부의  다중 스레드 응용 프로그램에서 프린트하면 프린트를 시작할 때
  프린트 오류가 발생하는 현상을 개선하였습니다.

[Ver 2.7.0에서의 변경 사항]
* Windows(R) 7을 지원합니다.

---------------------------------------------------
4. 일반사항
---------------------------------------------------
* 프린터 드라이버를 설치하기 전에 실행중인 모든 애플리케이션을
  종료하여 주십시오.

* 업그레이드 버전의 프린터 드라이버를 설치한 후에는 컴퓨터를
  재부팅하여 주십시오.

* 이전 버전의 프린터 드라이버를 삭제한 경우에는 새 버전을
  설치하기 전에 컴퓨터를 재부팅하여 주십시오.

* 일부 애플리케이션에는 프린트 매수 및 분류와 관련된 옵션이
  있습니다. 다른 지시가 없다면 항상 애플리케이션에서 프린트 옵션을
  선택하여 주십시오.
  프린터 드라이버 대화상자에서는 양면 프린트, 샘플 프린트,
  애플리케이션에서 사용할 수 없는 기타 옵션 등 고급 옵션을
  선택할 수 있습니다.

* 제어판에서 프린터 드라이버의 기본 설정을 변경하기 전에
  먼저 프린터 드라이버 대화 상자나 애플리케이션 프린트 대화 상자를
  항상 닫아 주십시오.

* 작업 오프셋 출력이 분류 매수와 일치하지 않으면 애플리케이션에서
  [분류] 옵션을 해제한 다음 프린터 드라이버에서 [분류]를 
  선택하여 주십시오.

* 네크워크를 통해 프린터를 설치할 경우, [프린터] 폴더를 오른쪽 클릭하여
  [관리자 권한으로 실행]으로 이동한 다음 [프린터 추가...]를 선택하면 프린터
  아이콘이 생성되지 않을 수 있습니다.

* 프린터 아이콘 이름은 항상 OS 표기법에 따라야 합니다. 기호나
  특수 문자로 인해 에러나 예상치 못한 프린터 작동이 생길 수
  있습니다.

* Windows 클러스트 환경에서 프린터 드라이버를 설치하려면, 먼저 각
  클러스트의 노드에서 드라이버를 설치해야 합니다.

---------------------------------------------------
5. 제한사항
---------------------------------------------------
* Package-Aware를 지원하도록 수정했습니다. 공유 프린터 환경에서
  프린터 드라이버 설치 시 관리자 권한이 필요하지 않을 수 있습니다.

* Microsoft WHQL 인증 드라이버에 Package-Aware 지원
  서버-클라이언트 환경에서 드라이버가 Microsoft WHQL 인증
  드라이버가 아닌 경우 서버 측에서 프린터 드라이버를 추가하거나
  업그레이드하면 클라이언트 측에 프린터 드라이버 설치 대화 상자
  또는 사용자 계정 컨트롤 대화 상자가 나타날 수 있습니다.

* 프린트된 패턴, 다이어그램, 컬러 농도, 선이 화면에서 보는 것과 다를 경우
  다음 설정을 변경하여 문제를 해결할 수 있습니다.

  - [이미지 옵션] 탭의 [화질 조정] 설정을 변경합니다.
  - [상세 설정] 탭에서 [이미지 고속처리]를 [선택안함]으로
    설정합니다.
  - [상세 설정] 탭에서 [패턴을 해상도에 따라 가는 선으로 묘사]를
    [선택함]으로 설정합니다.
  - [상세 설정] 탭의 [해상도] 설정을 변경합니다.
  - [상세 설정] 탭의 [하프톤 프린트] 설정을 변경합니다.

* 공백간지
  [EMF 스풀링]을 [선택함]으로 설정하고 홀수 페이지 문서를 [양면]
  프린트하면 응용 프로그램 또는 OS에 따라 마지막 페이지에
  공백 페이지가 삽입될 수 있습니다.

* 애플리케이션에 따라 [화질 조정]이 [고해상도] 또는 [고화질]이거나,
  드라이버의 해상도가 [600dpi]이거나, [페이지 프린트모드]가 [선택함]으로
  설정된 경우에는 프린트 데이터의 크기가 매우 커져서 제대로 프린트되지
  않을 수 있습니다. 이 경우 다음과 같이 설정하여 주십시오.

  - [이미지 옵션] 탭에서 [화질 조정]을 [표준]으로 지정하거나,
    [상세 설정] 탭의 [기타 설정(그래픽 설정)]에서 [해상도]를
    [300dpi] 또는 [200dpi]로 지정합니다.

* Microsoft Visio 2003 애플리케이션에서 프린트할 경우, 프린트하기 전에
  [화질 조정] 설정을 [표준]에서 [고해상도]로 변경하면 데이터가
  축소되어 왼쪽 위에 프린트됩니다.
  이 문제는 애플리케이션을 시작하기 전에 프린터 드라이버의
  [이미지 옵션] 탭의 [화질 조정]을 [고해상도]로 설정하면
  해결할 수 있습니다.

* [용지공급]을 [자동]으로 지정하여 프린트 작업을 실시할 경우,
  애플리케이션의 [용지크기]를 드라이버가 자동 용지공급 기능을
  사용할 수 있는 용지크기로 설정하여 주십시오.

* 프린터 드라이버의 프린트 영역을 초과하는 문서를 프린트할 경우,
  [다중이미지(N-Up)]와 [프린트 영역]을 [표준]으로 설정하면 프린트 결과가
  오버랩될 수 있습니다.
  이 경우 [레이아웃] 탭의 [여백주기/프린트 위치]에 있는
  [프린트 영역] 대화상자에서 [확장] 라디오 버튼을 선택합니다.

* 사용하고 있는 애플리케이션별로 페이지 조정을 위한 공백 페이지가
  양면으로 프린트할 때 지정된 부수 등의 조건에 따라 자동으로
  삽입됩니다. 이때 공백 간지는 애플리케이션에서 삽입합니다.
  [상세 설정] 탭의 [공백 페이지 절약]을 선택하면 성능이 향상될 수 있습니다.
  단, 프린트 레이아웃이 변경될 수 있습니다.

* [공백 페이지 절약]이 선택되었더라도 다음 경우에서는
  공백 페이지에 프린트됩니다.
  - 해당 페이지에 줄먹임만 있는 경우
  - 해당 페이지에 공백만 있는 경우
  - 해당 페이지에 줄먹임과 공백만 있는 경우
  - 애플리케이션에서 흰 배경 그리기를 지시한 경우

* [공백 페이지 절약]이 선택되었더라도 Microsoft Word에서 문서에
  공백 페이지가 있으면 출력됩니다.

* Microsoft Windows Server 2008 클러스터 환경을 사용하는 사용자의 경우

  <1> 클러스트 환경에서 사용자정의 용지크기를 지정하려면 클러스트
      환경에 있는 모든 물리적 노드에 공통 설정을 지정합니다.

  <2> [프린터 정보 가져오기] 버튼을 누르면 나타나는 [프린터 검색]
      대화상자에서 프린터 네트워크 주소를 입력합니다.

  <3> 클러스트 환경에서 드라이버 삭제
      가상 서버에서 드라이버를 삭제한 후 모든 대기 노드에서
      드라이버를 삭제합니다.
      ** 대기 노드에서 드라이버 삭제
         (1) 대기 노드를 활성 노드로 변경합니다.
         (2) 가상 서버에 프린터를 설치합니다.
         (3) 가상 서버에서 드라이버를 삭제합니다.

  <4> 드라이버 삭제
      드라이버 아이콘을 삭제한 후 [서버 등록 정보]에서 드라이버를
      삭제합니다. 그런 다음 컴퓨터를 재부팅합니다.

* [사용자 정보 입력] 대화상자의 [취소] 버튼
  일부 애플리케이션에서는 [사용자 정보 설정] 대화상자의 [설정용 사용자 프롬프트]
  설정으로 프린트할 때 [사용자 정보 입력] 대화상자를 취소하면
  경고 메시지가 표시될 수 있습니다.
  프린터에 오류가 없더라도 프린터 오류 메시지로 나타날 수 있습니다.
  이 경우 경고 메시지를 무시하고 계속 작업하여 주십시오.

* EMF 스풀링 기능제한
  [상세 설정] 탭의 [EMF 스풀링]이 [선택함]으로 설정되어 있으면
  다음의 기능이 정상적으로 작동되지 않습니다.
  다음의 기능을 사용하려면 [EMF 스풀링]을 [선택안함]으로 설정합니다.
  - [문서보호 프린트][샘플 프린트][시각지정 프린트]
  - [계정 설정 활성화][사용자 정보 설정]
  - [메일로 작업 완료 통지]
  - [주석]
  - [표지/간지]의 [간지]
  - [애플리케이션에서 확장기능 사용]
  - [여백지정]

  [상세 설정] 탭의 [EMF 스풀링]이 [선택안함]으로 설정된 경우
  일부 문서의 이미지가 제대로 출력되지 않거나 아예 출력되지
  않을 수 있습니다.

* 사용자정의 용지크기의 설정을 변경하려면 관리자 액세스 권한이
  필요합니다.

  Windows Vista, Windows Server 2008의 프린터 폴더에서 프린터를 선택하고,
  오른쪽 클릭하여 [관리자 권한으로 실행]으로 이동합니다.
  [등록 정보]를 선택합니다. [사용자 계정 컨트롤]에서 [계속]을
  클릭하면 [등록 정보]에서 설정을 변경할 수 있습니다.

  Windows 7 이상의 버전으로의 경우  경우 [장치 및 프린터] 폴더에서
  프린터 아이콘을 선택하고 [프린터 속성]을 선택한 다음 [공유] 탭에서
  [공유 옵션 변경] 버튼을 클릭합니다.
  그런 다음 사용자정의 용지크기의 설정을 변경합니다.

* 방화벽의 기본 설정으로는 서브넷 간 브로드캐스트에서 데이터를 
  불러올 수 없습니다.
  이러한 데이터를 불러오려면 브로드캐스트를 사용하지 말고 주소를
  직접 지정합니다.

* 주석 및 워터마크 프린트 기능
  Windows 8 이상의 버전으로의 경우 [주석] 및 [워터마크]를 지정해도
  머리글/바닥글 및 워터마크가 프린트되지 않을 수 있습니다.
  이 기능을 사용하려면 [상세 설정] 탭의 [EMF 스풀링]을 [선택함]으로
  설정하십시오. 

* 주석 기능
  Windows Vista 에서Windows Server 2008 환경에서 [상세 설정] 탭의 [EMF 스풀링]을
  [선택안함]으로 설정할 경우 32비트 애플리케이션 소프트웨어에서 [주석]를 사용할
  수 없습니다.
  이 기능을 사용하려면 [EMF 스풀링]을 [선택함]으로 설정합니다.

* 공유 프린터 드라이버에 관련된 설치 파일을 지정하여 설치하면 
  제대로 설치되지 않을 수 있습니다.
  설치 파일을 복사하여 로컬 컴퓨터에서 설치하는 것이 좋습니다.

* [구성] 탭의 [프린터 정보 가져오기] 기능에서 일부 모델은
  바르게 프린터 구성을 업데이트할 수 없는 경우가 있습니다. 이 경우 수동으로 설정하여 주십시오.

* 이 드라이버의 [하프톤 프린트] 기본 설정은 [선택함]입니다. 그러나 특정
  모델 전용 드라이버의 [하프톤 프린트] 기본 설정은 [선택안함]입니다.
  따라서 이 드라이버의 [컬러모드]를 [흑백]으로 설정하면 [하프톤 프린트]가
  [선택안함]으로 기본 설정되어 있는 특정 모델 전용 드라이버의 출력물에 비해
  회색 음영이 다르게 프린트될 수 있습니다.

* 일부 문자, 선의 굵기, 패턴의 농도가 특정 모델 전용 드라이버와 다르게
  프린트될 수 있습니다.

* 이미지 처리 방법이 다르므로 특정 모델 전용 드라이버와 다르게 프린트될
  수 있습니다.
  컬러 변경, 추가 선, 부정합이 이 경우에 포함됩니다.
  이런 문제를 해결하려면 해당 기계의 전용 드라이버를 사용하여 주십시오.

* 다음 모델의 경우 [화질 조정]의 설정에 상관없이 항상 [페이지 프린트모드]로
  출력됩니다.
  따라서 일부 애플리케이션 또는 파일의 경우 프린터에 따라 프린트 작업에
  소요되는 시간이 길어질 수 있습니다.

  DocuCentre-II C5400/C6500/C7500
  ApeosPort-II C5400/C6500/C7500
  DocuCentre-II C2200/C3300/C4300
  ApeosPort-II C2200/C3300/C4300
  DocuCentre-III C2201/C2200/C3300
  ApeosPort-III C2201/C2200/C3300
  DocuCentre-III C4400
  ApeosPort-III C4400
  DocuCentre-III C3100/C4100
  DocuCentre-II 6000/7000
  ApeosPort-II 6000/7000
  DocuCentre-II 4000/5010
  ApeosPort-II 3000/4000/5010
  DocuCentre-II 2005/2055/3005
  DocuCentre-III 2007/3007
  DocuPrint C4350
  DocuPrint C2255

  상기 모델이 일본에서 출시된 경우 Multi-model Print Driver 2를 사용할
  수 없습니다.

* 이 드라이버는 [항상 TrueType 폰트 사용]으로 고정되어 있으므로 폰트 설정을
  변경할 수 없습니다.
  따라서 일부 문자의 경우 [TrueType 폰트를 프린터 폰트로 대체] 설정을 할 수
  있는 특정 모델 전용 드라이버와는 달리 굵게 프린트되거나 모양이 다르게
  프린트될 수 있습니다.
  이 문제를 해결하려면 해당 기계의 전용 드라이버를 사용하여 주십시오.

* 일부 모델에서는 샘플 프린트, 시각지정 프린트, 인증 프린트,
  개인 프린트에 사용할 사용자 ID 및 문서 이름에 다음과 같은 제한이 있습니다.
  한자, 히라가나 등 일본어를 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 최대 문자 수,
  문자 형식은 모델에 따라 다릅니다. 사용 가능한 최대 문자 수 또는 문자 형식은
  사용 중인 프린터의 사용설명서를 확인하여 주십시오.

* 특정 모델 전용 드라이버에서 사용할 수 있는 기능 중 일부는 이 드라이버에서
  사용할 수 없습니다.

* 이 드라이버에서 사용할 수 있는 용지크기는 다음과 같습니다.
  - 표준:
    A3(297x420mm), A4(210x297mm), A5(148x210mm), B4(257x364mm),
    B5(182x257mm), Letter(8.5x11"), Legal(8.5x14"), Tabloid(11x17"),
    엽서(100x148mm)
  - 표준외:
    단변(89~297mm)x장변(98~432mm)

* 이 드라이버에서 사용할 수 있는 용지종류는 다음과 같습니다.
  용지트레이: 보통용지
  수동트레이: 보통용지, 중량지, 중량지 1(뒷면), 중량지 2, 중량지 2(뒷면),
              사용자정의

* [문서보호 프린트], [샘플 프린트], [시각지정 프린트] 작업을 하드 디스크
  옵션 기능이 없는 프린터로 전송한 경우 프린터 작업이 프린터에서 취소될
  수 있습니다.

* 드라이버에서 양면 프린트 설정을 지정하고 양면 유니트가 장착되지 않은
  프린터로 프린트 작업을 전송하면 양면 프린트 설정은 무시됩니다.

* 드라이버에서 프린트에 사용할 용지트레이를 지정하고 해당 용지트레이가
  장착되지 않은 프린터로 프린트 작업을 전송하면 작업이 프린터에서 취소됩니다.

* 흑백 모델의 경우 컬러모드 설정에 상관없이 작업은 항상 흑백으로 출력됩니다.

* 일부 모델 이외에는 플러그 앤 플레이에 의한 설치가 지원되지 않습니다.

* Microsoft Windows Vista 및 Microsoft Windows Server 2008에서
  네트워크 프린터 설치
  [관리자 권한으로 실행]으로 네트워크 프린터를 설치하는 경우 현재 사용자가
  아닌 설치 시 사용한 관리자 계정으로 프린터가 추가될 수 있습니다.

* 부수
  이 드라이버로 1 ~ 999페이지를 프린트할 수 있습니다.
  이 범위를 초과하여 부수를 지정하면 1페이지만 프린트됩니다.

* 흑백/컬러 자동 인식
  [컬러모드]를 [컬러(자동)]로 지정하면 출력물이 흑백으로 프린트된 것처럼
  보여도 실은 컬러로 처리된 것입니다. 흑백으로 출력하려면 [컬러모드]를
  [흑백]으로 지정하여 주십시오. 다음의 경우 문서가 컬러로 프린트됩니다.
  - 흑백 요소와 컬러 요소가 겹친 경우
  - 컬러 요소가 프린트 영역 밖에 있는 경우
  - 애플리케이션에서 시스템의 ICM 기능을 사용하여 컬러 변경을 수행하는 경우
  - 애플리케이션 자체에 컬러 변경 기능이 있는 경우

* 기본설정
  여백 설정을 변경한 경우 [기본설정] 콤보 상자에 [변경]이 표시되지 않습니다.

* 일부 애플리케이션에서 선의 굵기를 가늘게 설정한 경우 점선이 실선으로
  프린트될 수 있습니다.
  이 경우 선의 굵기를 변경하여 주십시오.

* Corel DESIGNER
  실선이 점선으로 프린트될 수 있습니다. 원형 그라데이션에 선 및 공백이
  생기는 등 프린트 결과가 좋지 않을 수 있습니다.
  그라데이션을 이미지로 변환하여 프린트 결과를 향상할 수 있습니다.

* JUSTSYSTEM Ichitaro
  일부 프린트가 제대로 수행되지 않을 수 있습니다.
  다음 방법으로 이 문제를 해결할 수 있습니다.

  - 애플리케이션을 시작하기 전에 프린터 폴더에서 문서의 기본 설정을 열고
    [OK]를 클릭합니다.

* Microsoft Excel
  Excel에서 통합 문서나 여러 시트를 프린트할 때 두 번째 시트부터 대화상자에서
  지정한 설정대로 프린트되지 않을 수 있습니다.
  혼합 양면 및 단면 시트로 된 통합 문서 전체를 프린트하도록 지정한 경우 각
  시트에 지정된 프린트 설정에 따라 개별적으로 프린트됩니다. 일괄 프린트가
  수행되지 않습니다.
  다음 방법으로 이 문제를 해결할 수 있습니다.

  1. 어느 한 시트에서 인쇄 대화상자 또는 페이지 설정 대화상자를 열고
     다른 프린터를 선택한 다음 문서를 잠시 닫아 변경 사항을 활성화합니다.
  2. 드라이버 기본 설정을 원하는 설정으로 변경합니다.
     (예: 양면 프린트, 2up 등)
  3. 문서를 열고 프린트하기 전에 인쇄 대화상자에서 이 드라이버를 선택합니다.

  이 드라이버의 [해상도]를 변경하면 프린트 레이아웃이 변경될 수 있습니다.

  드라이버를 설치한 후 포트를 변경하면 프린트되지 않을 수 있습니다.
  이 경우 드라이버를 삭제하고 해당 포트를 지정한 다음 드라이버를 다시
  설치하여 주십시오.

* Microsoft Word
  [공백 페이지 절약]을 지정하여도 문서에 공백 페이지가 포함되어 있으면
  공백 페이지가 출력될 수 있습니다.

  [포스터]를 선택하여 단면 페이지 문서를 2부 이상 프린트하는 경우
  출력물이 분류되지 않습니다.

  드라이버를 설치한 후 포트를 변경하면 프린트되지 않을 수 있습니다.
  이 경우 드라이버를 삭제하고 해당 포트를 지정한 다음 드라이버를 다시
  설치하여 주십시오.

* 응용 프로그램에서 컬러모드 설정
  Windows 8에 소개된 터치식 제어에 적합한 새 UI 환경에서 실행되는 응용
  프로그램으로 프린트할 때 장치 아이콘에서 프린터를 선택한 후  표시되는
  프린트 설정 화면에 컬러모드가 [흑백]으로 표시되는 경우에는 설정을
  [컬러]로 변경해도 흑백으로 출력됩니다.
  컬러로 출력하려면 Windows 데스크탑에서 [장치 및 프린터]를 열고 해당
  프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 [인쇄 기본 설정] >
  [용지/출력] > [컬러모드]를 [컬러]로 선택하십시오.

* 용지 색을 지원하지 않는 모델에서는 용지 색을 지정하여도 무시됩니다.

* 시각지정 프린트 및 인증 프린트 기능을 지원하지 않는 모델에서는 이 기능들을
  사용할 수 있습니다. 대처 방법은 사용 중인 프린터의 사용설명서를 확인하여 주십시오.

* [분류]와 [복수 부수] 지정을 조합하여 인쇄하는 경우 본체의 스풀 기능을 사용하기
  위해서 복합기/프린터에 내장 하드 디스크 또는 RAM 디스크 기능이 필요합니다.
  이러한 설정이 없는 경우 부수 지정은 무시됩니다.

* 앞쪽에서 급지하는 모델에서는 수동 용지 급지 방향 지정(세로 방향 우선/가로 방향 우선)
  과 실제의 급지 방향이 반대로 됩니다.

---------------------------------------------------
6. 소프트웨어 업데이트
---------------------------------------------------
  최신 소프트웨어는 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

  일본을 제외한 아시아 지역 사용자의 경우 다음 웹 사이트에서
  최신 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

      https://www.fujixerox.com/

  일본 사용자의 경우

      https://www.fujixerox.co.jp/

  통신 비용은 고객 부담입니다.

-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, Word, Excel, PowerPoint,
Internet Explorer 및 Visio 는 Microsoft Incorporated의 등록 상표입니다.

Adobe, Acrobat, Reader는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

CentreWare는 Xerox Corporation의 등록 상표입니다.

그 밖의 모든 제품명 및 회사명은 각 소속 회사의 등록 상표 또는 상표입니다.

libjpeg 6b
----------
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

(C) Fuji Xerox Co., Ltd. 2009-2019
