■  使用許諾条件  ■

本ソフトウェア（以下、提供ソフトウェアといいます。）の使用許諾条件は、以下に記載
するとおりです。

1. 提供ソフトウェアの著作権は、富士ゼロックス株式会社（以下、富士ゼロックスとい
   います。）ならびに原権利者に帰属します。

2. 提供ソフトウェアは、対応する富士ゼロックス製品（以下、対応製品といいます。）
   を利用する目的で対応製品を購入した国内においてのみ使用することができます。

3. 提供ソフトウェアを使用するにあたっては、富士ゼロックスが明示する注意制限事項
   等（以下、注意制限事項等といいます。）を遵守してください。

4. 提供ソフトウェアの全部または一部を修正、改変し、またはリバースエンジニアリン
   グ、逆コンパイルあるいは逆アセンブル等により解析することを禁止します。

5. 提供ソフトウェアを通信回線を利用し頒布すること、フロッピーディスク、磁気テー
   プ等の他の媒体に複製し第三者に譲渡、販売、貸与、使用許諾することを禁止します。

6. 富士ゼロックス、富士ゼロックスの販売会社、特約店および提供ソフトウェアの原権
   利者は、提供ソフトウェアを注意制限事項等で特定する以外の機器あるいはプログラ
   ムと組み合わせること、また提供ソフトウェアを改変することに起因して生じた損害、
   損失等に関し責任を負うものではありません。

7. 富士ゼロックス、富士ゼロックスの販売会社、特約店および提供ソフトウェアの原権
   利者は、提供ソフトウェアに関し何らの保証責任および賠償責任を負うものではあり
   ません。

以上

===============================================================================
Multi-model Print Driver 2 Ver.2.7.18 補足情報
===============================================================================

本ドライバーに関する次の6項目について記述します。

1.前提条件
2.インストール方法
3.本ソフトウェアバージョンでの改善点
4.注意事項
5.本ドライバーに関連する制限事項について
6.ソフトウェアのアップデート

---------------------------------------------------
1.前提条件
---------------------------------------------------
1.本ドライバーは、次のOSが稼動しているコンピューター上で機能します。

  Microsoft(R) Windows Vista(R) 64ビット版
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 64ビット版
  Microsoft(R) Windows(R) 7 64ビット版
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2
  Microsoft(R) Windows(R) 8 64ビット版
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012
  Microsoft(R) Windows(R) 8.1 64ビット版
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2
  Microsoft(R) Windows(R) 10 64ビット版
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2016

  また、本ドライバーから出力可能なプリンター機種については、

  https://www.fujixerox.co.jp/

  にて、ご確認いただけます。

2.本ドライバーの削除などを行う各種ツールを添付しています。これらのツールについては、
  EzInst\Readme.htmを参照してください。

---------------------------------------------------
2.インストール方法
---------------------------------------------------
Multi-model Print Driver 2のインストール、アンインストール手順について以下に
説明します。

※注意
  ・ドライバーをインストールする前に、全ての動作中のアプリケーションを終了させて
    ください。
  ・ドライバーのアップグレードをし終えたら、インストール後、必ずコンピューター
    を再起動してください。
  ・プリンタードライバーの古いバージョンを削除したら、新しいバージョンをインス
    トールする前に、必ずコンピューターを再起動してください。
  ・Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows 8、Windows Server 2012、
    Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows 10でプラグアンドプレイを用いた
    インストールを行う方法については、本章の以下の項を参照ください。
    【プラグアンドプレイを用いたインストール方法について（Windows 7、
     Windows Server 2008 R2、Windows 8、Windows Server 2012、Windows 8.1、
     Windows Server 2012 R2、Windows 10をご使用の場合）】

2.1 Windows Vista x64 Edition、Windows Server 2008 x64 Edition、
    Windows 7 x64 Edition、Windows Server 2008 R2でのインストール
================================================================================

(1) 1a) Windows Vista、Windows Server 2008では、[スタート]ボタンから以下の順に
        メニューを選択します。
        [スタート]ボタン > [コントロールパネル] > [ハードウェアとサウンド]にある
        [プリンタ]を選択します。
    1b) Windows 7、Windows Server 2008 R2では、[スタート]ボタンから以下の順に
        メニューを選択します。
        [スタート]ボタン > [デバイスとプリンター] > [デバイスとプリンター]にある
        [プリンターの追加]を選択します。

(2) メニューバーから[プリンタのインストール]をクリックします。
    (Windows Server 2008は、[管理者で実行] > [プリンタの追加])

(3) [次へ]をクリックします。
    プリンターが直接コンピューターに接続されている場合やLPRプロトコルを用いて
    ネットワークを介して接続されている場合、[ローカルプリンタを追加します]を
    選択します。
    [次へ]をクリックしたら、手順(5)へお進みください。
    それ以外の場合は[ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンタを追加しま
    す]を選択します。

(4) [探しているプリンタはこの一覧にはありません]を選択し、次のいずれかの方法で
    プリンタを接続します。
    *[プリンタを参照する]が選択された状態で[次へ]をクリックしてネットワーク上
     のプリンターを検索する。
    *[共有プリンタを名前で選択する]ボタンをクリックし、以下の形式でプリンター
     名を入力します。

      \\プリントサーバー名\共有プリンター名

    完了したら、手順(11)へお進みください。
    ネットワークについてわからない場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

(5) プリンターが直接コンピューターに接続されている場合は、プリンターが接続され
    ているプリンターポートを選択します。
    [次へ]をクリックし、手順(7)へお進みください。
    プリンターがLPRプロトコルを用いてネットワークを介して接続されている場合は、
    [新しいポートの作成]にある[Standard TCP/IP Port]を選択し、[次へ]をクリック
    します。

(6) ホスト名またはIPアドレスを[ホスト名またはIPアドレス]エディットボックスに入力
    します。
    わからない場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

(7) [プリンタの追加ウィザード]にある[ディスク使用]をクリックし、ドライバーファイ
    ルが保存されているフォルダーを指定します。
    フォルダーにあるINFファイルを選択し、[OK]をクリックします。

(8) ダイアログボックスに「Multi-model Print Driver 2」が表示されます。
    [Multi-model Print Driver 2]を選択し、[次へ]をクリックします。
    指定したプリンターが既にインストールされている場合、新しいバージョンのドラ
    イバーに置き換えるかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
    新しいバージョンのプリンタードライバーをインストールする場合には、[現在の
    ドライバに置き換える]を選択してください。
    この時、アプリケーションなどにより古いバージョンのドライバーが使用されている
    と、古いバージョンのドライバーが削除できません。
    この場合は、古いバージョンのドライバーを使用しているアプリケーションを終了
    させてください。

(9) プリンター名を設定するためのダイアログボックスが表示されます。
    プリンター名を変更するには、[プリンタ名]ボックスにプリンターの名前を入力
    します。
    既に他のプリンターがインストールされている場合は、本プリンターを通常使う
    プリンターとするかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
    [通常使うプリンタに設定する]が選択されていることを確認します。

(10) [ユーザーアカウント制御]ダイアログが表示され、「プリンタドライバソフト
     ウェアのインストール」の続行をするかどうか訊ねてきます。
     [続行]をクリックすると、インストールが開始されます。
     管理者権限の無いユーザーでインストールしている場合、管理者パスワードを要求
     されます。

(11) インストール後の印字テストを行うかどうかを指定するためのダイアログボックス
     が表示されます。
     印字テストを行う場合は、[テストページの印刷]ボタンをクリックします。
     印字テストを行わない場合は、[完了]をクリックします。

2.2 Windows 8 x64 Edition、Windows Server 2012、Windows 8.1、
    Windows Server 2012 R2、Windows 10でのインストール
================================================================================

(1) [コントロールパネル] > [ハードウェアとサウンド]にある[デバイスとプリンター]
    を選択します。

(2) メニューバーから[プリンターの追加]をクリックします。

(3) プリンターの接続形態を指定します。
    *ローカルプリンターの場合
     Windowsが表示するメニューに従ってローカルプリンターを指定します。
     手順4)に進んでください。

    *ネットワークプリンターの場合
     Windowsが表示するメニューに従ってネットワーク上からプリンターを指定します。
     プリンターの指定に際してはネットワーク管理者にご相談ください。
     すでに他のプリンターがインストールされている場合、これからインストールする
     プリンターを通常使うプリンターとするかを尋ねるメッセージが表示されます。
     通常使うプリンターとする場合には[はい]を指定します。
     手順8)に進んでください。

(4) 出力ポート(プリンターポート)を指定します。
    出力ポートがない場合、ポートを作成します。
    ポートの作成方法については弊社のドライバーダウンロードページより、
    「よくあるご質問」を参照してください。

(5) プリンターのモデルを選択します。[ディスク使用(H)...]をクリックすると、
    [フロッピーディスクからのインストール]ダイアログボックスが表示されます。
    ドライバーファイルが保存されているフォルダーを指定します。
    フォルダーにあるINFファイルを選択し、[OK]をクリックします。

(6) ダイアログボックスに「Multi-model Print Driver 2」が表示されます。
    [Multi-model Print Driver 2]を選択し、[次へ]をクリックします。
    指定したプリンターが既にインストールされている場合、新しいバージョンのドラ
    イバーに置き換えるかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
    新しいバージョンのプリンタードライバーをインストールする場合には、[現在の
    ドライバーに置き換える]を選択してください。
    この時、アプリケーションなどにより古いバージョンのドライバーが使用されてい
    ると、古いバージョンのドライバーが削除できません。
    この場合は、古いバージョンのドライバーを使用しているアプリケーションを終了
    させてください。

(7) プリンター名を設定するためのダイアログボックスが表示されます。
    プリンター名を変更するには、[プリンタ名]ボックスにプリンターの名前を入力
    します。

(8) [ユーザーアカウント制御]ダイアログが表示され、「プリンタドライバソフトウェア
    のインストール」の続行をするかどうか訊ねてきます。
    [続行]をクリックすると、インストールが開始されます。
    ※発行元がFuji Xerox Co., Ltd.のインストール確認画面が表示される場合があり
      ますが、機能上は問題ありません。[インストール]をクリックしてください。

(9) インストール後の印字テストを行うかどうかを指定するためのダイアログボックス
    が表示されます。
    印字テストを行う場合は、[テストページの印刷]ボタンをクリックします。
    印字テストを行わない場合は、[完了]をクリックします。

2.3 Windows Vista x64 Edition、Windows Server 2008 x64 Edition、
    Windows 7 x64 Edition、Windows Server 2008 R2、Windows 8 x64 Edition、
    Windows Server 2012、Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows 10
    でのアンインストール
================================================================================

Windows Vista、Windows Server 2008の場合
  ・[スタート]ボタン > [コントロールパネル]を開き、
    [ハードウェアとサウンド]にある[プリンタ]を選択します。
  ・[プリンタ]フォルダー内のプリンターアイコンを削除します。
  ・[プリンタ]フォルダー内で右クリックし、
    [管理者として実行] > [サーバーのプロパティ] > [プリントサーバーのプロパティ]
    を表示します。
  ・[ドライバ]タブから削除するドライバーを選択し、[削除]ボタンを押下します。
  ・[ドライバとドライバパッケージを削除する]を選択し、[OK]ボタンを押下します。
  ・再起動します。

Windows 7、Windows Server 2008 R2の場合
  ・[スタート]ボタン > [デバイスとプリンター]を選択します。
  ・[デバイスとプリンター]フォルダー内のプリンターアイコンを削除します。
  ・[デバイスとプリンター]フォルダー内の[プリンターとFAX]に表示されているアイコ
    ンのいずれかをクリックして選択した状態にし、[プリントサーバープロパティ]を
    選択します。
  ・[ドライバー設定の変更]ボタンをクリックします。
  ・[ドライバー]タブから削除するドライバーを選択し、[削除]ボタンを押下します。
  ・[ドライバーとパッケージを削除する]を選択し、[OK]ボタンを押下します。
  ・ドライバーが使用中の場合、メッセージが表示されてドライバーパッケージが削除
    できないことがあります。この場合、再起動後に再度削除を実施してください。
  ・再起動します。

Windows 8、Windows Server 2012、Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、
Windows 10の場合
  ・[コントロールパネル] > [ハードウェアとサウンド] > [デバイスとプリンター]を
    選択します。
  ・[デバイスとプリンター]フォルダー内のプリンターアイコンを削除します。
  ・[デバイスとプリンター]フォルダー内の[プリンター]に表示されているアイコンの
    いずれかをクリックして選択した状態にし、[プリントサーバープロパティ]を選択
    します。
  ・[用紙設定の変更]ボタンをクリックします。
  ・[ドライバー]タブから削除するドライバーを選択し、[削除]ボタンを押下します。
  ・[ドライバーとパッケージを削除する]を選択し、[OK]ボタンを押下します。
  ・ドライバーが使用中の場合、メッセージが表示されてドライバーパッケージが削除
    できないことがあります。この場合、再起動後に再度削除を実施してください。
  ・再起動します。

【プラグアンドプレイを用いたインストール方法について（Windows 7、
Windows Server 2008 R2、Windows 8、Windows Server 2012、Windows 8.1、
Windows Server 2012 R2、Windows 10をご使用の場合）】
  Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows 8、Windows Server 2012、
  Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows 10でプラグアンドプレイを用いた
  インストールを行う場合、正しくドライバーがインストールされないことがあります。
  この場合、次の手順でドライバーを再インストールしてください。

  ・[デバイスとプリンター]フォルダー内の本プリンターのアイコンを右クリックし、
    [プロパティ]を選択します。
    ※アイコンがグレーアウトして操作できないことがあります。プリンターの電源を
      入れなおし、確実にケーブルで接続してください。
  ・[ハードウェア]タブ内の[デバイスの機能]で本プリンターを選択した状態で、
    [プロパティ]ボタンをクリックし、プロパティダイアログを開きます。
  ・[設定の変更]ボタンをクリックし、新しい[プロパティ]ダイアログを開きます。
  ・新しい[プロパティ]ダイアログの[ドライバー]タブを開き、[ドライバーの更新]
    ボタンをクリックして[ドライバーソフトウェアの更新]ダイアログを開きます。
  ・[コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]を選択し、
    [次の場所でドライバーソフトウェアを検索します]で、ドライバーの場所を指定し、
    [次へ]ボタンをクリックしてください。
    ※ドライバーの準備方法については、◆[プリンターの追加]を利用してインストール
      する場合を参照してください。
  ・ドライバーが更新されたというメッセージが表示されますので、[閉じる]ボタンを
    クリックし、ダイアログを閉じてください。以上で、再インストールは完了です。

2.4 アップデート方法
================================================================================

既にMulti-model Print Driver 2がインストールされている環境での、
Multi-model Print Driver 2のアップデート手順を以下に説明します。

Windows Vista、Windows Server 2008の場合
  ・[スタート]ボタン > [コントロールパネル]を開き、
    [ハードウェアとサウンド]にある[プリンタ]を選択します。
  ・[プリンタ]フォルダー内で右クリックし、
    [管理者として実行] > [サーバーのプロパティ] > [プリントサーバーのプロパティ]
    を表示します。
  ・[ドライバ]タブにて、[追加]ボタンをクリックします。
  ・[プリンタドライバの追加ウィザード]が表示されるので、[次へ]ボタンをクリック
    します。
  ・[x64]のチェックが入っていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。
  ・[ディスク使用]ボタンをクリックし、ドライバーファイルが保存されている
    フォルダーを指定します。
    フォルダーにあるINFファイルを選択し、[OK]をクリックします。
  ・インストールするドライバーを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。
  ・[プリンタドライバの追加ウィザード]の[完了]ボタンをクリックします。
  ・[プリントサーバーのプロパティ]画面にて、[OK]をクリックします。
  ・再起動します。

Windows 7、Windows Server 2008 R2の場合
  ・[スタート]ボタン > [デバイスとプリンター]を選択します。
  ・[デバイスとプリンター]フォルダー内の[プリンターとFAX]に表示されているアイコ
    ンのいずれかをクリックして選択した状態にし、[プリントサーバープロパティ]を
    選択します。
  ・[プリントサーバーのプロパティ]画面が表示されるので、[用紙設定の変更]ボタンを
    クリックします。
  ・[ドライバー]タブにて、[追加]ボタンをクリックします。
  ・[プリンタードライバーの追加ウィザード]が表示されるので、[次へ]ボタンを
    クリックします。
  ・[x64]のチェックが入っていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。
  ・[ディスク使用]ボタンをクリックし、ドライバーファイルが保存されている
    フォルダーを指定します。
    フォルダーにあるINFファイルを選択し、[OK]をクリックします。
  ・インストールするドライバーを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。
  ・[プリンタードライバーの追加ウィザード]の[完了]ボタンをクリックします。
  ・[プリントサーバーのプロパティ]画面にて、[OK]をクリックします。
  ・再起動します。

Windows 8、Windows Server 2012、Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、
Windows 10の場合
  ・[コントロールパネル] > [ハードウェアとサウンド] > [デバイスとプリンター]を
    選択します。
  ・[デバイスとプリンター]フォルダー内の[プリンター]に表示されているアイコ
    ンのいずれかをクリックして選択した状態にし、[プリントサーバープロパティ]を
    選択します。
  ・[プリントサーバーのプロパティ]画面が表示されるので、[用紙設定の変更]ボタンを
    クリックします。
  ・[ドライバー]タブにて、[追加]ボタンをクリックします。
  ・[プリンタードライバーの追加ウィザード]が表示されるので、[次へ]ボタンを
    クリックします。
  ・[x64]のチェックが入っていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。
  ・[ディスク使用]ボタンをクリックし、ドライバーファイルが保存されている
    フォルダーを指定します。
    フォルダーにあるINFファイルを選択し、[OK]をクリックします。
  ・インストールするドライバーを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。
  ・[プリンタードライバーの追加ウィザード]の[完了]ボタンをクリックします。
  ・[プリントサーバーのプロパティ]画面にて、[OK]をクリックします。
  ・再起動します。

---------------------------------------------------
3.本ソフトウェアバージョンでの改善点
---------------------------------------------------
［Ver 2.7.14からの改善点］
・インドネシア語に対応しました。
・ファイルアクセス処理を効率化しました。
・一部の環境でメタファイルスプールを設定した場合、印刷されないことがある現象を
  改善しました。

［Ver 2.7.13からの改善点］
・ユーザー定義用紙として指定できるサイズの範囲を拡張しました。

［Ver 2.7.12からの改善点］
・2017年8月9日にマイクロソフト社から公開されたセキュリティ更新プログラム
  （2017 年 8 月のセキュリティ更新プログラム）を適用した環境で、画像データを
  含むデータを印刷すると、以下の現象が発生することがあるのを改善しました。
    ・ページ全体が白紙で出力される
    ・ページ上のイメージが一部欠落する
    ・スプールデータが巨大になり出力されない
・文書に対して+90度/-90度回転させた文字が正常に描画されないことがある現象を
  改善しました。

［Ver 2.7.10からの改善点］
・64bit版において、「メタファイルスプール」と以下の機能の組み合わせを可能としま
  した。
    認証管理
    セキュリティプリント、サンプルプリント、時刻指定プリント
    ジョブ終了をメールで通知
    合紙

［Ver 2.7.8からの改善点］
・アプリケーションから用紙サイズを変更した場合に、正しく用紙サイズが
  反映されないことがある現象を改善しました。
・バージョン2.7.7以前で作成したお気に入りファイルの読み込みに対応しました。
・OSの表示言語と異なる言語のファイル名の文書を印刷した際に、プリンターの
  ジョブ確認画面にてファイル名が文字化けすることがあるのを改善しました。
・プリンター共有時に問題が発生することがあるのを改善しました。
・Package-Awareに対応しました。共有プリンター環境で、プリンタードライバーインス
  トール時に管理者権限を要求される現象が解消できる場合があります。

［Ver 2.7.7からの改善点］
・サーバーOSとクライアントOSの表示言語が異なる環境に対応しました。
・タイ語、ベトナム語に対応しました。
・TrueTypeフォントをビットマップにして出力する機能に対応しました。

［Ver 2.7.6からの改善点］
・UTF-8に対応しました。（対応機種は対応機種ページをご覧ください。）
・「まとめて1枚」印刷機能と製本機能の組み合わせ利用に対応しました。
・排出方法の指定に対応しました。

［Ver 2.7.4からの改善点］
・Windows(R) 8に対応しました。

［Ver 2.7.1からの改善点］
・クリップ座標の補正機能に対応しました。
・一部のマルチスレッドアプリケーションから印刷したとき、印刷開始時に
  印刷エラーが発生することがある現象を改善しました。

［Ver 2.7.0からの改善点］
・Windows 7に対応しました。

---------------------------------------------------
4.注意事項
---------------------------------------------------
* アプリケーションによっては、部数や丁合いなどの印刷オプションが設定できます。
  特にアプリケーションからの指示が無い限り、アプリケーションの印刷オプションを
  選択してください。
  両面印刷、サンプルプリント、またはアプリケーションで対応できない詳細設定をする
  場合は、プリンタードライバーのダイアログで行ってください。

* プリンタードライバーの初期設定をコントロールパネル上で変更する場合は、必ず
  プリンタードライバーのダイアログおよびアプリケーションのプリントダイアログを
  閉じてから行ってください。

* 合い印刷でオフセット排出がうまく機能しない場合は、アプリケーションの[丁合い]
  オプションを選択せず、プリンタードライバーの[丁合い]チェックボックスにチェック
  を入れると改善されることがあります。

* ネットワークを介してインストールする場合、「プリンタ」フォルダーを右クリックし、
  メニューの「管理者として実行」から「プリンタの追加」を選択すると、プリンター
  アイコンが生成されないことがあります。

* プリンターアイコンの名前を変更する場合は、OSのファイル命名規則に従う必要が
  あります。記号か特殊文字を使用すると、名前変更のエラーや予期しないプリンター
  ドライバーの動作を引き起こすことがあります。

* Windowsクラスター環境でプリンタードライバーをインストールする場合、クラスター
  環境の各ノードにドライバーをインストールしておく必要があります。

---------------------------------------------------
5.本ドライバーに関連する制限事項について
---------------------------------------------------
* Package-Awareに対応しました。共有プリンター環境で、プリンタードライバーインス
  トール時に管理者権限を要求される現象が解消できる場合があります。

* Package-Awareへの対応とMicrosoft WHQL認証の関係について
  サーバー-クライアント環境において、本ドライバーがMicrosoft WHQL認証取得ドライ
  バーではない場合は、サーバー側でプリンタードライバーの追加あるいは、プリンター
  ドライバーをバージョンアップすると、クライアント側でプリンタードライバーの
  インストールを促すダイアログや、ユーザー アカウント制御ダイアログが表示される
  場合があります。

* パターンや図形、色の濃さ、余分な線が入るなど、印刷結果が画面と異なる場合、
  次の設定を変更することで改善する場合があります。

  - [グラフィックス]タブの[印刷モード]を変更する。
  - [詳細設定]タブの[イメージの高速処理]を[しない]に設定する。
  - [詳細設定]タブの[パターンを解像度にあわせて描画]を[する]に設定する。
  - [詳細設定]タブの[プリンタドライバの解像度]を変更する。
  - [詳細設定]タブの[白黒多階調印刷]の設定を変更する。

* 白紙の挿入について
  [メタファイルスプール]に[する]を指定し、奇数ページの原稿を[両面]指定で印刷す
  ると、アプリケーションやOSによっては、末尾に白紙が挿入される場合があります。

* アプリケーションによっては、[印刷モード]が[高精細]か[高画質]、またはプリンター
  ドライバーの解像度が[600dpi]、[ページ印刷モード]が[する]の場合、データサイズが
  膨大になり、正しく印刷されないことがあります。そのような場合には、次の設定を
  行ってください。

  - [グラフィックス]タブにある[印刷モード]を[標準]に、もしくは[詳細設定]タブの
    [その他の設定(グラフィックスの詳細設定など)]にある[プリンタドライバの解像度]
    を[300dpi]か[200dpi]に設定する。

* アプリケーションによっては、貼り付けたイメージが高解像度で出力され、印刷データ
  が膨大になり印刷スピードが極端に遅くなる場合があります。
  [詳細設定]タブの[その他の設定(グラフィックスの詳細設定など)]にある次の設定を
  変更することで、出力する印刷データサイズが改善する場合があります。

  - [詳細設定]タブの[その他の設定(グラフィックスの詳細設定など)]にある[イメージ
    圧縮]を[標準]に設定するか、[プリンタドライバの解像度]を[300dpi]か[200dpi]に
    設定する。

* Microsoft Visio 2003のアプリケーションから印刷する場合、印刷前に[印刷モード]を
  [標準]から[高精細]に、またドライバー解像度を変更すると、データが縮小され左上角
  に印刷されることがあります。これはアプリケーションを起動する前に、[グラフィッ
  クス]タブから[印刷モード]を[高精細]に設定しておくことで回避できます。

* 用紙トレイ選択を自動に設定して印刷を実行する場合、自動給紙機能を有効にするため
  に、アプリケーションの用紙サイズは必ずドライバーがサポートする用紙サイズに設定
  してください。

* プリンタードライバーのプリント領域を超える文書を印刷する場合、[まとめて1枚]と
  プリント領域の[標準]が選択されていると、印刷結果が重なり合ってしまうことが
  あります。そのような場合は、[レイアウト]タブの[とじしろ/プリント位置]にある
  [プリント領域]ダイアログで[拡張]を選択すると、回避できる場合があります。

* お客様が利用されるアプリケーションによっては、両面印刷で出力する場合、部数
  指定などの条件により、自動的にページ調整の白紙が挿入されることがあります。
  この場合、アプリケーションが挿入する白紙出力はカウントアップの対象となります。
  これは次の設定を変更することで改善することがあります。
  - [詳細設定]タブにある[白紙節約]をチェックする。
  ただし、文書の印刷レイアウトが変更されてしまう場合があります。

* 以下の場合には、「白紙節約」が選択されていても、白紙ページが出力されることが
  あります。

  - ページ内に改行のみが存在する場合。
  - ページ内にスペースのみが存在する場合。
  - ページ内に改行およびスペースのみが存在する場合。
  - アプリケーションから白い背景描画命令が渡された場合。

* Microsoft Wordでは、原稿に白紙が含まれている場合、[白紙節約]が設定されていても
  白紙ページが出力されることがあります。

* Microsoft Windows Server 2008、Microsoft Windows Server 2008 R2
  クラスター環境をお使いのお客様へ

  <1> クラスター環境上でユーザー定義用紙を設定する場合は、クラスター環境の全物
      理ノードで共通の設定をしてください。

  <2> 「プリンタ本体から情報を取得」ボタンを押した際、「プリンタ検索」ダイアロ
      グが表示された場合は、プリンターのネットワークアドレスを入力してください。

  <3> クラスター環境でドライバーを削除する場合は、仮想サーバーのドライバーを
      削除した後、各スタンバイノードのドライバーを削除してください。

      ※スタンバイノードのドライバーを削除する場合
        (1)スタンバイノードを、アクティブノードに変更します。
        (2)仮想サーバーにプリンターをインストールします。
        (3)仮想サーバーのドライバーを削除します。

      ※ドライバーを削除する場合
        プリンターアイコンを削除した後、｢サーバーのプロパティ｣からドライバーを
        削除してください。その後、コンピューターを再起動してください。

* [認証情報の設定]ダイアログの[キャンセル]ボタン
  アプリケーションによっては、[認証情報の設定]ダイアログで[ジョブごとに認証の
  入力画面を表示する]の設定をして印刷する場合、認証情報のポップアップダイアログ
  をキャンセルすると、警告ダイアログが表示されることがあります。
  この警告ダイアログは、プリンターのエラーを表すことがありますが、実際のプリント
  には問題はありません。
  この場合、警告は無視して続けてください。

* メタファイルスプールに関する機能制限
  [詳細設定]タブの[メタファイルスプール]を[する]に設定した場合、以下の機能が
  正常に動作しないことがあります。これらの機能を使用する場合は、[メタファイル
  スプール]を[しない]に設定してください。
  -[セキュリティプリント]、[サンプルプリント]、[時刻指定]
  -[認証管理する]、[認証情報の設定]
  -[ジョブ終了をメールで通知]
  -[表紙／合紙付け]の[合紙付け]
  -[アプリケーションからの拡張機能]
  -[余白を指定する]

* ユーザー定義用紙の設定を変更するためには、管理者権限が必要です。
  Windows Vista、Windows Server 2008では、[プリンタ]フォルダーからプリンターを
  選択し、右クリックして[管理者として実行]から[プロパティ]を選択してください。
  [ユーザーアカウント制御]ダイアログで[続行]をクリックした後に出るプロパティから
  設定ができます。

  Windows 7以降では、[デバイスとプリンター]フォルダからプリンターを選択し、
  プリンターのプロパティを選択し、[共有]タブから[共有オプションの変更]ボタンを
  押してください。
  その後、ユーザー定義用紙の設定を行ってください。

* デフォルトのFirewall設定では、サブネットを越えたブロードキャストでの検索がで
  きません。サブネットを越えて使用する場合は、ブロードキャストを使用せず、直接
  アドレスを指定してください。

* [スタンプ]機能
  Windows VistaおよびWindows Server 2008環境で[詳細設定]タブの[メタファイルス
  プール]が[しない]に設定されている場合、32ビットアプリケーションでは[スタンプ]
  機能が無効となります。
  この機能を使用するには、[メタファイルスプール]を[する]に設定してください。

* ヘッダー/フッター印刷
  [詳細設定]タブの[メタファイルスプール]が[しない]に設定されている場合、
  [ヘッダー/フッター印刷]機能は無効となります。この機能を使用するには、
  [メタファイルスプール]を[する]に設定してください。

* ネットワーク共有フォルダーにあるプリンタードライバーのインストールファイルを
  指定したインストールが正常に終了しないことがあります。
  その場合は、ローカルフォルダーにインストールファイルをコピーしてインストール
  することをお勧めします。

* [プリンタ構成]タブの[プリンタ本体から情報を取得]機能において、一部の機種で
  正しくプリンター構成を更新できない場合があります。その場合は、手動にて設定し
  てください。

* 標準設定の場合、[白黒多階調印刷]の設定がオンになっておりますが、機種専用ドラ
  イバーはオフになっている機種もあります。そのため、[カラーモード]設定を[白黒]
  で印刷した場合、[白黒多階調印刷]の標準設定がオフになっている機種専用ドライバー
  と比較して、灰色の濃淡に差が出る場合があります。

* 機種専用のドライバーと比較した場合、文字や線の太さ、又は模様の密度等に差が出る
  場合があります。

* 機種専用のドライバーと比較した場合、画質処理の方法の違いより、色合いが変わる、
  線が入る、段差が発生するなど差異が生じる場合があります。その差異が支障をきたす
  場合は、機種専用ドライバーをご使用ください。

* フォントの設定が、内部的に[常にTrueTypeフォントを使う]で固定されているため、
  変更ができません。そのため、機種専用ドライバーで[TrueTypeフォントをプリンタ
  フォントに置き換える]設定にした場合と比較して、文字の太さや形状等で差が出る
  場合があります。
  その差異が支障をきたす場合は、機種専用ドライバーをご使用ください。

* 一部の機種では、セキュリティプリント、サンプルプリント、時刻指定プリント、
  認証プリント、プライベートプリントで使用するユーザーIDや文書名に以下のような
  制限があります。漢字、平仮名など日本語を使用ができません。使用可能な最大文字
  数、文字種類は機種により異なります。使用可能な最大文字数、又は文字種類につい
  ては、ご使用のプリンターのユーザーガイドをご確認ください。

* 機種専用ドライバーが持つ、一部の機能を提供しておりません。

* 利用可能な用紙サイズは、以下になります。

  - 定形  : A3(297x420mm), A4(210x297mm), A5(148x210mm), B4(257x364mm),
            B5(182x257mm), 8.5x11"(レター), 8.5x14"(リーガル), 11x17",
            はがき(100x148mm)

  - 非定形: 短辺(89〜297mm)ｘ長辺(98〜432mm)

* 使用可能な用紙種類は、以下になります。

  - 本体トレイ：普通紙
  - 手差しトレイ：普通紙、厚紙1、厚紙1うら面、厚紙2、厚紙2うら面、ユーザー定義用紙

* セキュリティプリント、サンプルプリント、時刻指定プリントを、ハードディスクオ
  プションを装着していないプリンターに対して行った場合、印刷実行がプリンター側
  でキャンセルされる場合があります。

* 両面ユニットを装着していないプリンターに対して印刷を行った場合においても、
  ドライバー側では両面指定が可能であるため、このような場合は、両面指定が無視さ
  れます。

* 給紙トレイを指定した印刷で、指定したトレイがプリンターに存在しない場合は、印刷
  ジョブがプリンター側でキャンセルされます。

* モノクロ機に対しては、カラーモードの指定にかかわらず、常に白黒で印刷されます。

* 一部の機種を除いて、プラグアンドプレイによるインストールは対応しません。

* Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows Server 2008のネットワークプリンター
  のインストールについて
  [管理者として実行]よりネットワークプリンターのインストールをおこなった場合、
  ログインしたユーザーではなく、インストールに使用した管理者のアカウントに対して、
  プリンターが追加される場合があります。

* 部数について
  本ドライバーで指定可能な部数は1〜999です。その範囲をこえる部数がアプリケーション
  等から指定された場合は、1部しか印刷されない場合があります。

* 白黒/カラー自動判別機能について
  [カラーモード]に[カラー(自動判別)]を指定して印刷した場合に、印刷結果が白黒に
  みえてもカラーとして処理されてしまうことがあります。確実に白黒で印刷したい場合
  には、[カラーモード]に[白黒]を指定してください。カラーモードとして処理されて
  しまう例として、以下のような場合があります。

  - カラーのオブジェクトの上に白黒のオブジェクトが重なっている場合
  - 印刷領域の外にカラーのオブジェクトがある場合
  - アプリケーションがシステムのICM機能を使用して色変換を行った場合
  - アプリケーションが独自の色変換機能を持っている場合

* お気に入りについて
  余白の設定のみを変更した場合、[お気に入り]コンボボックスに<変更>表示がされま
  せん。

* アプリケーションによっては、線の属性として、線幅の細い線を選択し、かつ、点線
  を選択した場合、プリント時に実線として印刷されることがあります。そのような
  場合には、他の線幅を選択してください。

* Corel DESIGNER
  実線で描かれているオブジェクトが点線で印刷されることがあります。また、円の
  グラデーションに線や隙間が見えるなど、綺麗に印刷されない場合があります。

* JustSystems 一太郎
  正常に部単位印刷が行われない場合があります。

* Microsoft Excel
  Excelでブック全体または複数のシートを印刷するときに、2シート目以降で、ダイア
  ログで設定した通りに印刷されない場合があります。
  また、ブック全体を指定して印刷するときに、各シートで両面印刷ありとなしが混在
  している場合、各シートで指定されている印刷情報で印刷されますので一括印刷には
  なりません。
  そのような場合は、以下の方法で回避できることがあります。

  1. 任意のSheetの印刷ダイアログ、または、ページ設定ダイアログによって他のプリ
     ンターを選択し、その変更が有効になるように一旦その文書を閉じます。
  2. 本ドライバーのデフォルト値を印刷したい設定（両面、2アップなど）に変更します。
  3. 先ほどの文書を開き、印刷ダイアログで本ドライバーを選択し印刷します。

  本ドライバーの[プリンタドライバの解像度]を変更すると、文書の印刷レイアウトが
  変更されてしまう場合があります。

  本ドライバーをインストールした後に印刷するポートを変更した場合、印刷することが
  できないことがあります。一度ドライバーを削除した後に、使用するポートを指定して
  インストールし直してください。

* Microsoft Word
  原稿に白紙が含まれている場合、白紙節約を設定して印刷しても、白紙ページが出力
  されることがあります。

  1ページの文書を2部以上の指定で[ポスター]印刷した場合、ソートされずに出力され
  てしまいます。

  本ドライバーをインストールした後に印刷するポートを変更した場合、印刷すること
  ができないことがあります。一度ドライバーを削除した後に、使用するポートを指定
  してインストールし直してください

* アプリケーションからのカラーモードの設定について
  Windows ストア アプリからカラーで印刷する場合には、Windows デスクトップから
  [デバイスとプリンター]を開き、お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]を
  選択した後、[印刷設定]ダイアログの[用紙/出力]タブにある[カラーモード]を、
  [カラー(自動判別)]になっていることを確認してください。
  [印刷設定]ダイアログの[基本]タブにある[カラーモード]が[白黒]のままですと、
  デバイスチャームからプリンターを選択した後に表示されるプリントの設定画面で
  [カラーモード]を[カラー]に変更しても白黒で印刷されます。

* 用紙色に対応していない機種では、用紙色指定機能を指定しても無視されます。

* 時刻指定プリントおよび認証系プリント機能に対応していない機種ではこれらの機能
  を使用できません。対応状況は、ご使用のプリンターのユーザーガイドをご確認くだ
  さい。

* [丁合あり]と[複数部数]指定を組み合わせて印刷する場合、本体側のスプール機能
  を使用するため、複合機/プリンタに内蔵ハードディスクまたはRAMディスク機能が
  必要です。これらの設定がない場合、部数指定は無視されます。

* 手前から給紙する機種では、手差し用紙の給紙方向の指定(たて置き優先/よこ置き優
  先)と実際の給紙方向は逆になります。

---------------------------------------------------
 6.ソフトウェアのアップデート
---------------------------------------------------
最新情報については、

https://www.fujixerox.co.jp/

にてご確認ください。

-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, Word, Excel,
PowerPoint, Internet Explorer および Visio は、米国 Microsoft Corporation の、
米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe, Acrobat, Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標
です。

CentreWare は、ゼロックス・コーポレーションの登録商標です。
上記以外の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

libjpeg 6b
----------
本ソフトウェアには、Independent JPEG Groupで作成されたコードの一部が利用されて
います。
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

(C) Fuji Xerox Co., Ltd. 2009-2019
