■  许可协议  ■

本软件的许可协议条款如下所示。

1. 本软件的版权属于富士施乐股份有限公司(以下简称富士施乐)及授权人所拥有。

2. 本软件以使用兼容的富士施乐产品(以下简称兼容产品)为目的，仅可在购买兼容产品的
   国家使用。

3. 使用本软件时，请遵守富士施乐明确指示的注意及限制事项(以下简称注意及限制事项)。

4. 禁止修改、改变本软件的全部或部分内容，或者通过逆向工程、逆向编译或逆向汇编进
   行解析。

5. 禁止利用通信线路发布本软件，以及将本软件拷贝至软盘、磁带等其它媒介并转让、
   出售、租赁、授予使用权给第三方。

6. 富士施乐、富士施乐的销售公司、特约经销商以及本软件的授权人对于因将本软件与
   注意及限制事项中规定以外的机器或程序组合，或者因改变本软件而产生的损害、
   损失将不负责任。

7. 富士施乐、富士施乐的销售公司、特约经销商以及本软件的授权人对本软件不承担任
   何保证责任及赔偿责任。

===============================================================================
Multi-model Print Driver 2 2.7.18版本 补充信息
===============================================================================

通过以下项目对本打印机驱动程序进行说明。

1. 要求
2. 安装
3. 版本改进要点
4. 总体说明
5. 限制事项
6. 软件升级

---------------------------------------------------
1. 要求
---------------------------------------------------
1.请注意，本驱动程序在运行以下操作系统的计算机上工作。

  Microsoft(R) Windows Vista(R) x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows(R) 7 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2
  Microsoft(R) Windows(R) 8 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012
  Microsoft(R) Windows(R) 8.1 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2
  Microsoft(R) Windows(R) 10 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2016

  此外，若要检查对应于此驱动程序的型号，请浏览以下的URL。

  对于亚太区的客户（日本除外）：

      https://www.fujixerox.com/

  对于日本的客户：

      https://www.fujixerox.co.jp/

  请访问我们的网站以查询最新的软件和受支持的操作系统。

2.驱动程序包附带某些与驱动程序安装有关的软件。有关详情，请参照
  EzInst\Readme.htm。

---------------------------------------------------
2. 安装
---------------------------------------------------
请遵循以下指示安装Multi-model Print Driver 2。

注意：
  * 在安装打印驱动程序之前，请关闭所有正在运行的应用程序。
  * 始终在安装打印驱动程序的升级版本后重新启动计算机。
  * 如果您已删除打印驱动程序的旧版本，始终在安装新版本之前重新启动
    计算机。
  * 对于Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8,
    Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2
    或Windows 10上的即插即用驱动程序安装，请参照以下章节。
    “关于使用即插即用的驱动程序安装方法
    (使用Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012
    Windows 8.1, Windows Server 2012 R2或Windows 10时)”

2.1. Windows Vista x64 Edition, Windows Server 2008 x64 Edition，
     Windows 7 x64 Edition, Windows Server 2008 R2下安装
======================================================================

(1) 1a) 对于Windows Vista, Windows Server 2008，请遵循以下步骤：
        开始 > 控制面板 > 选择“硬件向导”中的“打印机”。
    1b) 对于Windows 7或Windows Server 2008 R2，请遵循以下步骤：
        开始 > 设备和打印机 > 选择“设备和打印机”中的“添加打印机”。

(2) 从菜单栏选择“添加打印机”。
    （Windows Server 2008：“用管理员帐户运行” > “添加打印机”）

(3) 单击“下一步>”。
    如打印机直接与您的计算机相连或使用LPR协议与网络相连，请选择
    “添加本地打印机”，单击“下一步>”，并遵照步骤(5)的指示。
    否则，选择“添加网络、无线或Bluetooth打印机”。

(4) 选择“我需要的打印机不在列表中”。
    请通过下列方式连接至所需的打印机：
    * 选择“浏览打印机”，之后单击“下一步>”以锁定网络上的打印机，
    * 选择“按名称选择共享打印机”按下列格式输入名称。

      \\printserver_name\share_name

    之后遵照步骤(11)的指示。
    如果您不熟悉网络，请咨询网络管理员。

(5) 请选择打印机设备直接相连的打印机端口，单击“下一步>”，前往步骤(7)。
    如打印机使用LPR协议与网络相连，请选择“创建新端口”中的
    “Standard TCP/IP Port”，并单击“Standard TCP/IP port”。

(6) 请在“主机名或IP地址”编辑框中输入主机名称或IP地址。如您不知道
    主机名称或IP地址，请咨询网络管理员。

(7) 在“添加打印机”中单击“从磁盘安装...”，之后指定包含驱动
    程序文件的文件夹。然后选择文件夹中的INF文件，并单击“确定”。

(8) “Multi-model Print Driver 2”将显示在对话框中。请选择打印机
    并单击“下一步”。
    如所选的打印机已经安装，则会显示信息询问是否替换当前的驱动程序。
    在安装打印机驱动程序新版本时，请选择“替换当前的驱动程序”。
    驱动程序的较旧版本如在应用程序中使用，则不会被删除。
    此种情况下，请关闭应用程序。

(9) 键入打印机名称的对话框将显示。
    如要更改打印机名称，请在“打印机名称”框中输入任意名称。如安装有
    其他打印机，则会出现信息询问是否将此打印机设置为默认打印机。
    确认“设置为默认打印机”被选。

(10) “用户帐户控制”对话框将显示，并询问您是否继续
     “打印机驱动程序软件安装”。单击“继续”。
     当按管理员以外的用户帐户执行安装时，需要管理员的密码。

(11) 安装开始。将显示一条“Windows无法验证此驱动程序软件发行者”的消息，
     但这不会引起功能上的问题。单击“始终安装此驱动程序软件”
     以继续安装。

(12) 指定是否在安装后打印测试页的对话框将显示。单击“打印测试页”按钮
     以打印测试页。
     否则，如您不要打印测试页，请单击“完成”。

2.2. Windows 8 x64 Edition, Windows Server 2012,
     Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2,
     Windows 10 x64 Edition下安装
===========================================================

(1) 选择“控制面板” > “硬件和声音” > “设备和打印机”。

(2) 从菜单栏选择“添加打印机”。

(3) 指定打印机连接方式。
    * 对于本地打印机：
      通过浏览Windows上显示的菜单来指定本地打印机。
      继续步骤(4)。
    * 对于网络打印机：
      通过浏览Windows上显示的菜单来指定所需的网络打印机。
      若有任何问题，请联络网络管理员。
      若安装了其他打印机，则将显示询问是否将此打印机设为默认打印机的消息。
      若要将其设为默认打印机，则单击“是”。
      继续步骤(8)。

(4) 指定打印机端口。若没有输出端口，请创建一个端口。
    有关端口创建方式，请参照我们驱动程序下载页面的“常见问题”。

(5) 指定打印机型号。单击“从磁盘安装...”将显示“从磁盘安装”对话框。
    选择驱动程序文件所在的文件夹。然后选择文件夹中的INF文件并单击“确定”。

(6) 对话框中将显示“Multi-model Print Driver 2”。选择打印机，然后单击“下一步”。
    若选定的打印机已经安装，则将显示一条消息，询问是否将替换现有的驱动程序。
    当安装打印驱动程序的新版本时，选择“替换当前的驱动程序”。若旧版驱动程序
    正在应用程序中使用，则将不能删除。这种情况下，请关闭应用程序。

(7) 将显示指定打印机名称的对话框。
    要更改打印机名称，请在“打印机名称”输入框中输入名称。

(8) 开始安装。
    * 将显示“用户帐户控制”对话框，询问是否要继续“更改打印机设置”。单击“继续”。
      当以非管理员身份的用户进行安装时，需要管理员的密码。
    * 可能会显示由Fuji Xerox Co.,Ltd.发布的安装确认画面，但这不是功能问题。
      单击“安装”。

(9) 安装之后会显示是否打印测试页的对话框。单击“打印测试页”按钮将打印测试页。
    若不要打印测试页，则单击“完成”。

2.3. Windows Vista x64 Edition, Windows Server 2008 x64 Edition,
     Windows 7 x64 Edition, Windows Server 2008 R2,
     Windows 8 x64 Edition, Windows Server 2012
     Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2
     Windows 10 x64 Edition下卸载
======================================================================

对于Windows Vista, Windows Server 2008
  * 单击“开始”按钮，打开“控制面板”，然后在“硬件和声音”中选择“打印机”。
  * 在“打印机”文件夹中删除打印机图标。
  * 右键单击“打印机”文件夹，进入“以管理员身份运行”->“服务器属性”，
    显示“打印服务器属性”。
  * 在“驱动程序”标签上选择要删除的驱动程序，然后单击“删除”按钮。
  * 选择“删除驱动程序和驱动程序包”，然后单击“确定”。
  * 重新启动计算机。

对于Windows  7, Windows Server 2008 R2
  * 单击“开始”按钮，然后选择“设备和打印机”。
  * 在“设备和打印机”文件夹删除打印机图标。
  * 从“设备和打印机”中的“打印机和传真”下选择任意一个显示的图标，
    然后选择“打印服务器属性”。
  * 单击按钮“更改驱动程序设置”。
  * 在“驱动程序”标签上选择要删除的驱动程序。然后单击“删除”按钮。
  * 选择“删除驱动程序和驱动程序包”，然后单击“确定”。
  * 当驱动程序正在使用时，驱动程序包可能无法删除，请重新启动计算机后重试。
  * 重新启动计算机。

对于Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1,
  Windows Server 2012 R2, Windows 10
  * 进入“控制面板” > “硬件和声音” > “设备和打印机”。
  * 在“设备和打印机”文件夹内删除打印机图标。
  * 从“设备和打印机”中的“打印机”下选择任意一个显示的图标，
    然后选择“打印服务器属性”。
  * 单击按钮“更改驱动程序设置”。
  * 在“驱动程序”标签上选择要删除的驱动程序。然后单击“删除”按钮。
  * 选择“删除驱动程序和驱动程序包”，然后单击“确定”。
  * 当驱动程序正在使用时，驱动程序包可能无法删除，请重新启动计算机后重试。
  * 重新启动计算机。

关于使用即插即用的驱动程序安装方法
(使用Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012,
 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2或Windows 10时)
---------------------------------------------------------------------------
当某个驱动程序是通过使用即插即用安装的时，它可能会安装不正确。
这种情况下，请按照以下步骤重新安装驱动程序。
  * 选择“设备和打印机”。
  * 在“设备和打印”下右键单击打印机图标，然后选择“属性”。
    若图标显示暗淡(不可操作)，请重新启动计算机。
  * 在“硬件”标签上的“设备功能”下选择打印机图标，然后单击“属性”按钮以
    打开属性对话框。
  * 单击“改变设置”按钮将打开一个新的“属性”对话框。
  * 从新的“属性”对话框打开“驱动程序”标签，单击“更新驱动程序”，将打开
    “更新驱动程序软件”对话框。
  * 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”、“在以下位置搜索驱动程序软件”，
    指定您要安装的驱动程序的文件位置，然后单击“下一步”。
  * 当显示驱动程序已经更新的消息时单击“关闭”按钮，结束重新安装。

2.4. 如何更新
======================================================================

以下步骤说明了在已安装Multi-Print Driver 2的环境下如何对其进行更新。

对于Windows Vista和Windows Server 2008
  * 进入[开始] > [控制面板]并在[硬件和声音]中选择[打印机]。
  * 在[打印机]中右击以选择[以管理员身份运行] > [服务器属性] > [打印服务器属性]。
  * 在[驱动程序]选项卡中单击[添加]。
  * 将显示[添加打印机驱动程序向导]。然后单击[下一步]。
  * 确保已选中[x64]复选框，然后单击[下一步]。
  * 单击[从磁盘安装]并指定储存驱动程序文件的文件夹。
    在文件夹中选择INF文件，然后单击[确定]。
  * 选择您要安装的驱动程序，然后单击[下一步]。
  * 在[添加打印机驱动程序向导]中单击[完成]。
  * 在[打印服务器属性]屏幕上单击[确定]。
  * 重新启动您的PC。

对于Windows 7和Windows Server 2008 R2
  * 选择[开始] > [设备和打印机]。
  * 单击在[设备和打印机]中的[打印机和传真]下显示的任何一个对象。
    在该对象处于选中状态下选择[打印服务器属性]。
  * 将显示[打印服务器属性]屏幕。在此屏幕上单击[更改表单设置]按钮。
  * 在[驱动程序]选项卡中单击[添加]。
  * 将显示[添加打印机驱动程序向导]。然后单击[下一步]。
  * 确保已选中[x64]复选框，然后单击[下一步]。
  * 单击[从磁盘安装]并指定储存驱动程序文件的文件夹。
   在文件夹中选择INF文件，然后单击[确定]。
  * 选择您要安装的驱动程序，然后单击[下一步]。
  * 在[添加打印机驱动程序向导]中单击[完成]。
  * 在[打印服务器属性]屏幕上单击[确定]。
  * 重新启动您的PC。

对于Windows 8、Windows Server 2012、Windows 8.1、Windows Server 2012 R2和
Windows 10
  * 选择[控制面板] > [硬件和声音] > [设备和打印机]。
  * 单击在[设备和打印机]中的[打印机]下显示的任何一个对象。
    在该对象处于选中状态下选择[打印服务器属性]。
  * 将显示[打印服务器属性]屏幕。在此屏幕上单击[更改表单设置]按钮。
  * 在[驱动程序]选项卡中单击[添加]。
  * 将显示[添加打印机驱动程序向导]。然后单击[下一步]。
  * 确保已选中[x64]复选框，然后单击[下一步]。
  * 单击[从磁盘安装]并指定储存驱动程序文件的文件夹。
    在文件夹中选择INF文件，然后单击[确定]。
  * 选择您要安装的驱动程序，然后单击[下一步]。
  * 在[添加打印机驱动程序向导]中单击[完成]。
  * 在[打印服务器属性]屏幕上单击[确定]。
  * 重新启动您的PC。

---------------------------------------------------
3. 版本改进要点
---------------------------------------------------
[从Ver 2.7.14的改进要点]
* 支持印度尼西亚语。
* 简化了文件访问处理。
* 改善了在某些环境下指定EMF假脱机时打印可能失败的现象。

[从Ver 2.7.13的改进要点]
* 扩展指定的自定义纸张尺寸的范围。

[从Ver 2.7.12的改进要点]
* 改善了在应用Microsoft公司于2017年8月9日发布的
  安全更新程序(2017年8月的安全更新程序)的环境中，
  打印包含图像数据的页面时可能会发生的以下问题。
    - 整页输出为空白页
    - 页面上的部分图像缺失
    - 假脱机数据变得太大而无法输出
* 改善了相对于文档以+90度/-90度旋转的文字可能会无法正常打印的问题。

[从Ver 2.7.10的改进要点]
* 允许在64位机器上使用“EMF假脱机”和以下功能的组合。
    认证信息
    机密打印、样本打印、时间指定打印
    通过电子邮件通知作业结束 
    分隔页

[从Ver 2.7.8的改进要点]
* 修正了从应用程序变更纸张尺寸时，
  可能会无法正确反映纸张尺寸的问题。
* 现在已支持导入使用2.7.7版或更早版本创建的喜好设定文件。
* 改善了打印文件名语言与OS的显示语言不同的文档时，在打印机的
  作业确认画面中显示的文件名可能会出现乱码的问题。
* 修正了当共享打印机时可能会发生错误的问题。
* 进行修改以支持Package-Aware。在共享打印机环境下，
  可能不需要安装打印机驱动程序所必须的管理员权限。

[从Ver 2.7.7的改进要点]
* 支持服务器OS和客户端OS的显示语言不同的环境。
* 支持泰语和越南语。
* 支持以打印机字体或其他字体替代TrueType字体并输出的功能。

[从Ver 2.7.6的改进要点]
* 支持UTF-8。(请在目标机型页面查看UTF-8支持的机型。)
* 支持组合使用“多张合一”和“小册子制作”功能。
* 支持指定“输出方式”。

[从Ver 2.7.4的改进要点]
* 支持Windows(R) 8。

[从Ver 2.7.1的改进要点]
* 支持“调整裁剪坐标”功能。
* 修正了从多线程应用程序开始打印时可能会发生错误的问题。

[从Ver 2.7.0的改进要点]
* 支持Windows(R) 7。

---------------------------------------------------
4. 总体说明
---------------------------------------------------
* 请在安装打印机驱动程序前关闭所有运行的应用程序。

* 请在安装了打印机驱动程序的更新版本后重新启动计算机。

* 如您已删除了打印机驱动程序的较旧版本，请在安装新版本前重新启动
  计算机。

* 某些应用程序提供打印份数及分页等打印功能。如无特别指示，请始终从
  应用程序中选择这些打印功能。请在打印机驱动程序对话中选择一些高级
  选项，如双面打印、样本打印或应用程序中未提供的功能。

* 通过控制面板对打印机驱动程序的默认设定进行任何更改前，请关闭打印
  机驱动程序对话框及/或应用程序中的打印对话。

* 如电子分页输出与分页功能共同运行不良时，您可尝试不选择应用程序中
  的“分页”选项，而勾选打印机驱动程序中的“分页”复选框。

* 对于通过网络进行的安装，如果您右击[打印机]文件夹，
  从菜单进入[用管理员帐户运行]并选择[添加打印机...]，
  则可能不会产生打印机图标。

* 应该按照操作系统文件命名约定重新命名打印机图标。使用符号或
  特殊字符可能导致命名错误或不期望的打印机驱动程序行为。

* 在Windows群集环境中安装打印机驱动程序之前，您需要在群集中的
  每个节点上进行安装。

---------------------------------------------------
5. 限制事项
---------------------------------------------------
* 进行修改以支持Package-Aware。在共享打印机环境下，
  可能不需要安装打印机驱动程序所必须的管理员权限。

* 支持Package-Aware和Microsoft WHQL认证驱动程序
  在服务器客户端环境下，如果该驱动程序并非
  Microsoft WHQ认证驱动程序，当在服务器上添加或升级
  该打印机驱动程序时，客户端上可能会显示提示用户安装
  该打印机驱动程序的对话框或用户帐户控制对话框。

* 当打印出来的图案、图表、色彩浓度或线条和您在屏幕上所见的不同时，
  改变下列设置会减轻问题。

  - 在[图像选项]标签更改[图像画质]设置。
  - 把[高级设定]标签中的[快速图像处理]设置为[无]。
  - 把[高级设定]标签中的[依照分辨率使用细线绘图]设置为[有]。
  - 在[高级设定]标签中更改[分辨率]设置。
  - 在[高级设定]标签中更改[半色调打印]设置。

* 空白分隔页
  如果将[EMF假脱机]设为[启用]并对奇数页数的文档执行[双面]打印，
  取决于应用程序或操作系统，可能在最后一页处插入一个空白页。

* 依据应用程序，如果[图像画质]是[高分辨率]或[高画质]或者驱动
  程序的分辨率为[600dpi]，或[打印页面模式]为[有]，则打印数据将很大，
  打印可能无法正常进行。
  此种情况发生时，请指定下列设定：

  - 将[图像选项]标签的[图像画质]指定为[标准]或将[高级设定]
    标签下[其他设定(图形设定)]的[分辨率]指定为[300dpi]或
    [200dpi]。

* 当从Microsoft Visio2003应用程序打印，如果在打印前把[图像画质]
  设置从[标准]更改为[高分辨率]，则打印数据可能比例缩小并打印在左上角。
  启动应用程序前通过在打印机文件夹中将[图像画质]设置为[高分辨率]
  可以解决此问题。

* 当指定纸盘为[自动]进行打印作业时，请确保在应用程序中设定
  纸张大小为驱动程序支持的纸张大小，以使自动供纸功能可用。

* 当打印一个超越打印机驱动程序打印区域的文档时，如果选择多张合一和
  打印区域[标准]，打印内容会重叠。当出现此情况，选择在[版面]
  标签上的[装订位移/打印位置]的[打印区域]对话框的[打印至边缘]。

* 取决于用户使用的应用程序，根据输出双面打印时指定的如副本数等条件，
  将自动插入空白页进行页面调整。在此情况下，应用程序将包含空白页插入。
  通过更改以下设定，性能可能得到改善。
  - 在[高级设定]标签上勾选[跳过空白页]。
  但是打印版面可能更改。

* 即使选择了[跳过空白页]，空白页也可能在下列情况中被打印输出：
  - 页面含有换行。
  - 页面含有空格。
  - 页面含有换行和空格。
  - 从应用程序发送了白色背景画图指示。

* 对于Microsoft Word，即使指定了[跳过空白页]，当文件中包含
  空白页时，也可能输出空白页。

* 对于使用Microsoft Windows Server 2008群集环境的客户

  <1> 在群集环境中指定自定义纸张尺寸，为群集环境中所有的物理节点
      指定通用设定。

  <2> 按下[从打印机获得信息]按钮时，[打印机搜索方式]对话框出现，
      输入打印机的网络地址。

  <3> 删除群集环境中的驱动程序
      删除虚拟服务器上的驱动程序后，删除所有待用节点上的驱动程序。
      ** 从待用节点删除驱动程序
         (1) 将待用节点更改为实际节点。
         (2) 在虚拟服务器上安装打印机。
         (3) 从虚拟服务器删除驱动程序。

  <4> 删除驱动程序
      删除打印机图标后，从[服务器属性]中删除驱动程序。 然后，重新
      启动计算机。

* [输入用户信息]对话框中的[取消]按钮
  对于有些应用程序，如果在使用[用户信息的设定]对话框上的
  [提交作业时提示用户输入]设定进行打印时取消[输入用户信息]对话框，
  可能显示一个警告信息对话框。此警告信息对话框可能指示打印机错误，
  但是，实际上打印机没有问题。此种情况下，请忽略警告信息并继续操作。

* EMF假脱机的功能限制
  当[高级设定]标签的[EMF假脱机]设为[启用]时，下列功能可能无法正常运行。
  要使用这些功能，请将[EMF假脱机]设为[禁用]。
    - [机密打印][样本打印][时间指定打印]
    - [启用帐户管理][用户信息的设定]
    - [通过电子邮件通知作业结束]
    - [注释]
    - [封页/分隔页]的[插入分隔页]
    - [使用应用程序的扩展功能]
    - [启用用户定义的边距]

  当[高级设定]标签的[EMF假脱机]设为[禁用]时，有混合结构的文档
  可能在打印输出时出现问题，如输出图像变形及/或失败。

* 要更改自定义纸张尺寸的设置，您需要有管理员权限。

  在Windows Vista或Windows Server 2008上，从打印机文件夹选择打印机，
  右击进入[用管理员帐户运行]并选择[属性]。
  在[用户帐户控制]中单击[继续]之后，您可从属性更改设置。

  在Windows 7或更高版本上，从[设备和打印机]选择打印机图标，
  选择[打印机属性]，单击[共享]标签的[更改共享选项]按钮。
  之后，更改自定义纸张尺寸的设定。

* 在防火墙的默认设置下，无法检索跨子网广播中的数据。
  对于跨子网数据检索，请直接指定地址，勿使用广播。

* 带有注释和水印的打印功能
  在Windows 8或更高版本上，即使指定了[注释]和[水印]
  也可能无法打印页眉/页脚和水印。
  要使这些功能可以使用，请在[高级设定]标签下将[EMF假脱机]设为[启用]。

* 注释功能
  在Windows Vista和Windows Server 2008环境下，当[高级设定]标签的[EMF假脱机]设为[禁用]时，
  通过32位应用程序软件不可使用[注释]。要使用此功能，请将[EMF假脱机]设为[启用]。

* 通过指定属于共享打印驱动程序的安装文件进行安装时，
  安装可能无法正常完成。
  建议您在复制安装文件后于本地机器上执行安装。

* 使用[配置]标签下的[从打印机获取信息]功能时，部分机种可能会无法正确更新打印机配置。
  这种情况下，请手动进行设置。

* 本驱动程序的[半色调打印]默认设为[有]。然而，其他机型专用的驱动程序
  可能默认设为[无]。因此，当此驱动程序的[色彩模式]设为[黑白]时，
  如果与通过机型专用的驱动程序（其[半色调打印]默认设为[无]）输出的相比，
  灰度阴影的打印效果可能不同。

* 某些字符，线条粗细或图案浓度可能与通过机型专用的驱动程序输出的不同。

* 输出可能与机型专用的驱动程序打印的不同，因为它们的图像处理方式不同。
  这些差异包括色彩变化、额外线条或没有对齐。
  若要避免此差异引起的问题，请使用机型专用的驱动程序。

* 使用以下型号时，输出始终等同于[打印页面模式]，无论图像画质的设定。
  因此，某些应用程序或文件可能需要较长时间来输出打印作业，取决于打印机。

  DocuCentre-II C5400/C6500/C7500
  ApeosPort-II C5400/C6500/C7500
  DocuCentre-II C2200/C3300/C4300
  ApeosPort-II C2200/C3300/C4300
  DocuCentre-III C2201/C2200/C3300
  ApeosPort-III C2201/C2200/C3300
  DocuCentre-III C4400
  ApeosPort-III C4400
  DocuCentre-III C3100/C4100
  DocuCentre-II 6000/7000
  ApeosPort-II 6000/7000
  DocuCentre-II 4000/5010
  ApeosPort-II 3000/4000/5010
  DocuCentre-II 2005/2055/3005
  DocuCentre-III 2007/3007
  DocuPrint C4350
  DocuPrint C2255

  请注意，以上型号在日本不受Multi-model Print Driver 2支持。

* 由于已将[始终使用True Type字体]内设为本驱动程序的固定处理，您无法更改
  字体设定。因此，可能有本身的浓度和形状的某些字符的打印效果与使用
  由机型专用的驱动程序设定[使用打印机字体替代True Type字体]相比较时，
  输出的打印效果不同。
  若要避免此差异引起的问题，请使用机型专用的驱动程序。

* 对于部分机种，在机密打印、样本打印、时间指定打印、帐户打印、
  个人打印中使用的用户ID和文档名有如下限制。无法使用日语汉字和平假名、片假名。
  可使用的最大字符数和字符类型因机种而异。关于可使用的最大字符数和字符类型，
  请参阅您所使用的打印机的使用说明书。

* 本驱动程序没有提供机型专用的驱动程序可用的某些功能。

* 以下的纸张尺寸可用于此驱动程序：
  - 标准：
    A3(297x420mm)、A4(210x297mm)、A5(148x210mm)、B4(257x364mm)、
    B5(182x257mm)、Letter(8.5x11")、Legal(8.5x14")、Tabloid(11x17")、
    明信片(100x148mm)
  - 非标准：
    短边(89~297mm) x长边(98~432mm)

* 以下的纸张类型可用于此驱动程序：
  纸盘： 普通纸
  纸盘5（手送纸盘）：普通纸、厚纸1、厚纸1（反面）、厚纸2、厚纸2（反面）、
  自定义

* 如果将[机密打印]、[样本打印]或[时间指定打印]作业发送至没有硬盘选项
  的打印机，打印作业可能被打印机取消。

* 如果驱动程序指定双面打印设定，但是打印作业被发送至没有配备双面组件的打印机，
  那么双面打印设定将被忽略。

* 如果驱动程序指定了用于打印的纸盘，但是打印作业被发送至没有配备指定纸盘的
  打印机，那么打印作业将被打印机取消。

* 黑白机型始终以黑白输出作业，而不管色彩模式的设置。

* 除了某些机型，通过即插即用安装不受支持。

* 在Microsoft Windows Vista和Microsoft Windows Server 2008中
  安装网络打印机
  通过[用管理员帐户运行]安装网络打印机时，打印机可能被添加到用于安装的
  管理员帐户下而不是当前用户下。

* 份数
  本驱动程序允许您打印的份数为1-999。
  如果指定的份数超过此范围，可能只打印一份。

* 黑白/彩色自动识别
  将[色彩模式]指定为[彩色]时，尽管可能以黑白输出，仍以彩色进行处理。
  如果您确定要以黑白打印，请将[色彩模式]指定为[黑白]。
  在以下情况下，文件将以彩色打印：
  - 黑白对象重叠在彩色对象上时
  - 打印区域以外有彩色对象时
  - 应用程序使用系统地ICM功能执行色彩变更时
  - 应用程序有本身的色彩变更功能时

* 喜好设定
  仅变更边距设定时，将不会在[喜好设定]组合框中显示[更改]。

* 在某些应用程序中，线条宽度被设为细线时，所选的点划线可能被打印为实线。
  如果发生此情况，请选择其他线条宽度。

* Corel DESIGNER
  以实线绘制的对象可能以点线打印。 打印输出可能看起来不够美观，
  例如，线条和间隔可能看似环形灰度等级。
  通过将灰度等级转换为图像，打印输出可能得到改善。

* JUSTSYSTEM Ichitaro
  有时，可能无法正确执行部分打印。
  可通过以下方法避免此类情况发生：

  - 启动应用程序之前，从打印机文件夹打开文件的默认设定，并点击[确定]。

* Microsoft Excel
  打印Excel格式的书本或多页纸张时，第二页及以后的纸张可能无法按
  对话框中的指定进行打印。
  当您指定使用混合的双面和单面纸张打印整本书时，将根据每张纸各自的打印信息
  分别进行打印。无法执行批打印。
  通过执行以下步骤，您可避免此问题：

  1. 在打印对话框或任何一页的页面设置中选择其他打印机，并暂时关闭文件
     以激活变更。
  2. 将驱动程序的默认值更改为想要的设定。
     （例如：双面打印、2合1等）
  3. 打印之前，打开文件并在打印对话框中选择此驱动程序。

  当您更改此驱动程序的[分辨率]时，打印版面可能被更改。

  安装此驱动程序之后，如果更改了端口，您可能无法进行打印。
  此种情况下，请删除驱动程序。
  指定想要的端口并重新安装。

* Microsoft Word
  即使指定了[跳过空白页]，文件中含有空白页时，也可能输出空白页。

  当选择了[海报]以将单页文件打印在两张或多张纸上时，副本可能不会分页。

  安装此驱动程序之后，如果更改了端口，您可能无法进行打印。
  此种情况下，请删除驱动程序。
  指定想要的端口并重新安装。

* 应用程序的色彩模式设定
  当从运行在新的界面环境（适合于触摸控制，在Windows 8上引入）下的
  应用程序中进行打印时，若在打印设定画面（当从设备中选择一个打印机后
  将会显示此画面）上[色彩模式]显示为[黑白]，则输出将以黑白打印进行，
  即使将此设定更改为[彩色]。
  要以彩色输出，请在Windows桌面上打开[设备和打印机]，右击所使用的打印机
  并选择[打印首选项]，然后在[默认设定]对话框上，将[纸张/输出]标签上的
  [色彩模式]更改为[彩色]。

* 在不支持纸张颜色功能的机种中，即使指定了纸张颜色也将被忽略。

* 在不支持时间指定打印和帐户打印等功能的机种中，无法使用这些功能。
  关于支持的功能，请参阅您所使用的打印机的使用说明书。

* 组合[分页]和[复数份数]指定功能进行打印时，由于要使用机器的假脱机功能，
  复合机/打印机必须配备内置硬盘或RAM磁盘功能。如果没有这些设置，份数指定将被忽略。

* 在从前端进纸的机种中，指定的手送纸张的进纸方向(纵向放置优先/横向放置优先)将与实际的进纸相反。

---------------------------------------------------
6. 软件升级
---------------------------------------------------
  最新软件可通过本公司网站获取。

  对于亚太区的客户（日本除外），可从我们的网站上下载最新的软件。

      https://www.fujixerox.com/

  对于日本的客户：

      https://www.fujixerox.co.jp/

  通讯费用由客户自行承担。

-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Word、Excel、PowerPoint、
Internet Explorer和Visio是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标。
Adobe、Acrobat和Reader是Adobe Systems Incorporated的商标。

CentreWare为施乐公司(Xerox Corporation)的注册商标。

其他公司名称和产品名称为各所属公司的商标或注册商标。

libjpeg 6b
----------
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

(C) 富士施乐有限公司 2009-2019
