    ■  사용허가조건  ■

    1. 이 소프트웨어 저작권은 Fuji Xerox 및 원권리자에 있습니다.

    2. 이 소프트웨어는 Fuji Xerox 제품을 사용할 목적으로
       국내에 한정하여 사용할 수 있습니다.

    3. 이 소프트웨어를 사용하기 위하여 Fuji Xerox가 이 서비스에
       명기한 주의제한사항 등을 준수하여 주십시오.

    4. 이 소프트웨어의 일부 또는 전부를 변경, 수정, 역설계,
       디컴파일 또는 디스어셈블 등을 금지합니다.

    5. 이 소프트웨어를 통신회선을 이용하여 분포하거나, 플로피 디스크,
       자기 테이프 등의 다른 매개에 복제한 제 3자에 양도, 판매, 대여,
       사용허가를 금지합니다.

    6. Fuji Xerox, Fuji Xerox 판매회사, 특약점 및 이 소프트웨어 원권리자는
       이 소프트웨어를 해당 서비스에서 명기하는 주의제한사항 등에서 특정 이외의
       기기 또는 프로그램과 조합하거나, 이 소프트웨어를 개정함으로써 발생한 손해,
       손실 등에 대하여 책임을 지지 않습니다.

    7. Fuji Xerox, Fuji Xerox 판매회사, 특약점 및 이 소프트웨어 원권리자는
       이 소프트웨어에 관련된 어떤 보증 및 배상에 대하여 책임을 지지 않습니다.

    ===============================================================================
      Setup Utility Tools Ver. 3.9.104 보충 자료
    ===============================================================================

    이 툴에 관하여 다음의 7가지 사항으로 기술합니다.
      1. 툴구성
      2. 전제조건
      3. 이 소프트웨어 버전의 개선점
      4. 주의/제한사항
      5. 문의처

    ----------------------
     1. 툴구성
    ----------------------
    이 툴은 다음의 5가지로 구성되어 있습니다.

    *  버전업 툴 (Verup.exe）
       이전버전의 드라이버를 새 버전 드라이버로 버전업합니다.

    *  설치 해제툴(UnInst.exe）
       드라이버를 시스템에서 삭제합니다.

    *  아이콘 삭제툴（DelPrn.exe）
       프린터 폴더내의 프린터 아이콘을 삭제합니다.

    *  설정 디스크 구성툴（Makedisk.exe）
       일부 컴퓨터에 설치되어 있는 드라이버와 동일한 설정으로 다른 컴퓨터에
       설치하기 위한 설정 디스크를 작성합니다.

    *  사용자 설정툴（UserSetup.exe / Setup.exe）
       설정 디스크에 저장된 드라이버 정보를 원래대로 컴퓨터에 드라이버를
       설치합니다.

    --------------
     2. 전제조건
    --------------
    이 툴은 다음의 운영체제가 이행하는 컴퓨터에서 작동합니다.

           Microsoft(R) Windows(R) 2000
           Microsoft(R) Windows(R) XP
           Microsoft(R) Windows Vista(R)
           Microsoft(R) Windows Vista(R) 64-bit Editions
           Microsoft(R) Windows(R) 7
           Microsoft(R) Windows(R) 7 64-bit Editions
           Microsoft(R) Windows(R) 8
           Microsoft(R) Windows(R) 8 64-bit Editions
           Microsoft(R) Windows(R) 8.1
           Microsoft(R) Windows(R) 8.1 64-bit Editions
           Microsoft(R) Windows(R) 10
           Microsoft(R) Windows(R) 10 64-bit Editions
           Microsoft(R) Windows Server(R) 2003
           Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 (*)
           Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 (*)
           Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 64-bit Editions (*)
           Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 (*)
           Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 (*)
           Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 (*)

    당사 웹 사이트를 방문하여 최신 소프트웨어 및 지원 운영 체제를 확인하십시오.

            (*)Server Core가 설치되어 있으면 지원되지 않음.

    * Windows Vista(R),Windows(R) 7,Windows(R) 8,Windows(R) 8.1,Windows(R) 10,Windows Server(R) 2008,
      Windows Server(R) 2008 R2,Windows Server(R) 2012,Windows Server(R) 2012 R2,Windows Server(R) 2016 에서 Uninstallation Tool을 사용할 경우에는
      "5 주의/제한사항"의 다음 항목을 참고하여 주십시오

    * Windows NT(R) Server 4.0, Terminal Server Edition, Windows(R) 2000 Server 터미널 서비스,
      Windows Server(R) 2003,Windows Server(R) 2008,Windows Server(R) 2008 R2,Windows Server(R) 2012,Windows Server(R) 2012 R2,Windows Server(R) 2016 Terminal Service 터미널 서비스를 사용할
      경우에는 설치 모드에서 실행하여 주십시오.

      설치 모드에서 실행하는 방법은 다음과 같습니다.
      [제어판]의 [프로그램 제거]에서 이 툴을 실행합니다.

    * Windows Vista(R),Windows(R) 7,Windows(R) 8,Windows(R) 8.1,Windows(R) 10,Windows Server(R) 2008,
      Windows Server(R) 2008 R2,Windows Server(R) 2012,Windows Server(R) 2012 R2,Windows Server(R) 2016를 사용할 경우 컴퓨터를 부팅할 때 실행한 사용자
      권한에 따라 "사용자 계정 컨트롤"
      화면이 표시될 수 있습니다.
      이 경우 "허가"를 클릭하거나 관리자 비밀번호를 입력하고 "확인"을 클릭하여 주십시오.

      또한 이 툴을 종료할 때는 "프로그램 호환성 관리자"가 표시됩니다.
      "이 프로그램이 제대로 설치되었습니다."를 선택하면 다음 화면이 표시됩니다.

    다음의 운영체제별로 폴더에 드라이버와 readme.txt가 저장되어 있습니다.
    readme.txt에는 드라이버에 관한 주의/제한사항이 기재되어 있습니다.
    설치하기 전에 반드시 읽어 주십시오.

            PCL6드라이버
                    \PCL

    ------------------------------------------------
     3. 이 소프트웨어 버전의 개선점
    ------------------------------------------------

    이 소프트웨어 버전에는 다음의 사항이 개선되어 있습니다.

    [Ver 1.0.0의 주요 개정사항]
    *  플로피 디스크에 작성한 Setup Tool로 드라이버를 설치할 수 없는 문제를
       해결하였습니다.
    *  Setup Disk Creation Tool에서 출력위치 포트를 선택한 경우에,
       Tool에서 지원하지 않는 포트가 리스트화된 문제를 해결하였습니다.
    *  메시지에서 문자가 바르게 표시되지 않는 문제를 해결하였습니다.
    *  Setup Disk Creation Tool에서 출력위치 포트의 추가를 실시한 경우에
       Tool에서 지원하지 않은 포트가 리스트화된 문제를 해결하였습니다.

    [Ver 1.4.2의 개정 내역]
    *  공유된 프린터가 설치된 경우 [제거 도구]로 드라이버를 삭제할 수 없었던 문제를 해결하였습니다.
    *  프린터 아이콘이 삭제된 경우 [제거 도구]로 드라이버를 삭제할 수 없었던 문제를 해결하였습니다.

    [Ver 2.0.4의 개정 내역]
    *  Windows Vista(R)와 호환됩니다.

    [Ver 3.0.5의 개정 내역]
    *  설치 디스크 작성 도구를 사용하여 [화면을 표시하지 않고 설치 실행]과 [일반 사용자에게 설치
       실행 허가]를 지정할 수 있습니다.
    *  설치 디스크 작성 도구를 사용하여 작성 위치 폴더로 플로피 디스크를 지정할 수 있습니다.

    [Ver 3.1.1의 개정 내역]
    *  Windows(R) 7와 호환됩니다.

    [Ver 3.1.2의 개정 내역]
    *  설치 해제툴/아이콘 삭제툴로 네트워크 프린터를 삭제할 때 발생하는 레지스트리의 비정상적인
       삭제 문제를 개선하였습니다.

    [Ver 3.2.2의 개정 내역]
    *  사용자 설정툴에서 사용자 상세설정을 전달하지 못하는 현상을 개선하였습니다.

    [Ver 3.3.0의 개정 내역]
    *  설치 디스크가 저장된 폴더를 네트워크 드라이브에 할당하여도 실행할 수 있도록 개선하였습니다.
    *  사용자 설치 도구를 실행하여 프린터 아이콘을 작성할 때 응답할 수 없었던 문제를 해결하였습니다.

    ----------------------------
     4. 주의/제한사항
    ----------------------------

    ** 이 툴을 CD-ROM이외에 사용할 경우(하드디스크 등에 복사하여 사용할 경우)의
       주의사항

     이 툴을 하드디스크 등에 복사하여 사용할 경우에는 CD-ROM내의 "EzInst" 폴더와
     각 드라이버 폴더를 다음의 폴더구성에서 복사하여 주십시오.

     다음의 폴더구성에서는 이 툴을 사용할 수 없습니다. 주의하여 주십시오.

     |--PCL                 운영체제별로 PCL6 드라이버를 저장
     |   |---Win95
     |   |---Win98_Me
     |   |---Nt40
     |   |---i386
     |   |---amd64
     |
     |--EzInst              Setup Utility Tools 저장

    ** 주의/제한사항

    *  NDS 큐 선택에 대하여
       (Windows NT(R) 4.0,Windows(R) 2000,Windows(R) XP,Windows Vista(R),Windows(R) 7,Windows(R) 8,Windows(R) 8.1,Windows(R) 10,
       Windows Server(R) 2003,Windows Server(R) 2008,Windows Server(R) 2008 R2,Windows Server(R) 2012,Windows Server(R) 2012 R2,Windows Server(R) 2016을 사용한 경우）

       설정 디스크 작성툴에 출력처 포트에 존재하지 않은 NDS 트리상의 포트/큐를
       지정한 경우에는 프린트할 수 없습니다.

    *  복수의 TCP/IP Direct Print Utility포트 추가에 대하여
       (Windows(R) 95, Windows(R) 98, Windows(R) Me를 사용한 경우)

       Fuji Xerox 제품 TCP/IP Direct Print Utility포트를 복수로 추가한 경우에는
       이후에 추가하는 포트에 다음과 같은 포트명은 사용하지 말아 주십시오.

        *  이미 존재하는 포트명의 끝에 문자를 추가한 포트명
           (예) 기존의 포트명이 "printer"인 경우 "printer1", "printer-01" 등

        *  이미 존재하는 포트명에서 하나 이상의 문자를 삭제한 포트명
           (예) 기존의 포트명이 "printer"인 경우 "prin", "print" 등

        *  위의 주의사항에서 대문자, 소문자의 구별은 없습니다.

    *  버전업의 경우에 "버전업중에 에러가 발생하였습니다"가 표시된 경우

       설치 해제툴을 사용하여 프린터 드라이버를 삭제하고, 시스템을 재기동한 후
       드라이버 설치툴에서 신규로 프린터를 작성하여 주십시오.

    *  설치/버전업시의 시스템 재기동에 대하여
       (Windows NT(R) 4.0,Windows(R) 2000,Windows(R) XP,Windows Vista(R),Windows(R) 7,Windows(R) 8,Windows(R) 8.1,Windows(R) 10,
       Windows Server(R) 2003,Windows Server(R) 2008,Windows Server(R) 2008 R2,Windows Server(R) 2012,Windows Server(R) 2012 R2,Windows Server(R) 2016을 사용한 경우)

       사용자 설정툴, 버전업툴을 사용하여 프린터 드라이버 설치 또는 버전업을
       실시한 경우에는 표시된 메시지에 따라 프린터 드라이버를 사용하기 전에
       반드시 시스템을 재기동하여 주십시오.

       재기동을 실시하지 않은 경우, 예상하지 않은 에러가 발생하는 경우가 있습니다.

    *  사용자 설정툴 원고크기 반영에 대하여 (Windows NT(R) 4.0을 사용한 경우)
       원고크기에 드라이버 고유의 용지가 지정되어 있는 경우, 원고크기가 바르게
       반영되지 않습니다.

    *  사용자 설정툴의 원고크기 반영에 대하여
       (Windows(R) 2000,Windows(R) XP,Windows Vista(R),Windows(R) 7,Windows(R) 8,Windows(R) 8.1,Windows(R) 10,
       Windows Server(R) 2003,Windows Server(R) 2008,Windows Server(R) 2008 R2,Windows Server(R) 2012,Windows Server(R) 2012 R2,Windows Server(R) 2016를 사용한 경우)

       원고크기에 드라이버 고유의 용지가 지정된 경우, 원고크기가 바르게
       반영되지 않을 수 있습니다.

    *  사용자 설정툴에서 드라이버 설치시에 "새 드라이버를 설치할 경우 이미
       설치되어 있는 프린터 설정이 변경될 수 있습니다. 설치하시겠습니까?"라고
       표시된 경우 설치 디스크 작성툴에서 "설정 디스크에서 버전업을 실시"의
       체크박스를 선택함으로 하고 설정 디스크를 작성하여 주십시오.

    *  Setup Disk Creation Tool(설정 디스크 작성 도구)에서 "Upgrade driver using setup disk"
       (설치 디스크를 사용한 드라이버 업그레이드)를 선택함으로 하고, 플로피 디스크에 Setup
       Tool을 작성한 경우

       플로피 디스크 중의 verup.exe는 기동할 수 없습니다. setup.exe를 기동하여 주십시오.
       setup.exe를 기동함에 따라, 프린터 드라이버의 버전업도 가능하게 됩니다.

    * 네트워크 프린터 포트 지정방법
      (Windows Vista(R),Windows(R) 7,Windows(R) 8,Windows(R) 8.1,Windows(R) 10,Windows Server(R) 2008,Windows Server(R) 2008 R2,Windows Server(R) 2012,Windows Server(R) 2012 R2를 사용할 경우)

      설치 디스크 작성 툴의 [프린트 참조] 화면에서 네트워크 프린터의 포트를 지정할 수 없습니다.
      [포트 추가] 화면의 [프린터 네트워크 경로]에 포트명을 입력하여 주십시오.

    *사용자 설치 툴에서 인쇄 설정 반영

      [일반 사용자에게 설치 실행 허가]를 지정한 사용자 설치 툴을 실행할 경우에는 설치
      디스크에 저장된 인쇄 설정이 관리자 계정의 인쇄 설정에 반영됩니다.
      또한 [일반 사용자에게 설치 실행 허가]를 지정하지 않은 사용자 설치 툴을 실행한
      다음 [사용자 계정 컨트롤] 화면에서 관리자 계정을 지정할 경우에도 설치 디스크에
      저장된 인쇄 설정이 관리자 계정의 인쇄 설정에 반영됩니다.
      사용자 설치 툴을 실행한 사용자 등, 모든 사용자의 인쇄 설정에 반영하려면 설치 디스크를
      작성할 때 지정할 프린터의 [기본값으로 인쇄]를 설정하여 주십시오.
      [기본값으로 인쇄]는 프린터 속성의 [고급]에서 설정합니다.

    * 드라이버 삭제방법
      (Windows Vista(R),Windows(R) 7,Windows(R) 8,Windows(R) 8.1,Windows(R) 10,
      Windows Server(R) 2008,Windows Server(R) 2008 R2,Windows Server(R) 2012,Windows Server(R) 2012 R2,Windows Server(R) 2016를 사용할 경우)

      Windows Vista(R),Windows(R) 7,Windows(R) 8,Windows(R) 8.1,Windows(R) 10,
      Windows Server(R) 2008,Windows Server(R) 2008 R2,Windows Server(R) 2012,Windows Server(R) 2012 R2,Windows Server(R) 2016의 시스템 상에서 드라이버는 완전히 삭제할 경우에는 다음
      순서에 따라 드라이버와 드라이버 팩키지를 삭제하여 주십시오.
      Uninstallation Tool을 실행하여도 드라이버 팩키지는 삭제되지 않으므로 주의하여 주십시오.

      (1) Windows Vista(R), Windows Server(R) 2008의 경우
       * [시작] 버튼 > [제어판] > [하드웨어 및 소리]에서 [프린터]를 선택합니다.
       * [프린터] 폴더에 있는 프린터 아이콘을 삭제합니다.
       * [프린터] 폴더 안에서 오른쪽 클릭하여 [관리자 권한으로 실행] > [서버 속성]
         > [인쇄 서버 속성]을 표시합니다.
       * [드라이버] 탭에서 삭제할 드라이버를 선택하고 [제거] 버튼을 누릅니다.
       * [드라이버 및 드라이버 팩키지 제거]를 선택하고 [확인] 버튼을 누릅니다.
       * 재부팅합니다.

      (2) Windows(R) 7, Windows(R) 8, Windows(R) 8.1,  Windows(R) 10, Windows Server(R) 2008 R2, Windows Server(R) 2012, Windows Server(R) 2012 R2, Windows Server(R) 2016의 경우
       * [시작] 버튼을 클릭한 다음 [장치 및 프린터]를 엽니다.
       * 프린터 아이콘을 선택합니다. 폴더의 도구 모음에서 [장치 제거]를 클릭하여 프린터
         아이콘을 삭제합니다.
       * 프린터 아이콘을 선택합니다. 폴더의 도구 모음에서 [인쇄 서버 속성]을 클릭하여
         [인쇄 서버 속성]을 표시합니다.
       * [드라이버] 탭에서 삭제할 드라이버를 선택한 다음 [제거]를 클릭합니다.
       * [드라이버 및 드라이버 패키지 제거]를 선택한 다음 [확인]을 클릭합니다.
       * 컴퓨터를 다시 시작합니다.

         프린터 아이콘이 나타나지 않으면 다음 순서에 따라 [인쇄 서버 속성]을 표시합니다.
       * [시작] 버튼을 클릭합니다. [제어판] > [관리 도구]를 차례로 선택합니다.
         [인쇄 관리]를 엽니다.
       * [인쇄 서버]를 클릭합니다. ["컴퓨터 이름"(로컬)]을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
         [속성...]을 선택하여 [인쇄 서버 속성]을 표시합니다.

    * [화면을 표시하지 않고 설치 실행]을 지정한 경우 사용자 설치 도구 실행 후 시스템 재기동에 대한 정보

      사용자 설치 도구를 실행하여 프린터 드라이버를 설치하거나 버전을 변경한 경우에는,
      화면이 표시되지 않아도 반드시 시스템을 재기동한 다음 프린터 드라이버를 사용하여 주십시오.
      재기동하지 않으면 예상치 못한 에러가 발생할 수 있습니다.

    * [화면을 표시하지 않고 설치 실행]을 지정한 경우 사용자 설치 도구 실행의 성공 여부에 대한 정보

      [화면을 표시하지 않고 설치 실행]을 지정한 경우에는, 사용자 설치 도구 실행에 대해 종료 코드로
      성공은 0, 실패는 다른 숫자가 회신되어 실행의 성공 여부를 구분할 수 있습니다.

      실패한 원인을 확인하려면, [화면을 표시하지 않고 설치 실행]을 지정하지 않았을 때 사용자 설치
      도구를 실행하면 표시되는 메시지 참고하여 주십시오.

    * [일반 사용자에게 설치 실행 허가] 지정 시의 사용자 설치 도구 정보

      Windows Vista 이상의 OS에서 사용자 계정 제어가 활성화된 경우, 일반 사용자가 본인
      컴퓨터에 사용자 설치 도구를 저장하고 실행하면 에러가 발생할 수 있습니다.

      사용자 설치 도구를 저장한 폴더의 보안 설정으로, 사용자 그룹에게 [불러오기 및 실행]을
      허가한 다음 다시 실행하여 주십시오.

    * 설정 디스크 구성툴로 설정 디스크를 작성하는 경우의 주의 사항
      설정 디스크를 실행할 OS와 같은 OS에서 설정 디스크 구성툴을
      실행하여 주십시오.
      예:
      Windows 7에서 설정 디스크를 실행하는 경우
      다른 PC의 Windows 7에서 설정 디스크 구성툴을 실행하여 주십시오.

    -------------------
     5. 문의처
    -------------------

    사용할 드라이버 readme.txt에 기재되어 있는 문의처로 연락하여 주십시오.

    Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista는 미국 및 기타 국가에서
    Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.